{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Hovedrapport","Baggrund 3 - Priser","Baggrund 4 & 5 - El og fjernv.","Baggrund 6 - Erhverv og hushold","Baggrund 7 - Transport","Baggrund 8 - Ikke-energiformål","Baggrund 9 - Olie og gas","Baggrund 10 - Samlet energi","Tabeller"],"not_rendered":{"charts":132,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hovedrapport","index":0,"n_rows":662,"n_cols":43,"rows_kept":662,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[548,3,548,7],[284,2,284,4],[482,0,483,0],[485,0,486,0],[488,0,489,0],[510,3,510,7],[589,0,590,0],[589,1,590,2],[589,3,590,5],[589,6,590,8],[593,0,593,5]]}
["Hovedpublikation"]
[]
["Figur 2, side 8",null,"Bruttoenergiforbrug"]
[]
[]
["PJ","Grundforløb","Følsomhed - lav","Følsomhed - høj","Følsomhed - spænd","2015 linje"]
[2000,838.88656999999989,838.88656999999989,838.88656999999989,0,-1500]
[2001,836.82756999999992,836.82756999999992,836.82756999999992,0,-1500]
[2002,826.88715000000002,826.88715000000002,826.88715000000002,0,-1500]
[2003,832.88975000000005,832.88975000000005,832.88975000000005,0,-1500]
[2004,839.52053000000001,839.52053000000001,839.52053000000001,0,-1500]
[2005,850.24986000000001,850.24986000000001,850.24986000000001,0,-1500]
[2006,863.48395999999991,863.48395999999991,863.48395999999991,0,-1500]
[2007,873.34539000000007,873.34539000000007,873.34539000000007,0,-1500]
[2008,862.85784000000001,862.85784000000001,862.85784000000001,0,-1500]
[2009,812.88477,812.88477,812.88477,0,-1500]
[2010,814.36259999999993,814.36259999999993,814.36259999999993,0,-1500]
[2011,805.54542000000004,805.54542000000004,805.54542000000004,0,-1500]
[2012,783.74932999999999,783.74932999999999,783.74932999999999,0,-1500]
[2013,765.37178000000006,765.37178000000006,765.37178000000006,0,-1500]
[2014,753.4307,753.4307,753.4307,0,-1500]
[2015,755.81564000000003,755.81564000000003,755.81564000000003,0,-1]
[2016,753.23892016876414,750.29513602422571,755.90988173815504,5.6147457139293238,-1500]
[2017,734.60494645549284,728.71737816641598,739.94686959427463,11.229491427858648,-1500]
[2018,731.7221114519067,722.89075901829131,739.7349961600795,16.844237141788199,-1500]
[2019,734.27644724563106,722.50131066747724,744.96029352319476,22.458982855717522,-1500]
[2020,730.17289054767809,715.45396982498585,743.52769839463269,28.073728569646846,-1500]
[2021,734.60942290857315,714.87216655430552,753.3410026733402,38.468836119034677,-1500]
[2022,747.39997012921651,722.6443781433735,771.50832181179601,48.863943668422507,-1500]
[2023,759.34899426610093,729.57506664868265,788.83411786649299,59.259051217810338,-1500]
[2024,767.69925000589171,732.90698675689805,802.56114552409622,69.654158767198169,-1500]
[2025,777.37603273852665,737.5654338579576,817.6147001745436,80.049266316585999,-1500]
[2026,781.75098745471939,736.58726945537762,827.40541560911527,90.818146153737644,-1500]
[2027,789.00834781879234,738.49151070067785,840.07853669156702,101.58702599088917,-1500]
[2028,797.5634085666818,741.69345232979447,854.0493581578354,112.35590582804093,-1500]
[2029,802.74553972614069,741.52246437048063,864.6472500356731,123.12478566519246,-1500]
[2030,803.51437475046919,736.93818027603641,870.83184577838051,133.89366550234411,-1500]
[]
["Figur 3, side 9",null,"Samlet forbrug af VE (PJ)"]
[]
[]
["PJ","Grundforløb","Alternativt forløb","Følsomhed - høj","Følsomhed - lav","Følsomhed - spænd","2015 linje"]
[2000,80.644220000000004,80.644220000000004,80.644220000000004,80.644220000000004,0,-1500]
[2001,85.010580000000004,85.010580000000004,85.010580000000004,85.010580000000004,0,-1500]
[2002,92.473300000000009,92.473300000000009,92.473300000000009,92.473300000000009,0,-1500]
[2003,104.78478999999999,104.78478999999999,104.78478999999999,104.78478999999999,0,-1500]
[2004,115.51128999999999,115.51128999999999,115.51128999999999,115.51128999999999,0,-1500]
[2005,123.08497,123.08497,123.08497,123.08497,0,-1500]
[2006,126.47143,126.47143,126.47143,126.47143,0,-1500]
[2007,140.87898000000001,140.87898000000001,140.87898000000001,140.87898000000001,0,-1500]
[2008,141.75798,141.75798,141.75798,141.75798,0,-1500]
[2009,142.43583999999998,142.43583999999998,142.43583999999998,142.43583999999998,0,-1500]
[2010,162.91091,162.91091,162.91091,162.91091,0,-1500]
[2011,175.02323000000001,175.02323000000001,175.02323000000001,175.02323000000001,0,-1500]
[2012,179.90367000000001,179.90367000000001,179.90367000000001,179.90367000000001,0,-1500]
[2013,186.32611,186.32611,186.32611,186.32611,0,-1500]
[2014,196.49324999999999,196.49324999999999,196.49324999999999,196.49324999999999,0,-1500]
[2015,205.82625574787306,205.82625574787306,205.82625574787306,205.82625574787306,0,-1]
[2016,223.2491938553265,223.94892335310237,223.96791452509231,220.66247271123879,3.3054418138535198,-1500]
[2017,262.54090047727095,263.1094975771162,263.97834181680258,257.36745818909554,6.6108836277070395,-1500]
[2018,270.49475915291117,271.15015713046841,272.65092116220859,262.73459572064803,9.9163254415605593,-1500]
[2019,277.41450386120442,278.06783909241324,280.28938654026769,267.06761928485361,13.221767255414079,-1500]
[2020,275.37572225840353,275.90468211078866,278.96932560723258,262.44211653796498,16.527209069267599,-1500]
[2021,273.69788095337918,282.60044959578994,280.68641298714624,259.84124769978365,20.84516528736259,-1500]
[2022,278.64542610887213,287.60723697531165,289.0288868275772,263.86576532211961,25.163121505457582,-1500]
[2023,280.5568680944026,291.92785137795113,294.33525749804568,264.85417977449316,29.481077723552517,-1500]
[2024,283.47529853233993,297.25923648581136,300.64861662092102,266.84958267927351,33.799033941647508,-1500]
[2025,279.21498051927034,293.08632375156071,299.78322729278943,261.66623713304693,38.1169901597425,-1500]
[2026,278.60917469301137,292.56634719122201,304.53054058530319,258.8576669806904,45.672873604612789,-1500]
[2027,280.92117349614591,295.55101161953297,309.62671915736126,258.96690145772737,50.659817699633891,-1500]
[2028,279.45446613237323,294.29669399337342,310.94419156251206,255.29742976785715,55.646761794654907,-1500]
[2029,279.23652692893864,295.02947121824667,313.51043212800096,252.87672623832501,60.633705889675952,-1500]
[2030,281.35660885875058,298.31103388707692,315.84575447688718,252.79404384203937,63.051710634847808,-1500]
[]
["Figur 4, side 10",null,"VE-andel (EU-metode)"]
[]
[]
["År","VE-andel - Grundforløb","VE-andel - Alternativt forløb","Følsomhed","Følsomhed - høj","Følsomhed - spænd",null,"EU-mål for VE-andel","Regeringsmål for VE-andel"]
[2000,0.10980000000000001,0.10980000000000001,0.10980000000000001,0.10980000000000001,0]
[2001,0.1173,0.1173,0.1173,0.1173,0]
[2002,0.12640000000000001,0.12640000000000001,0.12640000000000001,0.12640000000000001,0]
[2003,0.13949999999999999,0.13949999999999999,0.13949999999999999,0.13949999999999999,0]
[2004,0.14899999999999999,0.14899999999999999,0.14899999999999999,0.14899999999999999,0]
[2005,0.16,0.16,0.16,0.16,0]
[2006,0.16399999999999998,0.16399999999999998,0.16399999999999998,0.16399999999999998,0]
[2007,0.17800000000000002,0.17800000000000002,0.17800000000000002,0.17800000000000002,0]
[2008,0.18600000000000003,0.18600000000000003,0.18600000000000003,0.18600000000000003,0]
[2009,0.2,0.2,0.2,0.2,0]
[2010,0.22,0.22,0.22,0.22,0]
[2011,0.23100000000000001,0.23100000000000001,0.23100000000000001,0.23100000000000001,0,null,0.19600000000000001]
[2012,0.25800000000000001,0.25800000000000001,0.25800000000000001,0.25800000000000001,0,null,0.19600000000000001]
[2013,0.27200000000000002,0.27200000000000002,0.27200000000000002,0.27200000000000002,0,null,0.20900000000000002]
[2014,0.29199999999999998,0.29199999999999998,0.29199999999999998,0.29199999999999998,0,null,0.20900000000000002]
[2015,0.3,0.3,0.3,0.3,0,null,0.22850000000000001]
[2016,0.32076779287419771,0.32076899915079532,0.31664960197489744,0.32104729066769039,4.3976886927929448E-3,null,0.22850000000000001]
[2017,0.37700253565345465,0.37700369405351147,0.36876615385485417,0.37756153124043995,8.7953773855857786E-3,null,0.2545]
[2018,0.39005890454347847,0.39006028403426463,0.37770433184557772,0.39089739792395645,1.3193066078378723E-2,null,0.2545]
[2019,0.39915469830548123,0.39915610019877262,0.38268193470828027,0.40027268947945183,1.7590754771171557E-2,null,0]
[2020,0.4017133730653718,0.40171451253340434,0.38112241856887058,0.40311086203283508,2.1988443463964502E-2,null,0.3]
[2021,0.40295574753607322,0.41607690906460049,0.38113759753296589,0.40930519515245312,2.8167597619487228E-2]
[2022,0.40535575819169933,0.41844864535754872,0.3823104126819859,0.41665716445699585,3.4346751775009954E-2]
[2023,0.40344891327270826,0.42474307884899143,0.37917637225638878,0.41970227818692141,4.0525905930532624E-2]
[2024,0.40322778844786372,0.42719161612566742,0.37772805192493814,0.42443311201099349,4.670506008605535E-2]
[2025,0.40010564901606827,0.42635040686179931,0.37337871698653657,0.42626293122811465,5.2884214241578076E-2]
[2026,0.3976781520361094,0.42375621195757218,0.36721239489615909,0.42681535948092869,5.9602964584769602E-2]
[2027,0.39733130375229336,0.42389316066494132,0.36312672150192443,0.42944843642988556,6.6321714927961128E-2]
[2028,0.39271169619817442,0.41939844424862743,0.35476828883738687,0.42780875410853958,7.304046527115271E-2]
[2029,0.39054302289856907,0.41763677569864566,0.3488607904273629,0.42862000604170714,7.9759215614344237E-2]
[2030,0.39103514205509216,0.41852844375490106,0.34561408447346736,0.43209205043100313,8.6477965957535763E-2,null,null,0.5]
[]
["Figur 5, side 11",null,"Kul, olie og naturgas (indeks, 2015=100"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Indeks"]
["PJ","Kul - Grundforløb","Kul - Alternativt forløb","Olie","Naturgas",null,{"$f":"B114","v":"Kul - Grundforløb"},{"$f":"C114","v":"Kul - Alternativt forløb"},{"$f":"D114","v":"Olie"},{"$f":"E114","v":"Naturgas"}]
[2015,107.61822185211454,107.61822185211454,280.20520378898857,131.610308960396,null,100,100,100,100]
[2016,102.90351430993911,102.90351430993911,285.12270129937582,124.67921919682436,null,95.619043447257255,95.619043447257255,101.7549629499709,94.733627009676482]
[2017,62.989385326106635,62.989385326106628,281.43875020263789,110.40794773145569,null,58.530408923374146,58.530408923374132,100.44022965918158,83.890045243096807]
[2018,65.393762583626156,65.393762583626142,279.6643652730437,99.160161459566297,null,60.764581925064817,60.76458192506481,99.806984842311437,75.343764666189969]
[2019,64.231530555580875,64.231530555580875,279.57372354133105,96.047600229519318,null,59.68462352392865,59.68462352392865,99.774636502420904,72.978781820519728]
[2020,71.911666677192898,71.911666677192898,278.15356887961786,87.535933305925099,null,66.821087952941255,66.821087952941255,99.267809847344694,66.511456433299841]
[2021,76.803534914644487,58.182611966083073,278.52336206390521,88.450284258072287,null,71.366664113987497,54.063903830371515,99.399782123122208,67.206197566703253]
[2022,81.039293129066365,62.149101325256794,278.91280228255317,91.733429480474683,null,75.302575841132111,57.749608064199457,99.538766058246139,69.700793353565487]
[2023,90.260392017730979,40.589407612957331,279.6962421245081,91.849452705969554,null,83.870919314912925,37.716110631091802,99.81836109479832,69.788949992974153]
[2024,95.403180589183251,45.550965471769786,279.7584870601159,92.064924247555908,null,88.649653327559335,42.326443131874484,99.840575148915121,69.952669342384084]
[2025,109.13149329077172,32.046855518504316,280.37951688761478,91.56368920002744,null,101.4061479669648,29.77828007838864,100.06220908686532,69.571821480626312]
[2026,112.68880175078733,35.835165110161867,280.84859707785455,92.483012649766295,null,104.71163694345424,33.298417771114437,100.22961503932328,70.270340811673165]
[2027,118.01810542210595,41.217002571780547,280.0504816042793,92.895636457816124,null,109.66368277695815,38.299278563085359,99.944782544143678,70.583860179045814]
[2028,126.00975114983835,47.800265241433003,280.65704741076371,94.317364127891494,null,117.08960525569438,44.416516477217563,100.16125454333653,71.664115731445747]
[2029,130.32836103723167,52.19654732365489,280.82639059174767,95.211439654868684,null,121.10250364136724,48.501588695064754,100.22168995948657,72.343451213627645]
[2030,132.50486695730481,54.606420284075149,280.75676754296222,91.776400237467627,null,123.12493616498206,50.740868362528332,100.1968427946788,69.733443346816287]
[]
[]
[]
["Figur 6, side 12"]
[]
["mio t CO2e",null,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Udledning total",null,76.53929302741993,79.451995136877244,77.924922516552556,78.395614816555508,77.445225998147507,77.528073747267939,78.239855231703729,75.808683416471411,74.01401082521835,73.255562487659006,71.379181746490119,71.944287048252747,70.279561074467708,70.028904076820936,68.529392547163809,67.451770600678358,68.401699354305791,68.608590729387259,66.923317708952737,63.142468851620215,62.282719829350796,59.019162474570606,57.313709263849006,55.645849182758639,52.50876816208936,51.901166050660464,50.945495834659866,45.971474711565705,45.254131185341457,44.859298458519973,44.776236767655327,45.359445867547429,46.026386558926788,46.908345040978205,47.389616427707104,48.708460175335937,49.130607129581229,49.59372629726407,50.482073119931009,50.966271271705878,50.907549346271963]
["Følsomhed","Højere",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.51620817671378938,1.0377150461841491,1.5345909550203829,2.0378866272770266,2.4556051835647428,2.8632661418976073,3.2809530575773,3.6879422916298461,4.0980573901747439,4.7218029060120053,5.3443531015720334,5.9655330529832851,6.5852889200039719,7.2034437398387832]
[null,"lavere",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.35505890790261796,-0.70342583497806277,-1.0749397005609089,-1.4367093438470788,-2.0166679382237245,-2.6068582617491352,-3.1872840331265628,-3.7786232106029498,-4.3670502582974269,-4.9477448091456022,-5.5299484945853603,-6.1138297261896355,-6.6993857722044581,-7.2867909356586695]
[null,"Samlet følsomhed",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.87126708461640734,1.7411408811622118,2.6095306555812918,3.4745959711241055,4.4722731217884668,5.4701244036467429,6.4682370907038624,7.4665655022327959,8.4651076484721699,9.6695477151576075,10.874301596157395,12.079362779172921,13.28467469220843,14.490234675497453]
[null,"Højere",76.53929302741993,79.451995136877244,77.924922516552556,78.395614816555508,77.445225998147507,77.528073747267939,78.239855231703729,75.808683416471411,74.01401082521835,73.255562487659006,71.379181746490119,71.944287048252747,70.279561074467708,70.028904076820936,68.529392547163809,67.451770600678358,68.401699354305791,68.608590729387259,66.923317708952737,63.142468851620215,62.282719829350796,59.019162474570606,57.313709263849006,55.645849182758639,52.50876816208936,51.901166050660464,50.945495834659866,46.487682888279494,46.291846231525604,46.393889413540357,46.814123394932352,47.815051051112171,48.889652700824392,50.189298098555504,51.077558719336949,52.806517565510681,53.852410035593238,54.938079398836102,56.447606172914291,57.551560191709854,58.110993086110746]
[null,"Laveste forløb",76.53929302741993,79.451995136877244,77.924922516552556,78.395614816555508,77.445225998147507,77.528073747267939,78.239855231703729,75.808683416471411,74.01401082521835,73.255562487659006,71.379181746490119,71.944287048252747,70.279561074467708,70.028904076820936,68.529392547163809,67.451770600678358,68.401699354305791,68.608590729387259,66.923317708952737,63.142468851620215,62.282719829350796,59.019162474570606,57.313709263849006,55.645849182758639,52.50876816208936,51.901166050660464,50.945495834659866,45.616415803663088,44.550705350363394,43.784358757959062,43.339527423808249,43.342777929323702,43.419528297177649,43.721061007851645,43.610993217104152,44.341409917038511,44.182862320435625,44.063777802678707,44.368243393741373,44.26688549950142,43.620758410613291]
["Alternativt  forløb",null,76.539293027419916,79.45199513687723,77.92492251655257,78.395614816555508,77.445225998147492,77.528073747267939,78.239855231703729,75.808683416471425,74.014010825218335,73.255562487659006,71.379181746490133,71.944287048252747,70.279561074467708,70.02890407682095,68.529392547163795,67.451770600678358,68.401699354305791,68.608590729387288,66.923317708952737,63.142468851620215,62.282719829350803,59.019162474570599,57.313709263849006,55.645849182758639,52.50876816208936,51.90116605066045,50.945503147348816,45.971487507264769,45.254149055421856,44.859318522446856,44.776257107877854,43.568136174075526,44.212969817972741,42.163688023730337,42.558062409236626,41.228221485063877,41.677785912264362,42.157401047092911,42.912038886631038,43.415282706303678,43.397635273116428]
[]
["Energiaftale 2008-2012",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90,90,90,90,90]
["Energiaftale 2013-2020",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90,90,90,90,90,90,90,90]
["Basisår",null,70.801910000000007]
[]
["Grundforløb"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 7, side 13"]
[]
["mio t CO2e",null,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Udledning non-ETS",null,39.84073201345052,39.781106868571186,39.937044933387277,39.194909624128741,37.411778900312221,37.929599390955737,36.492912898857483,34.927432422037221,33.2280295250183,33.205064195686859,33.390411180600481,33.165959593941075,32.41134763851187,31.840134608618023,31.510822027762316,31.168838246881069,31.069449926000384,31.012090807733422,30.919859205316492,30.841772650299529,30.798084350747377,30.779011100143656,30.655081328999685,30.64679383602526,30.621714532780256,30.503850134187388]
["Følsomhed","Højere",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.15516856521974026,0.31563582319605094,0.45147212053823577,0.5937281813008306,0.67727011708082796,0.75075445490597381,0.83426475007794787,0.90707736362277491,0.98301584165995504,1.0623142105420988,1.1404172591470096,1.217150063603144,1.2924587836687129,1.3661664565484068]
[null,"lavere",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-0.11542227753203918,-0.22415257423690513,-0.35602980944917245,-0.47816282236476365,-0.51121797974471528,-0.55450486627343154,-0.58802720065416514,-0.63246294113385781,-0.67398655183164058,-0.73707095300937564,-0.80166448877869301,-0.86793557071252758,-0.93588146705690978,-1.0056764808406813]
["Total inkl. følsomhed","Højere",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32.566516203731609,32.155770431814076,31.96229414830055,31.762566428181898,31.746720043081211,31.762845262639395,31.754123955394441,31.748850013922304,31.781100192407333,31.841325310685754,31.795498588146696,31.863943899628403,31.91417331644897,31.870016590735794]
[null,"lavere",39.84073201345052,39.781106868571186,39.937044933387277,39.194909624128741,37.411778900312221,37.929599390955737,36.492912898857483,34.927432422037221,33.2280295250183,33.205064195686859,33.390411180600481,33.165959593941075,32.29592536097983,31.615982034381119,31.154792218313144,30.690675424516307,30.55823194625567,30.457585941459989,30.331832004662328,30.209309709165669,30.124097798915738,30.04194014713428,29.853416840220991,29.778858265312731,29.685833065723347,29.498173653346708]
["Total følsomhed",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.27059084275177947,0.53978839743295604,0.80750192998740822,1.0718910036655942,1.1884880968255431,1.3052593211794052,1.422291950732113,1.5395403047566327,1.6570023934915956,1.7993851635514746,1.9420817479257027,2.0850856343156714,2.2283402507256227,2.3718429373890881]
["Mulig reduktionssti 2021-2030",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32.472480613690323,31.564743493080822,30.657006372471322,29.749269251861822,28.841532131252322,27.933795010642822,27.026057890033321,26.118320769423821,25.210583648814321,24.302846528204821]
["2015 linje",null,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 8, side 15"]
[]
[]
["PJ","Elapparater","Opvarmning (inkl. plæneklippere etc.)","2015 linje"]
[2000,30.180819999999994,159.09381947306014,-1500]
[2001,29.741890000000005,157.87116616173941,-1500]
[2002,30.514089999999999,160.56194486397885,-1500]
[2003,30.346349999999997,161.06640607723725,-1500]
[2004,31.079299999999996,160.88110986827212,-1500]
[2005,31.724239999999998,163.00451650917802,-1500]
[2006,32.457599999999999,166.60364203503988,-1500]
[2007,32.536869999999993,168.51243614092851,-1500]
[2008,32.196980000000003,166.01721140612398,-1500]
[2009,31.229139999999997,160.38799275625564,-1500]
[2010,31.071580000000001,160.51312897605516,-1500]
[2011,31.18074,163.91390371069625,-1500]
[2012,30.575890000000001,154.0585707096042,-1500]
[2013,31.500720000000001,155.51436699381162,-1500]
[2014,31.38627,156.11668061125741,-1500]
[2015,31.348389999999995,159.2634367958311,-1]
[2016,30.877459886707562,158.29988503433694,-1500]
[2017,30.720089799556458,157.31329337282787,-1500]
[2018,30.467586159438753,156.29777575613301,-1500]
[2019,30.576091087552182,155.28225813943811,-1500]
[2020,30.588475552112833,154.26674052274322,-1500]
[2021,31.078247611502544,153.20735447791282,-1500]
[2022,31.451564231897638,152.14796843308238,-1500]
[2023,31.69727239681167,151.08858238825198,-1500]
[2024,31.952350141518014,150.02919634342152,-1500]
[2025,31.925434092330473,148.96981029859109,-1500]
[2026,32.00225161330831,147.90642774180031,-1500]
[2027,32.004910777465483,146.84304518500957,-1500]
[2028,31.971362719033429,145.7796626282188,-1500]
[2029,31.906436354518071,144.71628007142806,-1500]
[2030,31.918109524627553,143.65289751463729,-1500]
[]
[]
["Figur 9, side 16"]
[]
[]
[" Index: 2015 = 100","Nettovarmebehov","Opvarmet areal"]
[2015,100,100]
[2016,99.554888633406065,100.73431875678412]
[2017,99.109777266812159,101.46863751356821]
[2018,98.664665900218225,102.20295627035232]
[2019,98.219554533624304,102.93727502713644]
[2020,97.774443167030384,103.67159378392057]
[2021,97.239310753814294,104.22312047166177]
[2022,96.704178340598219,104.77464715940299]
[2023,96.169045927382129,105.3261738471442]
[2024,95.633913514166053,105.87770053488541]
[2025,95.09878110094995,106.42922722262662]
[2026,94.510645660317778,106.86960219351734]
[2027,93.922510219685606,107.30997716440802]
[2028,93.334374779053434,107.75035213529871]
[2029,92.746239338421248,108.19072710618943]
[2030,92.158103897789061,108.63110207708012]
[]
[]
["Figur 10, side 17"]
[]
[]
["PJ","Olie","Gas + bygas","Biomasse og sol","Elpaneler","Elvarmepumper (omg. varme og el)","Fjernvarme"]
[2010,13.850660000000001,24.03341,24.512130000000003,3.4566048359350185,5.4670037499999999,65.180940000000007]
[2015,7.9591499999999993,22.148820000000001,29.581290000000003,2.0591720190651492,9.1370215330481628,65.002290000000002]
[2020,5.2829033201926423,18.497465440039406,29.255429634170891,1.8391415404408831,13.024285979295826,65.487812169165466]
[2025,3.5940161630221064,16.622968816923166,28.179585450975889,2.2891047102127979,16.915795389352134,62.149670746142469]
[2030,2.5967451855844752,15.01165390769596,27.497525553298161,2.2382915078554615,19.392797604857229,59.01810762081054]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 11, side 19"]
[]
["Endeligt energiforbrug, erhvervslivet (PJ)"]
[null,"Hovedforløb ","Følsomhed"]
["PJ","Grundforløb","lav","høj","forskel","2015 linje"]
[2000,247.40308849152137,247.40308849152137,247.40308849152137,0,-1500]
[2001,247.24919612754769,247.24919612754769,247.24919612754769,0,-1500]
[2002,243.45869487504098,243.45869487504098,243.45869487504098,0,-1500]
[2003,243.72966584127553,243.72966584127553,243.72966584127553,0,-1500]
[2004,244.57921544072784,244.57921544072784,244.57921544072784,0,-1500]
[2005,243.19424681436507,243.19424681436507,243.19424681436507,0,-1500]
[2006,250.01829150335081,250.01829150335081,250.01829150335081,0,-1500]
[2007,244.08561860548761,244.08561860548761,244.08561860548761,0,-1500]
[2008,239.1554631312635,239.1554631312635,239.1554631312635,0,-1500]
[2009,219.91152008228678,219.91152008228678,219.91152008228678,0,-1500]
[2010,221.12624487822572,221.12624487822572,221.12624487822572,0,-1500]
[2011,221.81973771033634,221.81973771033634,221.81973771033634,0,-1500]
[2012,211.76066355639028,211.76066355639028,211.76066355639028,0,-1500]
[2013,206.76352651183115,206.76352651183115,206.76352651183115,0,-1500]
[2014,203.48582082436167,203.48582082436167,203.48582082436167,0,-1500]
[2015,203.44247000736959,203.44247000736959,203.44247000736959,0,-1]
[2016,200.02837964956302,199.73834365640255,200.22982474057886,0.4914810841763142,-1500]
[2017,197.79690276267772,196.69212542435957,198.07212230353466,1.3799968791750814,-1500]
[2018,199.32856901707569,196.06875239426157,201.35055565753368,5.2818032632721099,-1500]
[2019,202.32812343545586,196.91599902460808,206.18353181438258,9.2675327897744921,-1500]
[2020,204.91617407482329,197.41573374258522,210.71859169527485,13.302857952689635,-1500]
[2021,211.41639530891206,201.89718578749901,219.51297690024811,17.615791112749093,-1500]
[2022,218.01506992640338,206.39816672822769,228.5854999157452,22.18733318751751,-1500]
[2023,223.80610792048395,209.99697086504779,236.82543866162683,26.828467796579048,-1500]
[2024,228.51515804868336,212.8459656976695,243.41618822132273,30.570222523653229,-1500]
[2025,231.6519585019239,214.75474885939559,248.55520672678696,33.800457867391373,-1500]
[2026,234.14619973152884,216.04548727554965,252.80174016988553,36.756252894335887,-1500]
[2027,236.58898998921694,217.34353930156226,256.95253288609075,39.608993584528491,-1500]
[2028,238.69911571809916,218.35060496607463,260.76222226666522,42.411617300590592,-1500]
[2029,240.49169186897771,219.10156828665095,264.25929344049803,45.157725153847082,-1500]
[2030,242.73055908211666,220.31829300548955,268.27142324880856,47.953130243319009,-1500]
[]
["Figur 12, side 20"]
[]
[]
["mia. kr/PJ","Energieffektivitet","2015 linje"]
[2000,11.030237199700606,-1500]
[2001,11.299811258268907,-1500]
[2002,11.59234424323423,-1500]
[2003,11.60354235188492,-1500]
[2004,11.835266724459265,-1500]
[2005,12.519081104430807,-1500]
[2006,12.846957039369068,-1500]
[2007,13.532150189227663,-1500]
[2008,13.911343301298322,-1500]
[2009,14.117829065245372,-1500]
[2010,14.057225553266228,-1500]
[2011,14.386991811194857,-1500]
[2012,15.183807965088761,-1500]
[2013,15.493699754713228,-1500]
[2014,15.995457259940562,-1500]
[2015,16.148003363216127,-1]
[2016,16.640013330649758,-1500]
[2017,17.220191423683389,-1500]
[2018,17.594884354553084,-1500]
[2019,17.822043415750397,-1500]
[2020,18.021037235399518,-1500]
[2021,17.825592942342336,-1500]
[2022,17.676294468570067,-1500]
[2023,17.511308162762163,-1500]
[2024,17.417913879481191,-1500]
[2025,17.433281920815102,-1500]
[2026,17.432361348072639,-1500]
[2027,17.468770882391304,-1500]
[2028,17.500784989352397,-1500]
[2029,17.529412733753578,-1500]
[2030,17.65894394350201,-1500]
[]
["Figur 13, side 23"]
[]
["PJ"]
["År",2005,{"$f":"B358+1","v":2006},2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Samlet forbrug",215.78815951949997,217.72461998949998,224.01349404217504,221.55374559818478,208.35068266124998,209.73131905124993,210.22557030750005,207.25706218924998,205.26495247238995,207.26689831230573,211.65347122180711,212.78549375520501,212.93393606230933,213.79672112890995,214.25472784444082,214.47599967003606,214.43465482694253,214.49016979811276,214.98379538528752,215.180678010413,215.306653526421,215.64016068016306,216.06071906023709,216.41522811195682,216.62735783894485,216.577688305615]
["2015 linje",-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500,-1500]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 14, side 24"]
[]
[]
[null,"Andel af salg","Andel af bestand"]
[2015,null,2.8805577177427421E-3]
[2016,null,3.4382276584405619E-3]
[2017,null,4.4023102628391797E-3]
[2018,null,5.7961211418745282E-3]
[2019,null,7.8401242614268649E-3]
[2020,null,1.0358227792715726E-2]
[2021,2.0464141870470517E-2,1.1539374932699343E-2]
[2022,2.0251132158819227E-2,1.2661960902062244E-2]
[2023,1.9837164761882187E-2,1.371185383502992E-2]
[2024,1.9332596668119848E-2,1.468334255459885E-2]
[2025,2.1708265012327154E-2,1.5753140531846104E-2]
[2026,2.0847106403527424E-2,1.6701318440427704E-2]
[2027,3.1118634046745603E-2,1.8271575646943067E-2]
[2028,7.8901208646686039E-2,2.3167741208383552E-2]
[2029,0.11636198388276715,3.0475596029770596E-2]
[2030,0.15815585352230832,4.0493313438126038E-2]
[]
["Figur 15, side 25: "]
[]
[]
[]
[null,2016,{"$f":"B401+1","v":2017},2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025]
["Fossile drivmidler i transporten",0.95115207053358053,0.9504917593682698,0.95008387891758195,0.9494680813615034,0.94809561436842216,0.94680138538074354,0.94570195522059752,0.9430952933741531,0.94078721481513539,0.93968206159382683]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 1, side 27"]
[]
[]
[null,2000,2005,2010,2015,2020,2025,2030]
["VE i elforbruget",15.871068308855078,27.427034314159354,34.780259073410299,56.009999999999991,70,"70 (80)","60 (75)"]
["- heraf vindkraft",12.080023653184316,18.486100021707799,21.851188119958493,41.79,50,50,40]
["- heraf øvrig VE",3.7910446556707611,8.9409342924515549,12.929070953451802,14.219999999999994,25,"20 (30)","25 (35)"]
["VE i fjernvarmeforbruget",18.746350826115741,27.12472881619447,34.131023385396929,51,70,"70 (75)","65 (75)"]
[]
["Figur 16, side 28"]
[]
[]
["MW","Landvind","Havvind","Samlet vindkapacitet"]
[2000,1882,10,1892]
[2001,1991,50,2041]
[2002,2317,79,2396]
[2003,2339,341,2680]
[2004,2341,423,2764]
[2005,2363,423,2786]
[2006,2374,423,2797]
[2007,2377,423,2800]
[2008,2446,423,2869]
[2009,2551,497,3048]
[2010,2708,773,3481]
[2011,2895,869,3764]
[2012,3056,878,3934]
[2013,3409,1163,4572]
[2014,3514,1271,4785]
[2015,3631,1271,4902]
[2016,3848.2629999999999,1271.0500000000002,5119.3130000000001]
[2017,4032.0275000000001,1280.1000000000001,5312.1275000000005]
[2018,4105.6669999999995,1395.7750000000001,5501.4419999999991]
[2019,4086.3045000000002,1700.8000000000002,5787.1045000000004]
[2020,4054.002,1835.3500000000001,5889.3519999999999]
[2021,4030.9369999999999,2545.8000000000002,6576.7370000000001]
[2022,4030.9369999999999,2645.8,6676.7370000000001]
[2023,4030.9369999999999,2645.8,6676.7370000000001]
[2024,3998.1120000000001,2645.8,6643.9120000000003]
[2025,3878.212,2645.4,6523.6120000000001]
[2026,3665.9295000000002,2605.8000000000002,6271.7295000000004]
[2027,3419.5505000000003,2577,5996.5505000000003]
[2028,3183.6689999999999,2314.7579999999998,5498.4269999999997]
[2029,2845.2945,2232.4,5077.6944999999996]
[2030,2662.0725000000002,2232.4,4894.4724999999999]
[2031,2691.74,2232.4,4924.1399999999994]
[2032,2832.74,2232.4,5065.1399999999994]
[2033,3121.5524999999998,2232.4,5353.9524999999994]
[2034,3377.3249999999998,2158.8310000000001,5536.1559999999999]
[2035,3604.4324999999999,1883.12,5487.5524999999998]
[]
["Boks 2: Figur 17, side 30"]
[]
[]
["TWh",null,"Kraftvarme","Kondens","Vind","Sol","Vand","Import"]
[2020,"Grundforløb",12.290023597487961,5.1187004597367727,17.278921865344319,1.4742806821827399,1.4858177499999932E-2,0]
[null,"Alternativt forløb",10.369886282162874,4.0849286500948834,17.279453099950118,1.4742806821827399,1.4858177499999932E-2,2.9553150750679782]
[" "]
[2025,"Grundforløb",9.845550400138146,9.3462522282751959,20.206131637033788,1.9913182170636465,1.4960850000000204E-2,0]
[null,"Alternativt forløb",10.013918046891892,2.30241487042117,20.210758758715908,1.9913182170636465,1.4960850000000204E-2,6.8741535096986919]
[" "]
[2030,"Grundforløb",11.659803428352456,11.468275855893253,17.152930487515629,3.2004513643654757,1.5063522500000225E-2,0]
[null,"Alternativt forløb",10.017742917984698,2.800831147888041,17.155913212266782,3.2004513643654757,1.5063522500000225E-2,10.300442090486584]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 18, side 31"]
[]
[null,"Grundforløb","Alternativt forløb","Spænd"]
["PJ","Total","Total fast biomasse","Total høj","Total lav","lav","Høj","Følsomhed","2015 linje"]
[2000,14.534095120411422,14.534095120411422,14.534095120411422,14.534095120411422,0,0,0,-1500]
[2001,16.835919104671149,16.835919104671149,16.835919104671149,16.835919104671149,0,0,0,-1500]
[2002,20.245668874874244,20.245668874874244,20.245668874874244,20.245668874874244,0,0,0,-1500]
[2003,25.87381072883764,25.87381072883764,25.87381072883764,25.87381072883764,0,0,0,-1500]
[2004,30.558893183112453,30.558893183112453,30.558893183112453,30.558893183112453,0,0,0,-1500]
[2005,33.617576728109995,33.617576728109995,33.617576728109995,33.617576728109995,0,0,0,-1500]
[2006,31.238729138451475,31.238729138451475,31.238729138451475,31.238729138451475,0,0,0,-1500]
[2007,32.768990689683442,32.768990689683442,32.768990689683442,32.768990689683442,0,0,0,-1500]
[2008,32.58901929878656,32.58901929878656,32.58901929878656,32.58901929878656,0,0,0,-1500]
[2009,36.948661211924119,36.948661211924119,36.948661211924119,36.948661211924119,0,0,0,-1500]
[2010,55.308339139785289,55.308339139785289,55.308339139785289,55.308339139785289,0,0,0,-1500]
[2011,53.555339283409538,53.555339283409538,53.555339283409538,53.555339283409538,0,0,0,-1500]
[2012,57.846536779950924,57.846536779950924,57.846536779950924,57.846536779950924,0,0,0,-1500]
[2013,58.969516330758026,58.969516330758026,58.969516330758026,58.969516330758026,0,0,0,-1500]
[2014,57.595943002292628,57.595943002292628,57.595943002292628,57.595943002292628,0,0,0,-1500]
[2015,57.266680605039213,57.266680605039213,57.266680605039213,57.266680605039213,0,0,0,-1]
[2016,76.306457085623393,76.306457085623393,77.265841286516718,73.828230643466711,-2.4782264421566764,0.9593842008933251,3.4376106430500073,-1500]
[2017,101.77610773106849,101.77610773106851,103.69487613285514,96.819654846755142,-4.9564528843133528,1.9187684017866502,6.8752212861000004,-1500]
[2018,103.64934805066675,103.64934805066675,106.52750065334672,96.214668724196713,-7.4346793264700288,2.8781526026799753,10.312831929150008,-1500]
[2019,103.71529855664471,103.71529855664471,107.55283536021801,93.802392788018011,-9.9129057686267057,3.8375368035733004,13.750442572200001,-1500]
[2020,97.847210406490362,97.847210406490348,102.64413141095699,85.456078195706979,-12.391132210783383,4.7969210044666255,17.188053215250008,-1500]
[2021,84.276868912641689,92.497895114029404,92.442900860101901,71.256924506629574,-13.019944406012115,8.1660319474602154,21.185976353472327,-1500]
[2022,85.594921751295487,93.880827224895299,93.760953698755699,72.574977345283372,-13.019944406012115,8.1660319474602154,21.185976353472327,-1500]
[2023,87.194274431041308,97.987561029138917,98.729417321495106,73.54551782980046,-13.648756601240848,11.535142890453805,25.183899491694646,-1500]
[2024,89.644223752653488,102.88856410524923,104.54847758610089,75.366654956183908,-14.277568796469581,14.904253833447395,29.181822629916979,-1500]
[2025,83.338487805992997,96.756708044377007,104.98096352542757,67.803294619065952,-15.535193186927046,21.642475719434572,37.177668906361617,-1500]
[2026,82.510934819122355,95.989380765328079,105.28346540481789,65.590062623408386,-16.920872195713976,22.772530585695534,39.693402781409503,-1500]
[2027,85.387999421659842,99.564372224783995,109.29058487361634,67.081448217158936,-18.306551204500906,23.902585451956497,42.209136656457403,-1500]
[2028,87.057565626622932,101.44544107039029,112.09020594484039,67.365335413335089,-19.692230213287836,25.03264031821746,44.724870531505303,-1500]
[2029,88.331435585862067,103.64011378574804,114.49413077034049,67.253526363787302,-21.077909222074766,26.162695184478423,47.240604406553189,-1500]
[2030,89.070493643036883,105.58049216962215,116.36324369377627,66.60690541217518,-22.463588230861703,27.292750050739386,49.756338281601089,-1500]
[]
[]
["Figur 19, side 32"]
[]
[]
[null,"Grundforløb","Alternativt forløb","Spænd",null,null,null,null,"2015 linje"]
["PJ","Kulforbrug total","Kulforbrug total","Total lav","Total høj","Høj","Lav","Følsomhed"]
[2000,158.66923488916379,158.66923488916379,158.66923488916379,158.66923488916379,0,0,0,-1500]
[2001,156.29877389393624,156.29877389393624,156.29877389393624,156.29877389393624,0,0,0,-1500]
[2002,149.36925329270568,149.36925329270568,149.36925329270568,149.36925329270568,0,0,0,-1500]
[2003,165.10931636068824,165.10931636068824,165.10931636068824,165.10931636068824,0,0,0,-1500]
[2004,150.23537872731052,150.23537872731052,150.23537872731052,150.23537872731052,0,0,0,-1500]
[2005,152.83314032187863,152.83314032187863,152.83314032187863,152.83314032187863,0,0,0,-1500]
[2006,167.28664986238314,167.28664986238314,167.28664986238314,167.28664986238314,0,0,0,-1500]
[2007,176.68876553009207,176.68876553009207,176.68876553009207,176.68876553009207,0,0,0,-1500]
[2008,173.8841904151941,173.8841904151941,173.8841904151941,173.8841904151941,0,0,0,-1500]
[2009,165.89198785831459,165.89198785831459,165.89198785831459,165.89198785831459,0,0,0,-1500]
[2010,149.05090616892008,149.05090616892008,149.05090616892008,149.05090616892008,0,0,0,-1500]
[2011,140.49661928423001,140.49661928423001,140.49661928423001,140.49661928423001,0,0,0,-1500]
[2012,142.31721540250109,142.31721540250109,142.31721540250109,142.31721540250109,0,0,0,-1500]
[2013,135.83702155024355,135.83702155024355,135.83702155024355,135.83702155024355,0,0,0,-1500]
[2014,117.18941556728416,117.18941556728416,117.18941556728416,117.18941556728416,0,0,0,-1500]
[2015,102.66400249384543,102.66400249384543,102.66400249384543,102.66400249384543,0,0,0,-1]
[2016,98.010257976448685,98.010257976448699,96.292234564951201,100.63267522907874,1.7180234114974895,2.6224172526300635,4.3404406641275415,-1500]
[2017,58.125449548818047,58.12544954881804,54.689402725823065,63.370284054078176,3.436046822994979,5.2448345052601271,8.6808813282551114,-1500]
[2018,60.514749278385757,60.51474927838575,55.360679043893285,68.382001036275952,5.1540702344924689,7.867251757890191,13.021321992382667,-1500]
[2019,59.288788042960135,59.288788042960135,52.416694396970179,69.778457053480395,6.872093645989958,10.489669010520254,17.361762656510216,-1500]
[2020,66.929596659360044,66.929596659360044,58.339479601872597,80.041682922510361,8.590117057487447,13.112086263150317,21.702203320637764,-1500]
[2021,71.685981981655473,53.065059033094059,57.636590048438954,87.26089969208806,14.049391933216517,15.574917710432583,29.624309643649106,-1500]
[2022,75.77491997147159,56.884728167662026,56.266253162525999,93.812669129186446,19.508666808945588,18.037749157714849,37.546415966660447,-1500]
[2023,84.883691866299543,35.212707461525895,59.915750181624887,105.38427247129665,24.967941684674656,20.500580604997115,45.468522289671768,-1500]
[2024,89.918039544445804,40.065824427032339,59.490822984042076,112.88145159672519,30.427216560403728,22.963412052279381,53.390628612683109,-1500]
[2025,103.57450020733825,26.489862435070847,67.688008771205446,129.0007437068999,35.8864914361328,25.42624349956165,61.312734935694451,-1500]
[2026,107.07820580844118,30.224569167815719,66.126808709404941,137.42588223676788,40.951397099036249,30.34767642832669,71.299073527362935,-1500]
[2027,112.34013516808709,35.539032317761695,66.323832406147389,147.60924452517881,46.016302761939698,35.269109357091729,81.28541211903142,-1500]
[2028,120.26880372134107,42.059317812935738,69.187595296497932,160.45934600719784,51.081208424843147,40.190542285856772,91.271750710699905,-1500]
[2029,124.53032635614188,46.398512642565109,68.384212268395288,169.64230157076369,56.146114087746597,45.111975214621815,101.2580893023684,-1500]
[2030,126.63680002196236,48.738353348732701,65.42578027131232,176.67020816534921,61.211019750650038,50.03340814338685,111.24442789403689,-1500]
[]
[]
["Figur 20, side 35"]
[]
["SE FIGUR 5"]
[]
["Tabel 2, side 35"]
[]
["1990 (basisåret)",2015,null,2020,null,null,2030]
[]
["Mio. t CO2e","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct.","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct.","Inkl. følsomhed","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct.","Inkl. følsomhed"]
[70.801910000000007,51.901166050660464,0.26695245861784722,44.776236767655327,0.3675843382239925,"34% til 39%",50.907549346271963,0.28098621426636716,"18% til 38%"]
["Ved implementering af kulstop på DONGs værker",null,null,null,null,null,43.397635273116428,0.38705558546208108,"-"]
[]
[]
[]
["Figur 21, side 37"]
[]
[]
["1990 = 100",1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Energi - hovedforløb",100,104.76091810559475,101.80458411759734,102.32128777230662,99.579507354332108,99.327816339483761,101.01413022221683,95.700199103974668,91.924970655766501,90.599753610951822,87.208256512925971,88.624155780968266,84.989464200989261,83.994892929348936,81.008418804281717,80.043543093246655,81.969971776115187,80.578348325187633,78.6616094265502,73.951804633463226,72.826358065917191,66.365530969242613,64.650616311548177,61.599670302489471,54.576105533820964,53.352561726940081,51.076667316407679,40.76277809786361,39.410733885018914,38.721550679928008,38.810275323040678,40.06409434399373,41.522933095062442,43.454663628950421,44.545740033457264,47.318018054129176,48.189024005114746,49.329962214849317,51.158536720513091,52.182338086375069,52.105941528861358]
["Energi - alternativ",100,104.76091810559475,101.80458411759734,102.32128777230662,99.579507354332108,99.327816339483761,101.01413022221683,95.700199103974668,91.924970655766501,90.599753610951822,87.208256512925971,88.624155780968266,84.989464200989261,83.994892929348936,81.008418804281717,80.043543093246655,81.969971776115187,80.578348325187633,78.6616094265502,73.951804633463226,72.826358065917191,66.365530969242613,64.650616311548177,61.599670302489471,54.576105533820964,53.352561726940081,51.076667316407679,40.76277809786361,39.410733885018914,38.721550679928008,38.810275323040678,36.325633289790545,37.73675936167831,33.595416602836522,34.550913588536027,31.845897172466341,32.764943735764888,33.927921261320996,35.477512263366222,36.532967770473896,36.533378424610888]
["Transport",100,105.37911347110382,105.76339812975526,107.42400156460563,111.44357759855235,112.47403664788109,113.99382004724561,114.9640296813382,114.57141528183085,114.06488110208528,111.20533224987452,110.82839613309332,111.29391368667261,115.07406218388208,118.88343913856237,119.80840647923429,121.3636844432751,126.67085928982355,123.26112087846171,117.21891838792575,116.14020007412074,113.61002259768524,107.40319815500241,105.7643347013356,107.02743832534492,108.39969941210011,110.70904451632045,110.44112410652296,110.58078204587309,110.45599629127352,110.34599675106016,110.01784680250304,109.78113204473021,109.61391574487421,109.29881075316534,109.10943424534385,109.13946210203575,108.31066154267236,108.29391446548857,108.13148151780393,107.75793917884397]
["Landbrug",100,98.849900679182738,97.35952823282183,97.018926210586059,95.780904872167909,95.698890758060585,92.628136862668839,92.609863075316454,92.65464230571186,89.696945992770708,88.93792804408082,89.029741404473683,89.368024507221605,87.393359907448712,87.027378793953218,85.509407074928959,83.320149180997134,85.113747076996091,84.814394320733228,82.600783538061407,82.092672292314361,82.09530250723131,81.65222376399575,81.721205684740923,82.46851612754952,81.820198787916112,82.953601131557846,84.147701151229839,84.147527747595788,84.20937633016139,84.141062017306751,84.21380704840891,84.347679135827292,84.396023581926329,84.536490968681861,84.651046686162317,84.748088532167884,84.858999977758174,84.982629819559023,85.124689592542779,85.243182638346298]
["Øvrig",100,103.23332345034348,104.04750845097961,105.70723454053162,106.76951094764668,108.99880193840113,111.6102853737962,111.77177942751429,113.19641964161009,120.72320648699038,125.26551849385028,123.28596600180504,122.8529032867705,123.47577107670273,111.96943820176186,98.971189006058495,101.77806177232785,102.24850759313856,94.39313963288221,81.622052981548748,78.514955716479633,81.874177242483256,79.698366180383687,79.276013495485913,79.044182557391196,76.562546095380185,69.749292534370227,66.30922014731054,64.241595327772927,62.854708687624182,60.322059746543879,60.594977387325045,60.059099901187651,59.291976356601275,58.740165533105767,58.648330034203852,58.363532833860965,58.363122188082784,58.291943341331574,58.151266255723399,58.332635462631146]
[]
["Fordeling mellem sektorer:"]
[null,1990,2015,2020,2030]
["Energi",0.6271467979441987,0.49343712025048225,0.4160569575758658,0.49131351694274206]
["Transport",0.15519933809572292,0.24809914861991822,0.29274083198682549,0.25144406976482325]
["Landbrug",0.16399869977696707,0.19788290004492951,0.23587681245835221,0.21018528916870013]
["Øvrig",5.3655164183111129E-2,6.0580831084670106E-2,5.5325397978956366E-2,4.7057124123734584E-2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 22, side 39"]
[]
["SE FIGUR 6"]
[]
["Figur 23, side 40"]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AA1","v":2013},{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AB1","v":2014},{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AC1","v":2015},{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AD1","v":2016},{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AE1","v":2017},{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AF1","v":2018},{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AG1","v":2019},{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!AH1","v":2020}]
[{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!A25","v":"Udledning"},33.2280295250183,33.205064195686859,33.390411180600481,33.165959593941075,32.41134763851187,31.840134608618023,31.510822027762316,31.168838246881069]
[{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!A44","v":"Reduktionssti 2013-2020"},36.829163000000001,35.925170999999999,35.021178999999997,34.117187000000001,33.213194999999999,32.309202999999997,31.40521,30.501218000000001]
["Følsomhed lav",33.2280295250183,33.205064195686859,33.390411180600481,33.165959593941075,32.29592536097983,31.615982034381119,31.154792218313144,30.690675424516307]
[{"$f":"'[3]FIGUR CO2'!A30","v":"Total følsomhed"},0,0,0,0,0.27059084275177947,0.53978839743295604,0.80750192998740822,1.0718910036655942]

{"sheet":"Baggrund 3 - Priser","index":1,"n_rows":280,"n_cols":38,"rows_kept":280,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,4,69,9],[81,4,81,5],[81,6,81,7],[81,8,81,9],[82,4,82,5],[82,6,82,7],[82,8,82,9],[83,4,83,5],[83,6,83,7],[83,8,83,9],[84,4,84,5],[84,6,84,7],[84,8,84,9]]}
["3 - Brændsels- og kvotepriser"]
[]
["Tabel 2",null,"Priser på fossile brændsler i IEA’s New Policies-scenarie."]
[]
[null,null,"Faste priser (USD 2015)","Enhed",2015,2020,2030,2040,null,null,null,null,null,"Faste priser (USD 2015)","Enhed",2015,2020,2030,2040,null,null,null,"Omregning fra øvre til nedre brændværdi","Faktor"]
[null,null,"Kul, OECD steam coal imports","USD/ton",57,63,74,77,null,null,null,null,null,"Naturgas, Europe imports","USD/MBtu, øvre brændværdi",7,7.1,10.3,11.5,null,null,null,"Faktor, der ganges på prisen angivet i øvre brændværdi",{"$f":"43.818/39.635","v":1.1055380345654093}]
[null,null,"Råolie, IEA crude oil imports","USD/tønde",51,79,111,124,null,null,null,null,null,"Naturgas, Europe imports","USD/MBtu, nedre brændværdi",{"$f":"P6*$X$6","v":7.7387662419578653},{"$f":"Q6*$X$6","v":7.8493200454144061},{"$f":"R6*$X$6","v":11.387041756023716},{"$f":"S6*$X$6","v":12.713687397502207}]
[null,null,"Naturgas, Europe imports*","USD/MBtu",{"$f":"P7","v":7.7387662419578653},{"$f":"Q7","v":7.8493200454144061},{"$f":"R7","v":11.387041756023716},{"$f":"S7","v":12.713687397502207}]
[null,null,"* IEA angiver naturgasprisen ift. øvre brændværdi, men i tabellen er naturgasprisen angivet ift. nedre brændværdi, svarende til 11 kWh/Nm, da dette er standard i Danmark."]
[]
[]
["Tabel 3",null,"Gennemsnitlig prisforskel for 2000-2014 mellem danske basispriser og IEA-priser for kul og naturgas."]
[]
[null,null,"2016 DKK/GJ","Prisforskel til IEA"]
[null,null,"Kul",0.31115421077261235]
[null,null,"Naturgas*",-13.164636149982099]
[null,null,"* I modelberegningerne bag Basisfremskrivningen 2016 anvendes prisforskellen -11,6 DKK/GJ for naturgas som resultat af foreløbige beregninger med unøjagtigheder. Der er så lille effekt på importpriser og priser an forbrugssted (< 2 pct.), at forskellen ikke vurderes at have betydning for basisfremskrivningens resultater."]
[]
[]
["Tabel 4",null,"Forwardpriser for kul og naturgas for 2016-2020/2022. "]
[]
[null,null,"Forwardpriser","Enhed",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,null,null,"Forwardpriser","Enhed",2016,2017,2018,2019,2020]
[null,null,"Kul","USD/ton",64.632222222222225,67.739999999999995,61,60,60.3,60.55,60.8,null,null,"Naturgas","EUR/MWh, øvre brændværdi",14.105068493150684,16.623999999999999,16.986000000000001,17.199000000000002,17.245999999999999]
[null,null,"Naturgas*","EUR/MWh",15.593689699328287,18.378464286615362,18.778669055128045,19.014148656490477,19.066108944115047,"-","-",null,null,"Naturgas","EUR/MWh, nedre brændværdi",15.593689699328287,18.378464286615362,18.778669055128045,19.014148656490477,19.066108944115047]
[null,null,"* Naturgasprisen er angivet ift. nedre brændværdi, svarende til 11 kWh/Nm, da dette er standard i Danmark."]
[]
[]
["Tabel 5",null,"Vægtning mellem IEA-priser og forwardpriser i konvergensforløbet."]
[]
[null,null,"Vægtning IEA priser",2016,2017,2018,2019,2020]
[null,null,"Kul og naturgas",0,0,0,{"$f":"F31+(H31-E31)/2","v":0.25},0.5]
[]
[]
["Tabel 6",null,"Fremskrevne importpriser for kul, råolie og naturgas for perioden 2016-2030."]
[]
[null,null,"2016 DKK/GJ",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"FM olie",49.480652298784989,58.865510589251528,66.6317584594496,72.306258254461611,77.25773167417583,82.255227993646685,84.487611385222181,86.410149325759392,88.055393356232344,89.347842331530259,91.935552356097716,94.369988370803839,96.676999877820279,98.890073392668114,101.01871820166676]
[null,null,"Kul",15.424382137917405,18.304760883199609,15.86870249230391,15.500716715114034,15.770197553356716,16.128496507688215,16.479388849865099,16.799483070099672,17.093508059226867,17.345515770705941,17.613224505386583,17.860560185858521,18.092171540793668,18.313923673959124,18.527158338110567]
[null,null,"Naturgas",32.244285033833272,37.302991263053983,37.370120928178913,37.268751580424826,37.147407451925915,40.424168243067264,43.619998767011097,46.662623533536994,49.566653576850271,52.277068568724992,54.993084965944419,57.593785742327988,60.096628949416235,62.524488133503525,64.884389982894817]
[]
[]
["Tabel 7",null,"Fremskrevne importpriser for naturgas anvendt i Basisfremskrivningen 2016."]
[]
[null,null,"2016 DKK/GJ",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"Naturgas",32.244285033833272,37.302991263053983,37.370120928178913,37.590731078009611,37.75111900989738,40.900915686774788,43.971001928411958,46.890191626296371,49.67287558792372,52.264862786107038,54.862366961725918,57.346293626172262,59.733837692238616,62.047527941723821,64.294285152261281]
[]
[]
["Figur 2",null,"Fremskrevne importpriser for kul, råolie og naturgas for perioden 2016-2030"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 8",null,"Oversigt over tillæg til importpriserne."]
[]
[null,null,"DKK2016/GJ",null,"Transportomkostninger",null,null,null,null,null,"Tillæg i alt"]
[null,null,"Kul","an kraftværk",0.35,null,null,null,null,null,0.35]
[]
[null,null,"Olieprodukter",null,"Raffinerings-omkostninger","Raffinerings-margen","Produktpræmie","Distributions-omkostninger","Salgsmargen","Tillæg ifm. biobrændsler","Tillæg i alt"]
[null,null,"Benzin","an forbruger",8.5467436114154527,4.2289543592245575,5.6854604992570721,16.400091295529386,20.054111052401829,3.2849315068493152,{"$f":"SUM(E74:J74)","v":58.200292324677612}]
[null,null,"Diesel","an forbruger",8.5467436114154527,4.2289543592245575,7.3821906195967513,15.059203327970378,14.603779129264913,3.8407494145199075,53.661620461991959]
[null,null,"Fyringsolie","an forbruger",8.5467436114154527,4.2289543592245575,7.3821906195967513,5.0541161854147161,24.608866271820574,"-",49.820871047472053]
[null,null,"Gasolie","an værk",8.5467436114154527,4.2289543592245575,7.3821906195967513,3.3006473047606311,11.105574759818595,"-",34.564110654815991]
[null,null,"Gasolie","an kraftværk",8.5467436114154527,4.2289543592245575,7.3821906195967513,2.1660497937491638,"-","-",22.323938383985926]
[null,null,"Fuelolie","an kraftværk",8.5467436114154527,4.2289543592245575,-30.140206826188457,2.1660497937491638,"-","-",-15.198459061799284]
[null,null,"JP1","an lufthavn",8.5467436114154527,4.2289543592245575,3.1682305370186152,2.1660497937491638,"-","-",18.109978301407789]
[]
[null,null,"Naturgas",null,"Transmissionstarif",null,"Distributionstarif",null,"Salgsmargen",null,"Tillæg i alt"]
[null,null,null,"an forbruger",2.4810792612865411,null,22.409115491439454,null,10.314522827376971,null,{"$f":"SUM(E83:J83)","v":35.204717580102965}]
[null,null,null,"an værk",2.5720619029402267,null,5.8724413893185874,null,0.82516182619015777,null,{"$f":"SUM(E84:J84)","v":9.2696651184489713}]
[null,null,null,"an kraftværk",2.5720619029402267,null,"-",null,"-",null,{"$f":"SUM(E85:J85)","v":2.5720619029402267}]
[]
[]
["Tabel 9",null,"Oversigt over priser på fossile brændsler an forbrugssted."]
[]
[null,null,"Kr./GJ (faste 2016-priser)",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"An kraftværk"]
[null,null,"Kul",15.776901225671363,18.657279970953567,16.221221580057868,15.853235802867992,16.122716641110674,16.481015595442173,16.831907937619057,17.15200215785363,17.446027146980825,17.698034858459899,17.965743593140541,18.213079273612479,18.444690628547626,18.666442761713082,18.879677425864525]
[null,null,"Fuelolie",34.282193236985705,43.667051527452244,51.433299397650316,57.107799192662327,62.059272612376546,67.056768931847401,69.289152323422897,71.211690263960108,72.85693429443306,74.149383269730976,76.737093294298433,79.171529309004555,81.478540816020995,83.691614330868831,85.820259139867474]
[null,null,"Gasolie",71.804590682770908,81.189448973237461,88.955696843435533,94.630196638447529,99.581670058161762,104.57916637763262,106.81154976920811,108.73408770974532,110.37933174021828,111.67178071551618,114.25949074008363,116.69392675478977,119.0009382618062,121.21401177665405,123.34265658565269]
[null,null,"Naturgas*",34.816346936773499,39.87505316599421,39.94218283111914,39.840813483365054,39.719469354866142,42.996230146007491,46.192060669951324,49.234685436477221,52.138715479790498,54.849130471665219,57.565146868884646,60.165847645268215,62.668690852356463,65.096550036443745,67.456451885835037]
[]
[null,null,"An fjernvarmeværk"]
[null,null,"Gasolie",84.04476295360098,93.429621244067519,101.19586911426559,106.8703689092776,111.82184232899182,116.81933864846268,119.05172204003817,120.97425998057538,122.61950401104833,123.91195298634625,126.49966301091371,128.93409902561984,131.24111053263627,133.45418404748409,135.58282885648276]
[null,null,"Naturgas*",41.513950152282241,46.572656381502952,46.639786046627883,46.538416698873796,46.417072570374884,49.693833361516234,52.889663885460067,55.932288651985964,58.836318695299241,61.546733687173962,64.262750084393389,66.863450860776965,69.366294067865212,71.794153251952494,74.154055101343786]
[]
[null,null,"An forbruger"]
[null,null,"Benzin",107.68094462346261,117.06580291392913,124.8320507841272,130.50655057913923,135.45802399885343,140.45552031832429,142.68790370989979,144.610441650437,146.25568568090995,147.54813465620788,150.13584468077534,152.57028069548144,154.8772922024979,157.09036571734572,159.21901052634436]
[null,null,"Diesel",103.14227276077695,112.52713105124349,120.29337892144156,125.96787871645357,130.91935213616779,135.91684845563864,138.14923184721414,140.07176978775135,141.7170138182243,143.00946279352223,145.59717281808969,148.0316088327958,150.33862033981222,152.55169385466007,154.68033866365872]
[null,null,"Fyringsolie",99.301523346257042,108.68638163672358,116.45262950692165,122.12712930193366,127.07860272164788,132.07609904111874,134.30848243269423,136.23102037323144,137.8762644037044,139.16871337900233,141.75642340356978,144.19085941827589,146.49787092529232,148.71094444014017,150.83958924913881]
[null,null,"JP1",67.590630600192782,76.975488890659321,84.741736760857393,90.416236555869403,95.367709975583622,100.36520629505448,102.59758968662997,104.52012762716718,106.16537165764014,107.45782063293805,110.04553065750551,112.47996667221163,114.78697817922807,117.00005169407591,119.12869650307455]
[null,null,"Naturgas*",67.449002613936244,72.507708843156948,72.574838508281886,72.473469160527799,72.35212503202888,75.628885823170236,78.824716347114062,81.867341113639952,84.771371156953236,87.48178614882795,90.197802546047384,92.798503322430946,95.301346529519208,97.72920571360649,100.08910756299778]
[null,null,"* Priserne an forbrugssted for naturgas anvendt i Basisfremskrivningen 2016 afviger en smule fra priserne an forbrugssted angivet i tabellen på grund af en foreløbig beregning med unøjagtigheder (se tabel 2). Afvigelsen er dog mindre end 2 pct. og vurderes ikke at have betydning for basisfremskrivningens resultater. Priser an forbrugssted for naturgas anvendt i Basisfremskrivningen 2016 ses i tabel 7.1."]
[]
[]
["Tabel 10",null,"Priser an forbrugssted for naturgas anvendt i Basisfremskrivningen 2016."]
[]
[null,null,"Kr./GJ (faste 2016-priser)",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"An kraftværk"]
[null,null,"Naturgas (forbrugerpris)",34.816346936773499,39.87505316599421,39.94218283111914,40.162792980949838,40.323180912837607,43.472977589715015,46.543063831352185,49.462253529236598,52.244937490863947,54.836924689047265,57.434428864666145,59.918355529112489,62.305899595178843,64.619589844664048,66.866347055201501]
[]
[null,null,"An fjernvarmeværk"]
[null,null,"Naturgas (forbrugerpris)",41.513950152282241,46.572656381502952,46.639786046627883,46.860396196458581,47.020784128346349,50.170580805223757,53.240667046860928,56.159856744745341,58.942540706372689,61.534527904556008,64.132032080174895,66.615958744621238,69.003502810687593,71.317193060172798,73.563950270710251]
[]
[null,null,"An forbruger"]
[null,null,"Naturgas (forbrugerpris)",67.449002613936244,72.507708843156948,72.574838508281886,72.795448658112576,72.955836590000345,76.10563326687776,79.175719508514931,82.094909206399336,84.877593168026692,87.46958036621001,90.067084541828876,92.551011206275234,94.938555272341574,97.252245521826779,99.499002732364247]
[]
[]
["Tabel 11",null,"Følsomheder med høje og lave prisniveauer for importpriser for fossile brændsler."]
[]
[null,null,"2016 DKK/GJ",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"Følsomhed Lave priser"]
[null,null,"Kul - Lav",15.424382137917405,18.304760883199609,15.86870249230391,14.97938799385684,14.420226944155614,14.195384710860557,13.984745303627184,13.984745303627184,13.984745303627188,13.984745303627184,13.984745303627186,13.984745303627184,13.984745303627186,13.984745303627186,13.984745303627186]
[null,null,"Råolie - Lav",49.708384703196351,58.309820568568057,58.990689891774103,58.178805834234041,57.129776917103314,57.448329959262381,57.748988636027448,57.748988636027448,57.748988636027455,57.748988636027448,57.748988636027455,57.748988636027455,57.748988636027455,57.74898863602747,57.74898863602747]
[null,null,"Naturgas - Lav",32.244285033833272,37.302991263053983,37.370120928178913,37.053405253989446,36.330045068172289,36.330045068172289,36.330045068172296,36.330045068172296,36.330045068172296,36.330045068172289,36.330045068172289,36.330045068172289,36.330045068172296,36.330045068172304,36.330045068172304]
[null,null,"Følsomhed Høje priser"]
[null,null,"Kul - Høj",15.424382137917405,17.077989879491362,17.307907348639134,17.501288115671862,17.653787653090692,18.171894047116549,18.677292437839068,19.143665151162519,19.576332611001146,19.956918839583839,20.351935948657637,20.720084567607735,21.066828177791741,21.39912369509511,21.718697853484411]
[null,null,"Råolie - Høj",49.480652298784989,78.667673104440809,84.78115614478709,90.523199662783924,95.859853319007115,101.99959412138907,107.94312429619498,113.54996644407204,118.8485188774942,123.72799155858877,128.58958471011707,133.1919412733028,137.57106771373753,141.77460713337274,145.81814813836965]
[null,null,"Naturgas - Høj*",32.244285033833272,38.190955779827647,38.640069330487151,39.017304946529961,39.312326087740544,43.148863305262779,46.884799118580304,50.443772148505666,53.841219325118743,57.017516101955536,60.188570729087765,63.224171565219571,66.14356835405448,68.972163454941295,71.718130038274936]
[null,null,"* Følsomheden med det høje prisniveau for naturgas anvendt i Basisfremskrivningen 2016 afviger en smule fra priserne angivet i tabellen på grund af en foreløbig beregning med unøjagtigheder (se tabel 2). Afvigelsen er dog mindre end 4 pct. og vurderes ikke at have betydning for basisfremskrivningens resultater. Følsomheden med det høje prisniveau for naturgas anvendt i Basisfremskrivningen 2016 ses i tabel 8.1."]
[]
[]
["Tabel 12",null,"Følsomhed med højt prisniveau for importprisen på naturgas anvendt i Basisfremskrivningen 2016."]
[]
[null,null,"2016 DKK/GJ",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"Følsomhed Høje priser"]
[null,null,"Naturgas - Høj",32.244285033833272,39.639863518959189,40.008482195222484,40.3052229368691,40.519749203683489,44.275791546809529,47.931232485730852,51.40971064126002,54.726662943476903,57.822464845917494,60.913024598653529,63.86813056038914,66.707032474827855,69.455132701318476,72.120604410255922]
[]
[]
["Figur 3"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 13",null,"Vægtning mellem langsigtede ligevægtspriser og forwardpriser i konvergensforløbet for biomassepriser. "]
[]
[null,null,"Vægtning af langsigtede ligevægtspriser",2016,2017,2018,2019,2020]
[null,null,"Træpiller",0,0,0,0.25,0.5]
[null,null,"Træflis",1,1,1,1,1]
[]
[]
["Tabel 14",null,"Oversigt over fremskrevne priser på biomasse, både CIF-priser og priser an forbrugssted."]
[]
[null,"Titler til graf","Kr./GJ (faste 2016-priser)",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"Træflis"]
[null,"Træflis (CIF)","CIF",45.382579683163577,46.628172957285351,47.026267981186706,47.409399290153928,47.782211205759879,48.23092970066967,48.681890370416596,49.135030253610061,49.590286948268641,50.047598606808279,50.434766313340639,50.822786896043034,51.211650673753795,51.601348064119477,51.991869582526313]
[null,"Træflis (an kraftværk)","Kraftværk",47.838050928613455,49.092618362044526,49.49869433155002,49.88923455228565,50.269054570581673,50.718113892551557,51.169380979238525,51.622792869251974,52.0782871606105,52.535802005730027,52.927076601808366,53.319195471526726,53.712148933723448,54.105927406045069,54.500521403877833]
[null,"Træflis (an værk)","Decentralt værk",47.666417581990558,48.047255179893462,48.334164041807497,48.614229111190106,48.889476478664584,49.202079310885956,49.514770205994161,49.827542867850141,50.140391056255766,50.453308586452607,50.749474424839605,51.045591977005728,51.341660274834815,51.637678360091506,51.933645284314466]
[]
[null,null,"Træpiller (industri)"]
[null,"Træpiller - industri (CIF)","CIF",47.059071261559914,48.891787580420626,55.379744957298612,57.92964647948623,59.916198993312868,64.063777980033834,64.442131698103012,64.821219391432621,65.201018386566176,65.581506217568347,65.953671327051595,66.326565681378426,66.70016242856822,67.074434959702458,67.449356906773247]
[null,"Træpiller - industri (an kraftværk)","Kraftværk",49.224137144596504,51.061954789548551,57.553965870255325,60.1073052607981,62.096856167249641,66.246185860295597,66.62626507474917,67.007053054522601,67.388527126159389,67.770664823724218,68.143685206893949,68.517404582978585,68.891796099997478,69.266833149032095,69.642489362074571]
[null,"Træpiller - industri (an værk)","Decentralt værk",53.668658833305699,55.549366366760168,62.079520504137548,64.66826904986911,66.691313538575073,70.866956046653186,71.27334807613893,71.680448870944517,72.088235757613461,72.496686270210432,72.896019468412334,73.296051659529127,73.69675599158019,74.098105855646949,74.500074883721595]
[]
[null,null,"Træpiller (husholdninger)"]
[null,"Træpiller - husholdning (slutbruger)","Slutbruger",85.461274895261255,87.841017579609044,95.544170761200931,98.701214215699736,101.1982527785555,106.13491273454714,106.73696363158926,107.3398586001809,107.94357156584705,108.54807669276209,109.14301068993041,109.73878331866884,110.33536369919965,110.93272123126658,111.53082559166054]
[]
[null,null,"Halm"]
[null,"Halm (an kraftværk)","Kraftværk",40.949371594893115,42.023281317910111,42.370882347806813,42.705184776756518,43.030310712417908,43.414705492024133,43.800990118228178,44.189110696079688,44.579013809482589,44.9706465169049,45.305577571147964,45.641231323626876,45.97759948726727,46.314673859574576,46.652446321719424]
[null,"Halm (an værk)","Decentralt værk",39.311396731097389,40.342350065193706,40.676047053894536,40.996977385686257,41.309098283921188,41.678117272343165,42.048950513499051,42.421546268236497,42.795853257103282,43.171820656228704,43.4415501076627,43.695026732316904,43.948461195258602,44.201852676238332,44.45520036337318]
[]
[]
["Figur 5",null,"Fremskrevne priser for træflis, træpiller og halm for perioden 2016-2030."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 6",null,"Fremskrevne priser samt følsomheder for biomassepriser for perioden 2016-2030."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 15",null,"Oversigt over følsomhedsforløb med både lave og høje priser på biomasse an forbrugssted."]
[]
[null,"Titler til graf","Kr./GJ (faste 2016-priser)",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"Følsomhed - Lave priser"]
[null,null,"Træflis"]
[null,"Træflis (an kraftværk) Lav","Kraftværk",47.838050928613455,46.161816228568092,46.245218487922443,46.311027226999336,46.365534931006309,46.61848867071636,46.870558469283694,47.121751024335516,47.372072990955417,47.621530981822609,47.962808036567068,48.303241505137649,48.642837754103915,48.981603109783549,49.319543858366266]
[null,"Træflis (an værk) Lav","Decentralt værk",47.666417581990558,47.249420687688058,47.251685039158112,47.24689982094597,47.237238817562648,47.538152137745605,47.838844350229387,48.139316124776755,48.439568126896063,48.739601017855222,49.169645790801923,49.599473491546377,50.02908475674554,50.458480219031138,50.88766050702219]
[null,null,"Træpiller (industri)"]
[null,"Træpiller - industri (an kraftværk) Lav","Kraftværk",49.224137144596504,45.520492105244543,51.69636388493528,53.930311629050635,55.600348702116733,59.639754122971837,59.908296869580539,60.175961993372184,60.44275240111871,60.708670981754722,61.063394063974769,61.417254458009509,61.77025494533278,62.122398290566025,62.47368724152193]
[null,"Træpiller - industri (an værk) Lav","Decentralt værk",53.668658833305699,50.007903682456174,56.221918518817503,58.491275418121631,60.194806073442166,64.260524309329455,64.55537987097027,64.849357809794085,65.142461032572783,65.434692428240965,65.815728325493154,66.195901534560022,66.575214836915492,66.953670997180879,67.331272763168954]
[null,null,"Træpiller (husholdninger)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Træpiller (husholdninger) - Løbende priser",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"Træpiller - husholdning (slutbruger) Lav","Slutbruger",{"$f":"X255/X$260","v":87.201780599073402},82.97661095588721,87.90020709864902,90.673574130503255,93.551606255736772,98.192510349214729,98.965895885164173,100.01699871853815,100.50184304556925,100.98592564177893,101.55891943484322,102.13115386510246,102.70127998042244,103.27065834037894,103.83928766498748,null,null,null,null,"Slutbruger lav pris",87.201780599073402,84.475994048414606,91.27298653568586,96.148287070747386,101.45172602658822,108.6196298589597,111.58287659253247,115.0218712174434,117.94078808704081,121.09752493890544,124.19952993535851,127.40145782985212,130.67420088581653,133.98149949795808,137.31726309217817]
[null,null,"Halm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Slutbruger høj pris",87.201780599073402,94.706566442950674,102.29164320996047,108.00177108722845,114.18796433472991,121.81478038613487,125.24287305304219,129.17325472887666,132.60748693871332,136.31912612639238,139.81410952949054,143.42552823695368,147.12101056551768,150.85970285123454,154.63491780013737]
[null,"Halm (an kraftværk) Lav","Kraftværk",40.949371594893115,39.514514691654284,39.585907025661598,39.642239306311431,39.688897900941406,39.905426302133201,40.121198049706841,40.336218876831204,40.550494480257839,40.764030520440151,41.056163679301406,41.347574728397824,41.638269117512948,41.928252261974713,42.217529542761525]
[null,"Halm (an værk) Lav","Decentralt værk",39.311396731097389,37.933934103988115,38.00247074463514,38.056549734058969,38.10134198490374,38.309209250047878,38.516350127718567,38.722770121757947,38.928474701047527,39.133469299622547,39.413917132129349,39.693671739261902,39.972738352812428,40.251122171495723,40.528828361051069,null,null,null,null,null,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"Følsomhed - Høje priser",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PYF (BVT-deflator) ",1.085224947599817,1.1048349065903711,1.1268656275098909,1.1507489453099919,1.1768685591581038,1.2004656129350475,1.2235782874504417,1.2480338918792879,1.2735317253197647,1.3013502061907343,1.3271550063359476,1.3537420773700259,1.380809497564111,1.4079513785297997,1.4351034468238744]
[null,null,"Træflis",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016=1",{"$f":"X259/$X$259","v":1},1.0180699485705016,1.0383705516558297,1.0603782633776471,1.0844466502184402,1.1061905788197253,1.1274881674593085,1.1500232229636391,1.1735186590913009,1.1991524974328316,1.2229307935384321,1.2474299271907507,1.272371687195393,1.297382060414068,1.3224018209292743]
[null,"Træflis (an kraftværk) Høj","Kraftværk",47.838050928613455,52.816687167363348,53.556880188458507,54.286592923365724,55.007580719314902,55.62993649391133,56.257541801883633,56.890273683368498,57.52801032948561,58.170631072252128,58.782592638053799,59.399434904103273,60.021041100365103,60.647295548839182,61.278083653999325,null,null,null,null,"Kilde: Grundforløbet til 2025-planen (september 2016)"]
[null,"Træflis (an værk) Høj","Decentralt værk",47.666417581990558,49.4808995264614,49.995080161646946,50.502922550559276,51.169842529595265,51.748778133871006,52.332597025008035,52.921184821738123,53.514428213474986,54.112214950932213,54.681481523770969,55.255288282886767,55.833526604990801,56.416088882641112,57.002868515348212]
[null,null,"Træpiller (industri)"]
[null,"Træpiller - industri (an kraftværk) Høj","Kraftværk",49.224137144596504,55.537461488987645,62.269228698556915,65.063560685647474,67.292789138026578,71.509499002818771,71.958263403539235,72.409022833757746,72.861736034686132,73.316362118666575,73.738700408351932,74.163107061532585,74.589542440964195,75.017967264923925,75.448342604107722]
[null,"Træpiller - industri (an værk) Høj","Decentralt værk",53.668658833305699,60.024873066199277,66.794783332439138,69.62452447471847,71.887246509352011,76.130269189176389,76.605346404928966,77.082418650179662,77.561444666140204,78.042383565152818,78.491034669870288,78.941754138083098,79.394502332546907,79.849239971538751,80.305928125754718]
[null,null,"Træpiller (husholdninger)"]
[null,"Træpiller - husholdning (slutbruger) Høj","Slutbruger",{"$f":"X256/X$260","v":87.201780599073402},93.025598659434564,98.511695123520099,101.85211713337837,105.29606441379944,110.12097076085016,111.08131922596186,112.322301106228,112.99989643232108,113.67955820317012,114.3270823404094,114.97682163193906,115.62738470690672,116.28009007854376,116.93489478974914]
[null,null,"Halm"]
[null,"Halm (an kraftværk) Høj","Kraftværk",40.949371594893115,45.211084215263028,45.844689441320469,46.469323542401064,47.086489095733548,47.619225638788087,48.156455782412387,48.698074272963431,49.243976842039686,49.79406019784782,50.317899298174055,50.845916277912401,51.378011181912527,51.914084989806348,52.454039607823418]
[null,"Halm (an værk) Høj","Decentralt værk",39.311396731097389,42.389341878262705,42.822771975112367,43.243805674960761,43.801385205333546,44.296954082593579,44.796703053406873,45.300534207407836,45.808350550734595,46.320055997997969,46.807348184347966,47.298526770151057,47.793498773872116,48.292172083540777,48.79445544913807]
[]
["Tabel 16",null,"Tre forløb for CO2-kvoteprisen. "]
[]
[null,null,"Faste 2016 kr./ton ",2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,null,"FM kvotepris",40.207498476848862,41.069692564009046,41.994206014586325,43.302133243789918,44.75452007551344,46.551161812485454,48.686179023382643,51.073409604758446,53.754613580015196,56.761357305204534,60.05466548434913,63.585227486407788,67.32589683609028,71.310258533784705,75.557958689610047]
[null,null,"CO2-kvoter Lav pris",40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862,40.207498476848862]
[null,null,"CO2-kvoter Høj pris",69.178060570021515,80.657196169837633,92.136331769653737,103.61546736946985,115.09460296928593,126.60406326621454,138.11352356314313,149.62298386007171,161.13244415700032,172.6419044539289,189.52244622275751,206.40298799158612,223.28352976041472,240.16407152924333,257.04461329807191]
[]
[]
["Figur 7",null,"Fremskrivning af CO2-kvoteprisen samt to følsomheder for perioden 2016-2030."]

{"sheet":"Baggrund 4 & 5 - El og fjernv.","index":2,"n_rows":1040,"n_cols":33,"rows_kept":1040,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[787,2,787,3],[787,7,787,9]]}
["4, 5 - El og Fjernvarme"]
[]
["Tabel 19",null,"Brændsel til elkorrektion"]
[]
[null,"År","Modelberegnet elimport (TWh el)","Totalt brændseslforbrug (TWh/TWh el)","Kul","Fuelolie","Gasolie","Naturgas","Træpiller","Træflis"]
[null,2016,6.3,2.7,1.3,0.03,0.01,0.26,0.31,0.14000000000000001]
[null,2017,4.8,2.7,0.9,0.03,0.01,0.21,0.55000000000000004,0.3]
[null,2018,3.9,2.7,1,0.03,0.01,0.17,0.56000000000000005,0.28999999999999998]
[null,2019,3.6,2.7,1,0.03,0.01,0.16,0.56000000000000005,0.31]
[null,2020,2.4,2.6,1.1000000000000001,0.04,0.01,0.16,0.38,0.35]
[null,2021,0.2,2.6,1.3,0.04,0.01,0.15,0.2,0.41]
[null,2022,0.7,2.6,1.3,0.04,0.01,0.14000000000000001,0.2,0.4]
[null,2023,1.8,2.6,1.4,0.04,0.01,0.14000000000000001,0.19,0.38]
[null,2024,2.8,2.6,1.4,0.04,0.01,0.13,0.2,0.38]
[null,2025,-0.2,2.6,1.6,0.05,0.01,0.11,0.16,0.31]
[null,2026,0.2,2.6,1.6,0.05,0.01,0.11,0.16,0.3]
[null,2027,1.1000000000000001,2.6,1.6,0.05,0.01,0.1,0.18,0.28999999999999998]
[null,2028,2.2999999999999998,2.7,1.6,0.05,0.01,0.1,0.18,0.28999999999999998]
[null,2029,3.1,2.7,1.6,0.05,0.01,0.11,0.18,0.28999999999999998]
[null,2030,3.5,2.7,1.6,0.05,0.01,0.11,0.19,0.28999999999999998]
[]
[]
[]
["Tabel 20",null,"Forventet udvikling af termisk kapacitet til elproduktion"]
[]
[null,null,"Kul","Olie","Naturgas","Biomasse","Affald","Industri","I alt"]
[null,2016,2418,979,2013,575,189,452,6621]
[null,2020,1654,710,1509,1128,213,452,5666]
[null,2025,2256,728,1281,1147,213,452,6078]
[null,2030,2256,728,1281,1143,213,452,6074]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 21",null,"Forudsætninger for udvikling i naturgasmotorer"]
[]
[null,null,"Reduktion i kapacitet ift. 2015","Elkapacitet til rådighed (MW)"]
[null,2016,0,696]
[null,2017,0,696]
[null,2018,0.1,627]
[null,2019,0.15,592]
[null,2020,0.2,557]
[null,2021,0.26,515]
[null,2022,0.32,474]
[null,2023,0.38,432]
[null,2024,0.44,390]
[null,"2025 og frem",0.5,348]
[]
[]
[]
[]
["Figur 10",null,"Varme fra små decentrale kraftvarmeværk"]
[]
[]
[null,null,"TJ"]
[null,"Net med biomassekedler",15415.687273366004]
[null,"Net med naturgas",9921.0366284000083]
[null,"Øvrige net",6949.3827940000001]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 11",null,"Naturgaskraftvarme"]
[]
[null,"År",2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"MW",108.16,70.350000000000009,165.28,144.11799999999999,44.35,56.52000000000001,13.509999999999998,12.56,20.07,15.5,18.25,14.19,30.79,30.580000000000002]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 12",null,"Udvikling for kollektiv solvarme"]
[]
[]
[null,"TJ",2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"BioV Små Dec",10.569599999995731,13.075199999994711,20.82599999999157,22.618799999996479,20.05452,20.822400000000002,16.107299999999999,28.991736,28.303920000000002,29.504196,28.283615999999995,31.215419999999998,70.637016000000003,137.82938399999998,211.11083999999997,215.17022399999999,410.89525305038842,461.92021305038838,515.12383545038847,740.38217145038834,816.33515290592788,816.33515290592788,981.04701850592801,981.04701850592801,1004.9740009059281,1004.9740009059281,1004.9740009059281,1004.9740009059281,1004.9740009059281,1004.9740009059281,1004.9740009059281]
[null,"NG Små Dec",0.70559999999971501,0.327599999999868,0.38879999999984299,0.93240000000000001,0.92879999999999996,0.34920000000000001,0.97919999999999996,1.0620000000000001,13.168800000000001,43.271999999999998,76.686119999999988,144.72478800000002,191.99145599999997,251.31777839999998,397.24599600000005,560.25615080000011,871.19272667171595,961.04607952686683,1057.7094619055717,1173.8293874134852,1283.6486488534856,1315.3128906517532,1322.4515707717273,1332.6118536517274,1348.5104632517275,1348.5104632517275,1379.9681272517275,1392.9649912517273,1405.1358712517274,1455.2195608517275,1457.7577204037273]
[null,"Total",24.469199999990149,27.532799999988882,36.946799999985011,50.720399999996481,49.902120000000004,49.222800000000007,47.045699999999997,56.124935999999998,67.230720000000005,99.239795999999998,150.79173599999999,223.58060800000001,332.88827200000003,459.46032239999994,730.44237200000009,928.57504720000009,1716.7613786112479,1857.6396914663987,2007.5066962451037,2348.8849577530173,2534.6572006485571,2566.3214424468247,2738.1719881667991,2748.3322710467992,2788.1578630467993,2788.1578630467993,2819.6155270467993,2832.6123910467991,2844.7832710467992,2894.8669606467993,2897.4051201987991]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 22",null,"Udvikling for fjernvarmeproduktion i små decentrale net"]
[]
[]
[null,"Parameter",2017,2018,2019,2020,2025,2030]
[null,"Reduktion af decentrale naturgasmotorer (ift. 2015)",0,0.1,0.15,0.2,0.5,0.5]
[null,"Direkte biogas til kraftvarmeproduktion (PJ biogas)",5.0999999999999996,"4,6 ",5,5.6,7.1,7]
[null,"Ekstra etablering af biomassekedler på barmarksværker (MW varme)",20,20,20,20,0,0]
[null,"Samlet solvarmeproduktion (TJ)",2362,2566,2770,2974,3154,3334]
[null,"Samlet solvarmeudbygning (1000 m2)",1560,1695,1830,1964,2083,2202]
[null,"Etablering af nye varmepumper (MWel)","3 MWel","3 MWel","3 MWel","3 MWel","3 MWel","3 MWel"]
[null,"Nye varmepumper akkumuleret varme ved 5.000 fuldlasttimer og COP på 4 (TJ varme) ",220,430,650,860,1940,3020]
[]
[]
[]
[]
["Figur 13",null,"Eksisterende vindkraft på havet"]
[]
[]
[]
[null,null,"MW"]
[null,"Horns Rev 1",160]
[null,"Nysted",165.6]
[null,"Horns Rev 2",209.3]
[null,"Rødsand 2",207]
[null,"Anholt",399.59999999999997]
[null,"Øvrig eksisterende",129.54999999999995]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 14",null,"Vindkraft på havet: Kapacitet"]
[]
[]
[null,"MW",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"Eksisterende",1271.0500000000002,1271.0500000000002,1266.1000000000001,1266.1000000000001,1266.1000000000001,1263.1500000000001,1261.1000000000001,1261.1000000000001,1261.1000000000001,1261.1000000000001,1260.7,1221.1000000000001,1192.3000000000002,930.05799999999999,847.7,847.7]
[null,"Horns Rev 3",0,0,0,101.67500000000001,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005,406.70000000000005]
[null,"Kriegers Flak",0,0,0,0,0,50,500,600,600,600,600,600,600,600,600,600]
[null,"Vesterhav Syd+Nord",0,0,0,0,0,87.5,350,350,350,350,350,350,350,350,350,350]
[null,"Forsøgsmøller",0,0,14,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28]
[null,"Åben-Dør møller",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"I alt",1271.0500000000002,1271.0500000000002,1280.1000000000001,1395.7750000000001,1700.8000000000002,1835.3500000000001,2545.8000000000002,2645.8,2645.8,2645.8,2645.4,2605.8000000000002,2577,2314.7579999999998,2232.4,2232.4]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 15",null,"Vindkraft på havet: Produktion"]
[]
[]
[null,"MW",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"Eksisterende",5.0918675000000002,5.0918675000000002,5.0827100000000005,5.0827100000000005,5.0827100000000005,5.0744500000000006,5.0687100000000003,5.0687100000000003,5.0687100000000003,5.0687100000000003,5.0677900000000005,4.9767099999999997,4.8643900000000002,3.8928957999999998,3.6098499999999998,3.6098499999999998]
[null,"Horns Rev 3",0,0,0,0.43211875000000005,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002,1.7284750000000002]
[null,"Kriegers Flak",0,0,0,0,0,0.21249999999999999,2.125,2.5499999999999998,2.5499999999999998,2.5499999999999998,2.5499999999999998,2.5499999999999998,2.5499999999999998,2.5499999999999998,2.5499999999999998,2.5499999999999998]
[null,"Vesterhav Syd+Nord",0,0,0,0,0,0.39268750000000002,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001,1.5707500000000001]
[null,"Forsøgsmøller",0,0,6.3E-2,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126,0.126]
[null,"Åben-Dør møller",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"I alt",5.0918675000000002,5.0918675000000002,5.1457100000000002,5.6408287500000007,6.9371850000000013,7.5341125000000018,10.618935,11.043934999999999,11.043934999999999,11.043934999999999,11.043015,10.951935000000001,10.839615,9.8681207999999998,9.5850749999999998,9.5850749999999998]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 16",null,"Eksisterende vindkraft på land"]
[]
[]
[null,"MW","Vest-danmark","Øst-danmark"]
[null,1978,0.4,0]
[null,1979,5.5E-2,0]
[null,1980,0.25,0.14000000000000001]
[null,1981,0.11,5.5E-2]
[null,1982,0.20899999999999999,0.17499999999999999]
[null,1983,0.22,0.32500000000000001]
[null,1984,0.25,0.26]
[null,1985,0.441,0.4]
[null,1986,0.375,0.45400000000000001]
[null,1987,2.1949999999999998,0.68400000000000005]
[null,1988,10.465,7.05]
[null,1989,15.298999999999999,6.9]
[null,1990,19.588999999999999,3.7050000000000001]
[null,1991,25.39,6.0750000000000002]
[null,1992,17.225000000000001,5.125]
[null,1993,12.975,9.375]
[null,1994,28.805,17.850000000000001]
[null,1995,58.95,9.625]
[null,1996,157.07499999999999,41.3]
[null,1997,216.17,64.924999999999997]
[null,1998,229.815,78.918000000000006]
[null,1999,267.14999999999998,52.82]
[null,2000,476.29,119.889]
[null,2001,96.694999999999993,15.72]
[null,2002,298.14999999999998,28.4]
[null,2003,14.7,6.75]
[null,2004,1.895,0.22500000000000001]
[null,2005,22.175000000000001,0]
[null,2006,0,11.324999999999999]
[null,2007,2.25,0.255]
[null,2008,64.204999999999998,4.5999999999999996]
[null,2009,96.155000000000001,10.050000000000001]
[null,2010,150.27500000000001,6.6550000000000002]
[null,2011,162.75,23.85]
[null,2012,135.32499999999999,36]
[null,2013,342.6,10.6]
[null,2014,77.55,27.3]
[null,2015,212,27]
[null,2016,83,48]
[]
[]
["Tabel 23",null,"Årlig udbygning på længere sigt"]
[]
[null,"MW","Vest-danmark","Øst-danmark"]
[null,2021,0,0]
[null,2022,0,0]
[null,2023,0,0]
[null,2024,0,0]
[null,2025,10,0]
[null,2026,25,0]
[null,2027,45,0]
[null,2028,80,5]
[null,2029,130,10]
[null,2030,170,20]
[null,"I alt",460,35]
[]
[]
["Tabel 24",null,"Konklussion fra Energinet.dk's analyse \"Nedtagning af gamle vindmøller\""]
[]
[null,"Kategori","Kapacitet (kW)","Fuldlast-timer (h)","Estimeret levetid (år)"]
[null,1,"<600","<1800",25]
[null,2,"<600","≥1800",27]
[null,3,"≥600","<1600",27]
[null,4,"≥600","≥1600",29]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 25 og 26",null,"Levetider for opsatte møller"]
[]
[null,"1978-1985","1986-1994","1995-2007",null,"2008-2020","2021-2030","2031-"]
[null,25,26,29,null,25,27,30]
[]
[]
[]
[]
["Figur 17",null,"Kommerciel landvindkapacitet på land"]
[]
[]
[null,"MW",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"Før 2016 (eksisterende)",3631.2754999999997,3748.2629999999999,3707.0275000000001,3655.6669999999999,3636.3045000000002,3604.002,3580.9369999999999,3580.9369999999999,3580.9369999999999,3548.1120000000001,3423.212,3193.4295000000002,2912.0505000000003,2611.1689999999999,2160.2945,1812.0725]
[null,"2016-2020 (pipeline)",0,100,325,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450]
[null,"2021 og frem (model)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,22.5,57.5,122.5,235,400]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 27",null,"Årlige fuldlasttimer for eksisterende og nye møller på land"]
[]
[]
[null,null,"Før 2008","2008-2013","2014-2020","2021-2030","2031-"]
[null,"Østdanmark",1850,2650,3000,3050,3100]
[null,"Vestdanmark",1950,2950,3150,3350,3250]
[]
[]
["Figur 18",null,"Hustandsmøllekapacitet frem mod 2030"]
[]
[]
[null,null,"Kapacitet (MW)"]
[null,2016,19]
[null,2017,20]
[null,2018,21]
[null,2019,22]
[null,2020,23]
[null,2021,23.5]
[null,2022,24]
[null,2023,24.5]
[null,2024,25]
[null,2025,25.5]
[null,2026,26]
[null,2027,26.5]
[null,2028,27]
[null,2029,27.5]
[null,2030,28]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 19",null,"Udbygning med ny solcellekapacitet"]
[]
[]
[null,null,"Eksisterende kapacitet","Grundforløb","Høj udbygning","Lav udbygning","Difference Høj-Lav"]
[null,2016,845.1,845.1,845.1,845.1,0]
[null,2017,845.1,1049.2330638989231,1053.6565872870776,1040.9151956919802,12.741391595097411]
[null,2018,845.1,1174.1105736913557,1210.018623706389,1141.4558692830626,68.562754423326396]
[null,2019,845.1,1279.6934009472279,1349.7158760936541,1216.4659836578103,133.24989243584378]
[null,2020,845.1,1363.8012581844841,1469.040738889189,1273.0607368053561,195.98000208383291]
[null,2021,845.1,1469.4269761018231,1621.43226749724,1337.6078494372377,283.82441806000224]
[null,2022,845.1,1533.7614779733967,1701.2910321364636,1395.1992990735662,306.09173306289745]
[null,2023,845.1,1590.893622897288,1802.608922158706,1442.5348799635829,360.07404219512318]
[null,2024,845.1,1644.1010191667942,1881.8853972163242,1488.4602236598002,393.42517355652399]
[null,2025,845.1,1818.8708890669545,2155.3416851915113,1600.334597257003,555.00708793450826]
[null,2026,845.1,1956.8895578899542,2389.1150610422033,1690.9258189829652,698.18924205923804]
[null,2027,845.1,2107.457850339073,2657.219816329226,1782.5357197504411,874.68409657878487]
[null,2028,845.1,2372.5038952302011,3093.2573501832385,1948.0823438107359,1145.1750063725026]
[null,2029,845.1,2660.453009343516,3578.4902831303552,2118.7056680207202,1459.7846151096351]
[null,2030,845.1,3078.955248119622,4218.7729773774263,2382.0171739891671,1836.7558033882592]
[]
[]
[]
[]
["Figur 20 og 21",null,"El- og fjernvarme forbrug ab værk"]
[]
[]
[]
[null,null,"Elforbrug (TWh)","Fjernvarme-forbrug (PJ)"]
[null,2016,33.508195072830247,130.55063392708041]
[null,2017,33.580438993507968,129.52868499225221]
[null,2018,34.355896357589543,128.7910983757277]
[null,2019,35.413414222239268,128.15812264811697]
[null,2020,36.164196481515496,127.59357665086486]
[null,2021,37.484497259242389,127.61249213461528]
[null,2022,38.74601217392577,127.64412296146708]
[null,2023,39.968775658272264,127.57589039010941]
[null,2024,40.908373127670245,127.42161842038985]
[null,2025,41.388819372931728,127.18830653793327]
[null,2026,41.763681024608402,126.87856346231482]
[null,2027,42.514272849048616,126.52069839024961]
[null,2028,42.795848577509631,126.10124131513246]
[null,2029,43.056809424583449,125.60734073968594]
[null,2030,43.481804040758689,125.2126977720404]
[]
[]
["Figur 22-26",null,"Elkapacitetsudvikling i omkringliggende lande"]
[]
[]
[null,"Elkapacitet i Norge\nfordelt efter brændsel (MW)"]
[null,"MW","Kul","Brunkul","Olie","Naturgas","Biomasse","Affald","Uran","Vind","Vand","Sol","Industri"]
[null,2016,0,0,0,1200,0,0,0,1200,32000,0,0]
[null,2017,0,0,0,1200,0,0,0,1420,33725,0,0]
[null,2018,0,0,0,1200,0,0,0,1640,35450,0,0]
[null,2019,0,0,0,1200,0,0,0,1860,37175,0,0]
[null,2020,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[null,2021,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[null,2022,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[null,2023,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[null,2024,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[null,2025,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[null,2026,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[null,2027,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38899.999999999993,0,0]
[null,2028,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38899.999999999985,0,0]
[null,2029,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38899.999999999985,0,0]
[null,2030,0,0,0,1200,0,0,0,2080,38900,0,0]
[]
[null,"Elkapacitet i Sverige \nfordelt efter brændsel (MW)"]
[null,"MW","Kul","Brunkul","Olie","Naturgas","Biomasse","Affald","Uran","Vind","Vand","Sol","Industri"]
[null,2016,223.1,0,3506.9,920,4150,289.28571428571433,9192,7000,16200,1.0000000000000001E-7,289.28571428571433]
[null,2017,167.32499999999999,0,2795.1750000000002,920,4062.5,310.71428571428578,9192,7450,16200.75,1.0000000000000001E-7,310.71428571428578]
[null,2018,111.55,0,2083.4499999999998,920,3975,332.14285714285722,8719,7900,16201.5,1.0000000000000001E-7,332.14285714285722]
[null,2019,55.774999999999999,0,1371.7249999999999,920,3887.5,353.57142857142867,8719,8350,16202.25,1.0000000000000001E-7,353.57142857142867]
[null,2020,0,0,660,920,3800,375,7912,8800,16203,1.0000000000000001E-7,375]
[null,2021,9.6999999999999992E-9,0,594.00000001030003,828.00000001000001,3954,378.75,7034,8704,16203,1.0000000000000001E-7,378.75]
[null,2022,1.9399999999999998E-8,0,528.00000002059994,736.00000002000002,4108,382.5,7034,8608,16203,1.0000000000000001E-7,382.5]
[null,2023,2.9100000000000002E-8,0,462.00000003090008,644.00000003000002,4262,386.25,7034,8512,16203,1.0000000000000001E-7,386.25]
[null,2024,3.8799999999999997E-8,0,396.00000004120005,552.00000004000003,4416,390,7034,8416,16203,1.0000000000000001E-7,390]
[null,2025,4.8500000000000004E-8,0,330.00000005150002,460.00000005000004,4570,393.75,7034,8320,16203,1.0000000000000001E-7,393.75]
[null,2026,5.8200000000000005E-8,0,264.00000006179999,368.00000006000005,4724,397.5,7034,8224,16203,9.9999999999999995E-8,397.5]
[null,2027,6.7900000000000006E-8,0,198.00000007210002,276.00000007000006,4878,401.25,7034,8128,16203,9.9999999999999995E-8,401.25]
[null,2028,7.7599999999999993E-8,0,132.00000008240002,184.00000008000006,5032,405,7034,8032,16203,9.9999999999999995E-8,405]
[null,2029,8.7299999999999994E-8,0,66.00000009270002,92.000000090000057,5186,408.75,7034,7936,16203,9.9999999999999995E-8,408.75]
[null,2030,9.7000000000000008E-8,0,1.0299999999999998E-7,1.0000000000000001E-7,5340,412.5,7034,7840,16203,9.9999999999999995E-8,412.5]
[]
[null,"Elkapacitet i Finland\nfordelt efter brændsel (MW)"]
[null,"MW","Kul","Brunkul","Olie","Naturgas","Biomasse","Affald","Uran","Vind","Vand","Sol","Industri"]
[null,2016,3327.1,0,1392.9,1870,1990,0,2752,1000,3150,100,2120]
[null,2017,3036.585,0,1401.415,1744.75,2267.5,0,2752,1375,3162.5,100,1772.5]
[null,2018,2746.0699999999997,0,1409.9299999999998,1619.5,2545,0,2752,1750,3175,100,1425]
[null,2019,2455.5549999999998,0,1418.4449999999999,1494.25,2822.5,0,4352,2125,3187.5,100,1077.5]
[null,2020,2165.04,0,1426.96,1369.0000000000002,3100,0,4352,2500,3200,100,730]
[null,2021,2026.6210000000003,0,1422.6790000000001,1232.1000000100003,3224,0,4352,2500,3220,100,834]
[null,2022,1888.2020000000002,0,1418.3980000000001,1095.2000000200001,3348,0,4352,2500,3240,100,938]
[null,2023,1749.7830000000001,0,1414.117,958.30000003000009,3472,0,5552,2500,3260,100,1042]
[null,2024,1611.364,0,1409.836,821.40000004000012,3596,0,5552,2500,3280,100,1146]
[null,2025,1472.9450000000002,0,1405.5550000000001,684.50000005000015,3720,0,5552,2500,3300,100,1250]
[null,2026,1334.5259999999998,0,1401.2739999999999,547.60000006000018,3844,0,5552,2500,3320,100,1354]
[null,2027,1196.107,0,1396.9929999999999,410.70000007000021,3968,0,5552,2500,3340,100,1458]
[null,2028,1057.6880000000001,0,1392.712,273.80000008000025,4092,0,5056,2500,3360,100,1562]
[null,2029,919.26899999999989,0,1388.431,136.90000009000025,4216,0,5056,2500,3380,100,1666]
[null,2030,780.85,0,1384.15,1.0000000000000001E-7,4340,0,5056,2500,3400,100,1770]
[]
[null,"Elkapacitet i Tyskland\nfordelt efter brændsel (MW)"]
[null,"MW","Kul","Brunkul","Olie","Naturgas","Biomasse","Affald","Uran","Vind","Vand","Sol","Industri"]
[null,2016,27312.29,25439.22,5531.49,26700,6532,0,10800,44458.583333333328,10230,39321.833333333328,4700]
[null,2017,26863.665000000001,23460.662500000002,5096.4225000000006,25460.25,6761.5,0,9458.5714285714275,48441.437499999993,10221,41291.375,5810]
[null,2018,26415.039999999997,21482.104999999996,4661.3549999999996,24220.5,6991,0,8072.5,52424.291666666657,10212,43260.916666666672,6920]
[null,2019,25966.415000000001,19503.547500000001,4226.2875000000004,22980.75,7220.5,0,6740,56407.145833333328,10203,45230.458333333343,8030]
[null,2020,25517.79,17524.989999999998,3791.22,21741,7450,0,5330,60390,10194,47200,9140]
[null,2021,25232.415999999997,16995.661,3622.6229999999996,21680.7,7401,0,3997.5,61756,10500.3,48204,9091]
[null,2022,24947.041999999998,16466.331999999999,3454.0259999999998,21620.400000000001,7352,0,2665,63122,10806.6,49208,9042]
[null,2023,24661.667999999998,15937.002999999997,3285.4289999999992,21560.100000000002,7303,0,0,64488,11112.900000000001,50212,8993]
[null,2024,24376.293999999994,15407.673999999997,3116.8319999999994,21499.800000000003,7254,0,0,65854,11419.2,51216,8944]
[null,2025,24090.919999999991,14878.344999999996,2948.2349999999997,21439.500000000004,7205,0,0,67220,11725.5,52220,8895]
[null,2026,23805.545999999995,14349.015999999996,2779.6379999999995,21379.200000000004,7156,0,0,68586,12031.8,53224,8846]
[null,2027,23520.171999999995,13819.686999999994,2611.0409999999993,21318.900000000005,7107,0,0,69952,12338.1,54228,8797]
[null,2028,23234.797999999995,13290.357999999995,2442.4439999999995,21258.600000000006,7058,0,0,71318,12644.400000000001,55232,8748]
[null,2029,22949.423999999992,12761.028999999993,2273.8469999999988,21198.300000000007,7009,0,0,72684,12950.7,56236,8699]
[null,2030,22664.05,12231.7,2105.25,21138,6960,0,0,74050,13257,57240,8650]
[]
[null,"Elkapacitet i Holland\nfordelt efter brændsel (MW)"]
[null,"MW","Kul","Brunkul","Olie","Naturgas","Biomasse","Affald","Uran","Vind","Vand","Sol","Industri"]
[null,2016,7354.54,0,227.46,19640,397,0,482,3443,38,2009.9999999999998,1545]
[null,2017,6633.3449999999993,0,205.15499999999997,17391.125,408,0,482,4352.25,38,2605,2375.75]
[null,2018,5912.15,0,182.85,15142.25,419,0,482,5261.5,38,3200,3206.5]
[null,2019,5190.9549999999999,0,160.54499999999999,12893.375,430,0,482,6170.75,38,3795,4037.25]
[null,2020,4469.76,0,138.23999999999998,10644.5,441,0,482,7080,38,4390,4868]
[null,2021,4022.7839999999997,0,124.41599999999998,10455.75,887.9,0,482,7072,38,4351,4889.2]
[null,2022,3575.8079999999995,0,110.59199999999998,10267,1334.8,0,482,7064,38,4312,4910.3999999999996]
[null,2023,3128.8319999999994,0,96.767999999999986,10078.25,1781.6999999999998,0,482,7056,38,4273,4931.5999999999995]
[null,2024,2681.8559999999993,0,82.943999999999974,9889.5,2228.6,0,482,7048,38,4234,4952.7999999999993]
[null,2025,2234.8799999999992,0,69.119999999999976,9700.75,2675.5,0,482,7040,38,4195,4974]
[null,2026,1787.9039999999991,0,55.295999999999971,9512,3122.4,0,482,7032,38,4156,4995.2]
[null,2027,1340.9279999999992,0,41.471999999999973,9323.25,3569.3,0,482,7024,38,4117,5016.3999999999996]
[null,2028,893.9519999999992,0,27.647999999999975,9134.5,4016.2000000000003,0,482,7016,38,4078,5037.5999999999995]
[null,2029,446.9759999999992,0,13.823999999999977,8945.75,4463.1000000000004,0,482,7008,38,4039,5058.7999999999993]
[null,2030,0,0,0,8757,4910,0,482,7000,38,4000,5080]
[]
[]
["Figur 28",null,"Elforbrug ab værk for omkringliggende lande"]
[]
[]
[null,"TWh","Norge","Sverige","Finland","Tyskland","Holland"]
[null,2016,129.23920000000001,137.114,83.715199999999996,564.20960000000002,112.81780000000001]
[null,2017,130.17940000000002,138.298,84.936399999999992,564.01920000000007,113.12060000000001]
[null,2018,131.11960000000002,139.482,86.157599999999988,563.82880000000011,113.42340000000002]
[null,2019,132.05980000000002,140.666,87.378799999999984,563.63840000000016,113.72620000000002]
[null,2020,133,141.85,88.6,563.44799999999998,114.029]
[null,2021,132.8946,142.3852,88.89,561.90499999999997,114.8595]
[null,2022,132.78919999999999,142.9204,89.18,560.36199999999997,115.69]
[null,2023,132.68379999999999,143.4556,89.470000000000013,558.81899999999996,116.5205]
[null,2024,132.57839999999999,143.99080000000001,89.760000000000019,557.27599999999995,117.351]
[null,2025,132.47299999999998,144.52600000000001,90.050000000000026,555.73299999999995,118.1815]
[null,2026,132.36759999999998,145.06120000000001,90.340000000000032,554.18999999999994,119.012]
[null,2027,132.26219999999998,145.59640000000002,90.630000000000038,552.64699999999993,119.8425]
[null,2028,132.15679999999998,146.13160000000002,90.920000000000044,551.10399999999993,120.673]
[null,2029,132.05139999999997,146.66680000000002,91.210000000000051,549.56099999999992,121.5035]
[null,2030,131.946,147.202,91.5,548.01800000000003,122.334]
[]
[]
["Tabel 28",null,"Eksisterende elektriske forbindelser til udlandet"]
[]
[null,"Forbindelse","Eksport-kapacitet (MW)","Import-kapacitet (MW)"]
[null,"Østdanmark - Sverige (Øresund)",1700,1300]
[null,"Østdanmark - Tyskland (Kontek)",600,600]
[null,"Bornholm - Sverige",60,60]
[null,"Vestdanmark - Norge (Skagerrak)",1700,1700]
[null,"Vestdanmark - Tyskland",740,680]
[null,"Vestdanmark - Sverige (Konti-Skan)",1640,1500]
[null,"Vestdanmark - Østdanmark (Storebælt)",590,600]
[]
[]
["Tabel 30",null,"Andel af el- og fjernvarmeforbrug der dækkes af vedvarende energi"]
[]
[null,"Pct.",2000,2005,2010,2015,2020,2025,2030]
[null,"VE i elforbruget",15.871068308855078,27.427034314159354,34.780259073410299,56.009999999999991,71.850055699259244,"68 (70)","62 (70)"]
[null,"- heraf vindkraft",12.080023653184316,18.486100021707799,21.851188119958493,41.79,47.779084139685082,49,39]
[null,"- heraf øvrig VE",3.7910446556707611,8.9409342924515549,12.929070953451802,14.219999999999994,24.070971559574161,"19 (21)","23 (31)"]
[null,"VE i fjernvarmeforbruget",18.746350826115741,27.12472881619447,34.131023385396929,51,70.541119722232665,"68 (75)","67 (74)"]
[]
[]
["Figur 29-30",null,"El- og fjernvarmeproduktion fordelt efter teknologi"]
[]
[]
[]
[null,"Pct.","Kraftvarme","Kedler","Elektricitet","Solvarme","Overskudsvarme",null,null,"PJ","Kraftvarme","Kedler","Elektricitet","Solvarme","Overskudsvarme"]
[null,2015,34.99152645210259,7.3831498397646023,54.722000394567594,2.8407666639111491,6.255664965407759E-2,null,null,2015,80.086898073875247,41.523623426791737,1.3099670096409697,1.0702228196516124,4.1832661356398235]
[null,2016,38.064648276372729,14.707430061656835,43.902957166622073,3.2726110910019437,5.2353404346421009E-2,null,null,2016,83.726107953712713,40.140512980780862,0.62255903445498106,1.9171724658933513,4.1773360087451392]
[null,2017,35.971330458664085,9.2327970762992546,51.27133637344663,3.4730040644508158,5.1532027139207799E-2,null,null,2017,87.465518486952902,35.07726402890102,1.4032468104764499,2.1374861192593242,3.5189329043115296]
[null,2018,35.922997055374431,8.7611159016967264,51.316405597430858,3.9507788188934607,4.8702626604514035E-2,null,null,2018,91.929730861213628,28.707323128113398,2.2874935635180242,2.5159728812582109,3.4514582286588893]
[null,2019,33.658532881878152,9.1664477846315311,52.89687184482014,4.2314242198219141,4.6723268848277336E-2,null,null,2019,90.389305150294788,28.998506721821546,2.7068241760271277,2.7135075841880103,3.4547259996007611]
[null,2020,31.461004553584516,12.941103508274834,51.186515471784531,4.3673610851643323,4.4015381191788959E-2,null,null,2020,90.990542083408897,28.234395569424311,2.1166704341339044,2.8928696000140612,3.4487884279276724]
[null,2021,27.499018527712991,14.460906553959799,53.732503999253737,4.2676685223220385,3.990239675145657E-2,null,null,2021,90.431898980875971,28.533306659257349,2.3684884414483873,2.923374188255389,3.4631885056567078]
[null,2022,26.973380954364938,14.609139340619789,53.932383430213207,4.4459309536155605,3.9165321186512773E-2,null,null,2022,90.28418837209216,28.572080060230586,2.5425094868987501,2.9634052102406159,3.4014675034665647]
[null,2023,26.627814106443665,15.990129924532248,52.654719779326463,4.6882877250217136,3.9048464675902242E-2,null,null,2023,89.676890568588803,28.992797254903778,2.63183326245177,3.0006958138836497,3.3985249968177436]
[null,2024,26.650996472985995,16.036316224671086,52.317207853124927,4.9563273416889517,3.9152107529041823E-2,null,null,2024,89.663863335368589,28.833698089447775,2.6159959358891256,3.0329218468782764,3.4013659825038891]
[null,2025,23.927439181739864,22.734032060996608,48.520862852412868,4.7817405053706841,3.5925399479981482E-2,null,null,2025,88.577720295441054,29.491792637647922,2.7475735751702821,3.0660730351506551,3.4251856924561501]
[null,2026,24.231791836859102,22.5825859074771,47.95725798552121,5.1923584981977129,3.6005771944876988E-2,null,null,2026,88.457598664278464,29.290612253051645,2.73783184922834,3.0864153333301454,3.4233930795122438]
[null,2027,24.333034821536582,22.970960792077637,46.816026907800264,5.8437579598380021,3.6219518747519948E-2,null,null,2027,88.36458473680544,29.002427694236289,2.7554894248964561,3.1042475722318121,3.4123392604358442]
[null,2028,24.75915752172811,23.921384786022468,44.674468850072863,6.6079548946650011,3.7033947511560472E-2,null,null,2028,88.150192748096273,28.792076622275996,2.7485352775521297,3.1229711899970001,3.4058037079094423]
[null,2029,25.10058842480553,24.20994904608354,43.300518679592429,7.351335320991959,3.7608528526545899E-2,null,null,2029,88.097085507367609,28.386086546223002,2.7144201297138806,3.1394818297110834,3.3903269412492372]
[null,2030,24.846122305607306,24.177358719328488,42.928985025759047,8.009834167783362,3.7699781521784409E-2,null,null,2030,87.715988661914764,27.588041064710964,3.4070791219595122,3.2457836335074295,3.3764730895784663]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 31",null,"Brændselsforbrug til produktion af el og fjernvarme"]
[]
[null,"PJ","Kul","Olie","Naturgas","Halm","Træpiller","Træflis","Træaffald","Affald","Biogas","Bioolie"]
[null,2000,158.66923488916379,46.368163922335803,91.071130429126541,7.0340669601408452,1.9349747750000001,2.7957147671999998,2.7693386180705772,28.818463239146563,2.4439164164500475,4.9046484400000021E-2]
[null,2001,156.29877389393624,49.51824504498633,93.854607756483531,8.8624429555986488,1.9916937319446466,3.2778319993,2.7039504178278548,30.397204906592624,2.548905942953346,0.19147459999999999]
[null,2002,149.36925329270568,41.950990877049108,96.09859706028584,10.8154612,2.2010211200000001,3.8992861628117508,3.3299003920624943,31.585522801802735,2.7600317362813489,0.12677199562000005]
[null,2003,165.10931636068824,21.978819519232331,88.903926934946028,12.047597735000004,3.6084038096069846,6.7923474754000042,3.4254617088306447,33.819169866650704,2.9593666816746462,0.42061760334000003]
[null,2004,150.23537872731052,17.918743710413377,92.559575906588634,13.103069271000004,6.3361557577097791,7.4587127400000046,3.660955414402665,34.796272287824294,3.0932119812914234,0.64881877979999991]
[null,2005,152.83314032187863,18.704764380084463,86.829253846280793,13.649265100000001,7.5507646130000001,8.3114578681982465,4.1060891469117529,37.937264024796789,2.736400920420047,0.76055219469600022]
[null,2006,167.28664986238314,15.399073379178875,86.26392245165755,13.696701615033017,5.056467207839999,8.221538953941069,4.2640213616373908,36.037732228102769,2.9126807159693207,1.1264002116000003]
[null,2007,176.68876553009207,14.085536170015105,73.477445091168434,13.917406270000001,6.1611140225000005,8.5521357328847802,4.1383346642986583,37.641458483344906,3.103934086169605,1.2021262340000001]
[null,2008,173.8841904151941,13.372661901158633,76.368511839396206,11.011019320999999,8.4338033545000002,10.433144880875869,2.711051742410695,39.051765105853931,3.0274933343537946,1.794285178275]
[null,2009,165.89198785831459,15.209679314003649,72.438169857347333,12.518681567765327,9.2699532275000003,12.723381918225712,2.4366444984330817,37.246424162660198,3.4845718689690743,1.6218026676999999]
[null,2010,149.05090616892008,12.187915908940395,84.706824693103187,18.484285753021449,18.193664056224943,14.943614061969534,3.6867752685693631,35.837545013819664,3.5260392518523935,1.9529103682000002]
[null,2011,140.49661928423001,7.4996726721062377,65.651550752751604,15.404447558808947,19.46489917833452,16.138558952176083,2.5474335940899899,36.339024751332872,3.4649434214110659,0.78587327250000005]
[null,2012,142.31721540250109,8.2568346341384,58.732906170711544,13.48282035334282,23.201651694918464,17.710120511179454,3.4519442205101818,35.347813934246247,3.7294461988889696,0.94066861113]
[null,2013,135.83702155024355,6.5410098735078739,50.49900854598085,15.475630700344702,23.258888308946332,16.467528068275268,3.7674692531917211,35.483478350393732,3.7896819520823208,0.87689991834064007]
[null,2014,117.18941556728416,4.9124554628964585,40.53004049229429,13.589011659875826,23.59915757555558,16.205773302435677,4.2020004644255557,36.486474293786252,4.6616224539446636,0.78398163131073717]
[null,2015,102.66400249384543,5.2870591369022728,44.447686009428637,14.273695319400694,21.408199009816684,16.393778766865939,5.1910075089558898,37.783358612667449,5.0945817720799811,0.66925731989421555]
[null,2016,98.010257976448685,9.1159640601175465,41.06725139126484,15.552163728233232,33.216860880948119,23.840714227940428,3.6967182485016061,36.501281417779275,6.3081673775662894,0.54053665214553925]
[null,2017,58.125449548818047,6.7861260870075739,30.54077649885236,15.833269642954081,48.295699619342827,35.014540287994237,2.6325981807773458,36.380783179586174,7.0727014477992718,0.55597914624484068]
[null,2018,60.514749278385757,5.3790415302460231,22.210296817843929,15.601913839366794,50.75044582105663,34.693757793581987,2.6032305966613385,35.876818821212986,6.5970802490929783,0.46241546046850801]
[null,2019,59.288788042960135,5.8342241105028512,20.312449565063318,15.262498698276451,49.844228461565805,36.167559342371014,2.4410120544314444,35.840405907625602,7.0779253243701303,0.44263816746199297]
[null,2020,66.929596659360044,5.3950030222342473,20.027639838405015,15.004356460520794,37.46632783125775,43.134160923054559,2.242365191657262,36.230992083011039,7.900582944783638,0.38023683050186879]
[null,2021,71.685981981655473,5.7039442791721582,17.958933145361748,14.516799827786683,20.081160060565537,47.605059966620779,2.0738490576686814,36.036922558160498,8.2817230359341476,0.4054794153398672]
[null,2022,75.77491997147159,5.8627740075518808,17.536977504841573,14.531788087611996,20.626437268942514,48.357041097149441,2.0796552975915263,35.82846993107421,8.6104117279944319,0.44113345940841986]
[null,2023,84.883691866299543,6.4601628714276176,17.985633406448258,14.513822806858332,21.216228048673496,49.384748855401824,2.0794747201076516,35.597895244362931,9.2740505304623575,0.47158493093826309]
[null,2024,89.918039544445804,6.5761372217976959,18.084719032185877,14.541763622968515,22.308252529386628,50.693190167191126,2.1010174331072098,35.580400905262252,9.2245074092720429,0.46799945965265427]
[null,2025,103.57450020733825,7.2120991096436509,16.784402817278387,14.525944966764154,20.15905545901839,46.550308267698291,2.1031791125121559,35.753077636618038,9.2268584029947931,0.46345092466841525]
[null,2026,107.07820580844118,7.3905858968438478,16.834277104990566,14.679066465855708,20.296376601337386,45.432794072691706,2.102697679237552,35.815941488504919,9.2284575062813161,0.46121727592219519]
[null,2027,112.34013516808709,7.6335517465081422,16.929877306341456,14.784297414081649,21.956317344621731,46.475224623666378,2.1721600392900937,35.798446360046199,9.2000154443730864,0.45488730404782013]
[null,2028,120.26880372134107,8.0200991392735332,17.422525103164009,14.751242533167654,22.551603422154141,47.581507799398665,2.1732118719024762,35.784507400603978,9.2012118623907,0.45214552578858858]
[null,2029,124.53032635614188,8.2523612559885215,17.742316415552605,14.724347562462222,23.139176178270578,48.286961432451079,2.1809504126781927,35.810354327417599,9.1979582807482316,0.4410912884448821]
[null,2030,126.63680002196236,8.53174254294475,17.094171896333371,14.677159890331758,24.557236893207591,47.64771521746502,2.1883816420325068,35.737397745689222,9.0330196780079515,0.43326170506268541]
[]
[]
["Figur 32",null,"Total forbrug af biomasse til produktion af el og fjernvarme"]
[]
[]
[]
[null,"PJ","Grundforløb","Total høj","Total lav","Lav","Høj","Forskel"]
[null,2000,14.534095120411422,14.534095120411422,14.534095120411422,0,0,0]
[null,2001,16.835919104671149,16.835919104671149,16.835919104671149,0,0,0]
[null,2002,20.245668874874244,20.245668874874244,20.245668874874244,0,0,0]
[null,2003,25.87381072883764,25.87381072883764,25.87381072883764,0,0,0]
[null,2004,30.558893183112453,30.558893183112453,30.558893183112453,0,0,0]
[null,2005,33.617576728109995,33.617576728109995,33.617576728109995,0,0,0]
[null,2006,31.238729138451475,31.238729138451475,31.238729138451475,0,0,0]
[null,2007,32.768990689683442,32.768990689683442,32.768990689683442,0,0,0]
[null,2008,32.58901929878656,32.58901929878656,32.58901929878656,0,0,0]
[null,2009,36.948661211924119,36.948661211924119,36.948661211924119,0,0,0]
[null,2010,55.308339139785289,55.308339139785289,55.308339139785289,0,0,0]
[null,2011,53.555339283409538,53.555339283409538,53.555339283409538,0,0,0]
[null,2012,57.846536779950924,57.846536779950924,57.846536779950924,0,0,0]
[null,2013,58.969516330758026,58.969516330758026,58.969516330758026,0,0,0]
[null,2014,57.595943002292628,57.595943002292628,57.595943002292628,0,0,0]
[null,2015,57.266680605039213,57.266680605039213,57.266680605039213,0,0,0]
[null,2016,76.306457085623393,77.265841286516718,73.828230643466711,-2.4782264421566764,0.9593842008933251,3.4376106430500073]
[null,2017,101.77610773106849,103.69487613285514,96.819654846755142,-4.9564528843133528,1.9187684017866502,6.8752212861000004]
[null,2018,103.64934805066675,106.52750065334672,96.214668724196713,-7.4346793264700288,2.8781526026799753,10.312831929150008]
[null,2019,103.71529855664471,107.55283536021801,93.802392788018011,-9.9129057686267057,3.8375368035733004,13.750442572200001]
[null,2020,97.847210406490362,102.64413141095699,85.456078195706979,-12.391132210783383,4.7969210044666255,17.188053215250008]
[null,2021,84.276868912641689,92.442900860101901,71.256924506629574,-13.019944406012115,8.1660319474602154,21.185976353472327]
[null,2022,85.594921751295487,93.760953698755699,72.574977345283372,-13.019944406012115,8.1660319474602154,21.185976353472327]
[null,2023,87.194274431041308,98.729417321495106,73.54551782980046,-13.648756601240848,11.535142890453805,25.183899491694646]
[null,2024,89.644223752653488,104.54847758610089,75.366654956183908,-14.277568796469581,14.904253833447395,29.181822629916979]
[null,2025,83.338487805992997,104.98096352542757,67.803294619065952,-15.535193186927046,21.642475719434572,37.177668906361617]
[null,2026,82.510934819122355,105.28346540481789,65.590062623408386,-16.920872195713976,22.772530585695534,39.693402781409503]
[null,2027,85.387999421659842,109.29058487361634,67.081448217158936,-18.306551204500906,23.902585451956497,42.209136656457403]
[null,2028,87.057565626622932,112.09020594484039,67.365335413335089,-19.692230213287836,25.03264031821746,44.724870531505303]
[null,2029,88.331435585862067,114.49413077034049,67.253526363787302,-21.077909222074766,26.162695184478423,47.240604406553189]
[null,2030,89.070493643036883,116.36324369377627,66.60690541217518,-22.463588230861703,27.292750050739386,49.756338281601089]
[]
[]
["Figur 33",null,"Total forbrug af kul til produktion af el og fjernvarme"]
[]
["Se Hovedrapport Figur 18"]
[]
["Figur 34",null,"Elproduktion fra vindkraft på havet"]
[]
["Se Hovedrapport Figur 14"]
[]
["Figur 35",null,"Elproduktion fra vindkraft på havet"]
[]
[null,"TWh",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"Før 2016 (eksisterende)",8.3010492249999981,8.6675648499999998,8.5882850249999994,8.4895101999999998,8.4524370750000006,8.3907672000000009,8.3466754499999993,8.3466754499999993,8.3466754499999993,8.2831167000000008,8.0419754500000007,7.5990345750000001,7.056525175,6.4754556499999998,5.6045183249999999,4.9318983750000003]
[null,"2016-2020 (pipeline)",0,0.31274999999999997,1.0162499999999999,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407,1.407]
[null,"2021-2035 (model)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6E-2,7.2000000000000008E-2,0.184,0.391625,0.75049999999999994,1.2762499999999999]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 36",null,"Årlig elproduktion fra solceller"]
[]
[]
[null,"År","Produktion"]
[null,2015,0.78299999999999903]
[null,2016,0.89211000000000096]
[null,2017,0.99840221397656759]
[null,2018,1.2029223255954693]
[null,2019,1.3442806821827402]
[null,2020,1.4742806821827399]
[null,2021,1.5913182170636462]
[null,2022,1.6913182170636463]
[null,2023,1.7913182170636464]
[null,2024,1.8913182170636464]
[null,2025,1.9913182170636465]
[null,2026,2.1604513643654788]
[null,2027,2.4204513643654781]
[null,2028,2.6804513643654775]
[null,2029,2.9404513643654764]
[null,2030,3.2004513643654757]
[]
[]
["Figur 37",null,"CO2 emissioner pr. produceret MWh el eller fjernvarme"]
[]
[]
[]
[null,"kg/MWh","El","Fjernvarme"]
[null,2016,346.01172565907365,109.66220627542481]
[null,2017,207.56631960940507,79.862078344641589]
[null,2018,192.22342408700774,73.016815704913952]
[null,2019,183.03176606265683,69.103648515006256]
[null,2020,197.33640288058092,65.035104449623887]
[null,2021,181.18682685186087,72.282824018039264]
[null,2022,187.35165728330441,72.103218364265857]
[null,2023,210.93886206809418,71.840749100874078]
[null,2024,224.0014496342221,71.914238545564245]
[null,2025,236.28778474565829,71.393110177705438]
[null,2026,243.09413928743797,73.732571066505116]
[null,2027,256.83550896709295,73.817676186112891]
[null,2028,282.26607539485769,73.911082027406366]
[null,2029,297.34009707487564,74.093746555162269]
[null,2030,303.0233857089446,73.19684228670539]
[]
[]
[]
[]
["Figur 38",null,"Fremskrevne elpriser"]
[]
[]
[null,"DKK/MWh","Grundforløb","Lav","Høj","Lav","Høj","Forskel"]
[null,2015,172.20117263518745,172.20117263518745,172.310436373622,0,0,0.1092637384345494]
[null,2016,187.31481375117031,185.32796271731053,196.58604039695661,1.9868510338597845,-9.2712266457863048,11.258077679646078]
[null,2017,186.15240195629508,182.17869988857552,204.69485524786768,3.9737020677195689,-18.54245329157261,22.516155359292156]
[null,2018,184.08645963194843,178.12590653036906,211.90013956930733,5.9605531015793538,-27.813679937358913,33.774233038938263]
[null,2019,191.1412890966937,183.19388496125455,228.22619567983892,7.9474041354391378,-37.084906583145219,45.03231071858437]
[null,2020,216.86887158037655,206.93461641107763,263.22500480930807,9.9342551692989218,-46.356133228931526,56.290388398230448]
[null,2021,239.57966519401631,217.52396127982936,292.67595313120739,22.05570391418696,-53.096287937191072,75.151991851378028]
[null,2022,253.94481135223299,219.76765869315798,313.78125399768362,34.177152659074999,-59.836442645450617,94.013595304525637]
[null,2023,272.38450869682083,226.0859072928578,338.96110605053099,46.298601403963033,-66.57659735371017,112.87519875767319]
[null,2024,280.19960443115536,221.77955428230428,353.5163564931251,58.420050148851075,-73.316752061969723,131.73680221082083]
[null,2025,309.36805277425776,238.82655388051865,389.42495954448702,70.541498893739117,-80.056906770229261,150.59840566396838]
[null,2026,321.6025556699239,240.32377076074678,406.51370268821336,81.278784909177119,-84.911147018289441,166.18993192746657]
[null,2027,334.14115274857505,242.12508182395993,423.90654001492464,92.016070924615121,-89.76538726634962,181.78145819096471]
[null,2028,350.35502916799635,247.60167222794323,444.97465668240613,102.75335694005312,-94.6196275144098,197.37298445446291]
[null,2029,364.55313547677201,251.06249252128089,464.02700323924199,113.49064295549113,-99.473867762469979,212.9645107179611]
[null,2030,378.81542076181881,254.58749179088966,483.14352877234899,124.22792897092916,-104.32810801053017,228.55603698145933]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 39",null,"Spotpris for alle modellerede lande"]
[]
[]
[null,"År","DK-Vest","DK-Øst","Norge","Sverige","Finland","Tyskland","Holland","Storbrittannien","Frankrig","DK","Kulmarginal","Gasmarginal"]
[null,2015,170.21551095981323,175.17966514824872,153.73213932679226,158.35901564355848,195.10882195529615,244.01397541259564,333.12616775234119,454.58391518319257,176.67918950002019,172.20117263518745,252.16995816463455,399.34316183291492]
[null,2016,185.642510825004,189.82326814041977,186.04745556341578,185.24152419655556,197.87479348063616,206.52208591397351,251.98765796472463,377.22626199216216,151.37262060451422,187.31481375117031,229.10873857837953,291.46383582277434]
[null,2017,183.81836110096398,189.65346323929171,182.05456892063131,181.18934856530345,206.08906992829364,231.27927046345292,278.14168927899431,410.31796729685499,154.23969069627853,186.15240195629508,255.67049798050698,328.21498285986058]
[null,2018,180.8770164598952,188.9006243900283,182.82198201822646,182.14605160128599,204.60057585327004,223.27430686892214,267.96115197987069,392.7568285061426,151.67913499848464,184.08645963194843,233.80435975933429,328.4753346114129]
[null,2019,184.37622975241305,201.28887811311466,182.98133039371379,182.91909571856775,202.89775117274061,231.56729193500931,250.51206325266401,374.55775294278237,156.46377660458151,191.1412890966937,231.13827733580456,330.00967726242646]
[null,2020,213.47303260357947,221.96263004557213,201.83931419630818,202.56686438069966,207.53766346504398,237.66853456940129,249.42150006918706,355.83967674445927,156.7388359610031,216.86887158037655,234.378314106951,331.16063877571708]
[null,2021,235.4131876939652,245.82938144409297,227.94169725274233,229.78604457290785,233.16701554992042,252.45232084347339,266.16722734129115,353.43801146159524,158.78883048890091,239.57966519401631,238.6993990806096,354.1020224448514]
[null,2022,250.37544971005485,259.29885381550019,238.35343540781091,239.92518820132838,243.75818403429437,269.38068004534131,284.70655317685583,362.3596013756914,157.52267584771963,253.94481135223299,243.22202645965049,376.51611555200549]
[null,2023,269.48248165958466,276.73754925267508,248.9410956813436,249.59478686393163,252.56265252888318,291.85451793066198,307.26247175053436,364.00108598475782,170.85010486071334,272.38450869682083,247.66105987861167,397.8570148428368]
[null,2024,278.17967193323784,283.22950317803168,251.06245776029246,249.64741418528317,249.89719262141196,302.59288687317542,321.58420570738127,374.18631970011955,172.52774028671379,280.19960443115536,252.0950382458675,418.25180604937515]
[null,2025,310.49562919298421,307.67668814616815,278.63454053257163,270.74764345527723,270.54733965637541,312.56251714883518,335.27811492516764,375.44350939016527,174.21501589229851,309.36805277425776,256.40824331663384,437.32954772956754]
[null,2026,322.81428918233212,319.78495540131155,286.19559022293447,277.68170318544742,277.37215970236139,324.7657074319028,351.65266899766465,387.69010244609746,175.97599813217832,321.6025556699239,261.0832358394253,456.48934443600012]
[null,2027,335.45124086829634,332.17602056899318,293.82660869356471,284.39887314707897,284.20129189621264,336.48645277712336,368.12671403911554,400.52296774634709,177.70886644578493,334.14115274857505,265.75480295762134,474.85808089581155]
[null,2028,350.7277383280919,349.79596542785299,308.45805308794445,300.96001785332277,303.58085166831398,350.05246081304693,386.15844134817434,414.07381535615201,179.17883213969529,350.35502916799635,270.44133752838712,492.55217487212144]
[null,2029,364.15145553839386,365.15565538433918,317.81236387398638,311.25830316849925,314.58936213098923,362.33201929000461,404.83304068418681,427.6369263204482,180.59441243523113,364.55313547677201,275.22289904369728,509.74985448509773]
[null,2030,378.12715489241657,379.84781956592229,326.66015573082899,320.87152403650504,324.77703749685122,375.468987444655,422.95219347744762,442.28494537417913,181.38750496226049,378.81542076181881,280.12713303038464,526.51123328886399]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 31 og 32",null,"Følsomheder for lave og høje brændselspriser"]
[]
[null,2020,"Lav fossilpris","BF17","Høj Fossil-pris"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",202.2,213.5,262.89999999999998]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",208.5,222,274.39999999999998]
[null,"Elimport, TWh",0.1,0,-0.5]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.4,11.6,12]
[null,"Kondens el, TWh",5.2,5.0999999999999996,5.3]
[null,"VE el, TWh",25.3,25.8,26]
[null,"VE fjernvarme, TWh",24.6,26.1,26.2]
[]
[]
[]
[null,2030,"Lav fossilpris","BF17","Høj Fossil-pris"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",245.4,378.1,504]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",246.6,379.8,504.8]
[null,"Elimport, TWh",0.7,0,-0.5]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.1,11.7,12.4]
[null,"Kondens el, TWh",10.8,10.8,10.6]
[null,"VE el, TWh",26.2,27.4,29]
[null,"VE fjernvarme, TWh",23.3,25.3,26.7]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 33",null,"Følsomhed for grøn fremgang i udlandet"]
[]
[]
[null,2030,"BF17","Green transition "]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",378,272]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",380,270]
[null,"Elimport, TWh",0,5.9]
[null,"Kraftvarme el, TWh",15.8,15.5]
[null,"Kondens el, TWh",12.6,8.5]
[null,"VE el, TWh",29.5,27.7]
[null,"VE fjernvarme, TWh",29.5,29.6]
[]
[]
[]
["Tabel 34",null,"Anvendte inputparametre til følsomhedsberegninger på elforbruget"]
[]
[]
[null,"År","Lavt elforbrug [TWh]",null,null,"BF17 [TWh]",null,"Højt Elforbrug [TWh]"]
[null,null,"DK-W","DK-E","DK","DK-W","DK-E","DK","DK-W","DK-E","DK"]
[null,2020,21,13,34,23,13,36,24,13,37]
[null,2025,24,14,38,27,14,41,30,15,45]
[null,2030,24,14,38,28,15,33,32,16,48]
[]
["Tabel 35 og 36",null,"Følsomheder for lavt og højt elforbrug"]
[]
[]
[null,2020,"Lavt elforbrug","BF17","Højt elforbrug"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",210.2,213.5,216.4]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",219.3,222,224.3]
[null,"Elimport, TWh",-1.2,0,1]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.6,11.6,11.6]
[null,"Kondens el, TWh",4.9000000000000004,5.0999999999999996,5.3]
[null,"VE el, TWh",25.7,25.8,25.8]
[null,"VE fjernvarme, TWh",26.1,26.1,26]
[]
[]
[]
[]
[null,2030,"Lavt elforbrug","BF17","Højt elforbrug"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",366,378.1,389.6]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",367.3,379.8,393.1]
[null,"Elimport, TWh",-4.5,0,4.5999999999999996]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.6,11.7,11.8]
[null,"Kondens el, TWh",10.3,10.8,11.2]
[null,"VE el, TWh",27.3,27.4,27.5]
[null,"VE fjernvarme, TWh",25.3,25.3,25.3]
[]
[]
[]
["Tabel 37",null,"Udbygning af vindkraft efter 2018 under forskellige teknologiomkostninger"]
[]
[]
[null,"Udbygning efter 2018 (MW)","Grundforløb","Lavere teknologi-omkostninger","Højere teknologi-omkostninger"]
[null,2020,0,0,0]
[null,2025,0,0,0]
[null,2030,495,1185,150]
[]
[]
["Tabel 38",null,"Følsomheder for år med højt og lavt udbygningsniveau af vindkraft"]
[]
[]
[null,2030,"Lav vindudbygning","BF17","Høj vindudbygning"]
[]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",380,378.1,373.7]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",381.2,379.8,376.3]
[null,"Elimport, TWh",0.8,0,-1.7]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.7,11.7,11.7]
[null,"Kondens el, TWh",12.2,12.1,11.9]
[null,"VE el, TWh",27.7,28.6,30.4]
[null,"Vind el, TWh",16.28,17.149999999999999,19]
[null,"Vindandel af elforbrug, Pct.",34.799999999999997,36.6,40.6]
[null,"VE fjernvarme, TWh",25.3,25.3,25.3]
[null,"Importkorrigeret CO2"]
[]
[]
["Tabel 39",null,"Udbygning fra 2017 og frem"]
[]
[]
[null,"Udbygning fra 2017 og frem (MW)","Grundforløb","Lavere teknologi-omkostninger","Højere teknologi-omkostninger"]
[null,2020,519,624,428]
[null,2025,974,1310,755]
[null,2030,2234,3374,1537]
[]
[]
["Tabel 40 og 41",null,"Følsomheder med lav og høj udbygning af solceller"]
[]
[]
[null,2020,"Lav udbygning","BF17","Høj udbygning"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",214,214,214]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",223,222,222]
[null,"Elimport, TWh",0.2,0,0]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.6,11.6,11.6]
[null,"Kondens el, TWh",5.2,5.0999999999999996,5.0999999999999996]
[null,"VE el, TWh",25.6,25.8,25.7]
[null,"VE fjernvarme, TWh",26.1,26.1,26.1]
[null,"Importkorrigeret CO2"]
[]
[]
[null,2030,"Lav udbygning","BF17","Høj udbygning"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",379.8,378.1,376.6]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",382.5,379.8,378.6]
[null,"Elimport, TWh",0.8,0,-0.6]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.7,11.7,11.7]
[null,"Kondens el, TWh",10.8,10.8,10.6]
[null,"VE el, TWh",26.5,27.4,28.1]
[null,"VE fjernvarme, TWh",25.3,25.3,25.3]
[]
[]
["Figur 40",null,"Historiske variationer i vandår ift. normalen."]
[]
[]
[null,null,"Vandår"]
[null,2000,1.2]
[null,2001,1.0900000000000001]
[null,2002,1.05]
[null,2003,0.86]
[null,2004,0.93]
[null,2005,1.1233651663523809]
[null,2006,0.97008982126475596]
[null,2007,1.0735037347221597]
[null,2008,1.1238587767279959]
[null,2009,1.042772062804548]
[null,2010,0.88961038961038974]
[null,2011,1.2486457204767065]
[null,2012,1.0994243851386709]
[null,2013,0.97721387881926458]
[null,2014,1.0357327809425168]
[null,2015,1.1072319201995011]
[null,2016,0.97]
[]
[]
[]
["Tabel 42 og 43",null,"Følsomheder for tørår og vådår"]
[]
[null,2020,"Dårligt vandår (85%)","BF17","Godt vandår (115%)"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",242.6,213.5,189.1]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",277.10000000000002,222,195.7]
[null,"Elimport, TWh",-2.4,0,1.8]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.8,11.6,11.3]
[null,"Kondens el, TWh",7.2,5.0999999999999996,3.8]
[null,"VE el, TWh",25.8,25.8,25.6]
[null,"VE fjernvarme, TWh",26,26.1,26.2]
[]
[]
[]
[null,2030,"Dårligt vandår (85%)","BF17","Godt vandår (115%)"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",422.4,378.1,350.4]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",441.9,379.8,344.8]
[null,"Elimport, TWh",-2.6,0,1.6]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.8,11.7,11.6]
[null,"Kondens el, TWh",13.1,10.8,9.3000000000000007]
[null,"VE el, TWh",27.5,27.4,27.2]
[null,"VE fjernvarme, TWh",25.3,25.3,25.4]
[]
[]
[]
["Figur 41",null,"Historiske variationer i vindår i forhold til normalen"]
[]
[]
[null,null,"Vindår"]
[null,2000,1.0397026751041665]
[null,2001,0.88035186864583281]
[null,2002,0.97205713659099613]
[null,2003,0.8732527267832495]
[null,2004,1.0094875620170249]
[null,2005,0.96321615358454415]
[null,2006,0.88595797106203067]
[null,2007,1.111985801925603]
[null,2008,1.0486738792489672]
[null,2009,0.92710606887231373]
[null,2010,0.89567092257007452]
[null,2011,1.0603202149536124]
[null,2012,1.0165048526543312]
[null,2013,0.93429859496012801]
[null,2014,1]
[null,2015,1.06]
[null,2016,0.85]
[]
[]
["Tabel 44 og 45",null,"Følsomheder for dårligt of godt vindår"]
[]
[]
[null,2020,"Dårligt vindår (85%)","BF17","Godt vindår (115%)"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",227,213.5,200.7]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",234.8,222,211.2]
[null,"Elimport, TWh",1.5,0,-1.6]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.7,11.6,11.4]
[null,"Kondens el, TWh",6,5.0999999999999996,4.4000000000000004]
[null,"VE el, TWh",23.2,25.8,28.2]
[null,"Vind el, TWh",14.73,17.28,19.760000000000002]
[null,"Vindandel af elforbrug, Pct.",38.299999999999997,44.9,51.4]
[null,"VE fjernvarme, TWh",26.1,19,21.5]
[]
[]
[]
[null,2030,"Dårligt vindår (85%)","BF17","Godt vindår (115%)"]
[null,"Spotpris DK-W, DKK/MWh",409.9,378.1,349.9]
[null,"Spotpris DK-E, DKK/MWh",412.7,379.8,350.5]
[null,"Elimport, TWh",0.7,0,-1.1000000000000001]
[null,"Kraftvarme el, TWh",11.8,11.7,11.6]
[null,"Kondens el, TWh",13.7,12.1,10.8]
[null,"VE el, TWh",26.1,28.6,30.9]
[null,"Vind el, TWh",14.65,17.149999999999999,19.55]
[null,"Vindandel af elforbrug, Pct.",31.3,36.6,41.8]
[null,"VE fjernvarme, TWh",25.3,25.3,25.3]
[]
[]
[]
["Figur 42",null,"Elproduktion fordelt på teknologier"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 16"]
[]
[]
["Figur 43",null,"Elimport (ikke korrigert for elhandel)"]
[]
[]
[null,"År","Grundforløb","Kulfri DONG"]
[null,2016,0,0]
[null,2017,0,0]
[null,2018,0,0]
[null,2019,0,0]
[null,2020,0,0]
[null,2021,0,1.1556459129076404]
[null,2022,0,1.1696246127425236]
[null,2023,0,4.3658912550857218]
[null,2024,0,4.1446781602879241]
[null,2025,0,7.1104119606593059]
[null,2026,0,7.0670464363304513]
[null,2027,0,6.9535626983684615]
[null,2028,0,7.0754375815340893]
[null,2029,0,6.944042149015857]
[null,2030,0,6.7592539282916198]
[]
[]
[]
[]
["Figur 44",null,"Total biomasseforbrug i el- og fjernvarmesektoren"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 17"]
[]
["Figur 45",null,"Total kulforbrug i el- og fjernvarmesektoren"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 18"]
[]
["Figur 46",null,"CO2-udledninger fra el- og fjernvarmeproduktion"]
[]
[]
[null,"År","Alternativt forløb el","Alternativt forløb fjernvarme"]
[null,2016,346.15161756148484,109.66220627542481]
[null,2017,207.63095868043465,79.862078344641589]
[null,2018,192.28857154694171,73.016815704913967]
[null,2019,183.09103365829753,69.10364851500627]
[null,2020,197.38512321139771,65.035104449623873]
[null,2021,148.03267151378338,61.175031852733945]
[null,2022,154.59740419657695,60.931776381946797]
[null,2023,114.11381069254917,55.917273223068619]
[null,2024,127.47006086423427,53.908325861230118]
[null,2025,86.068615679582962,53.483971608501342]
[null,2026,94.90517501439939,55.673148278750297]
[null,2027,110.76446720741632,55.724244864411013]
[null,2028,134.2732967243177,55.734251362052881]
[null,2029,150.04912050398295,55.832043311575951]
[null,2030,157.06318692593555,54.951220799738572]
[]
[]
[]
[]
["Figur 47",null,"CO2-udledninger fra el- og fjernvarmeproduktion"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 5"]

{"sheet":"Baggrund 6 - Erhverv og hushold","index":3,"n_rows":931,"n_cols":23,"rows_kept":931,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,4,72,9],[92,1,94,1],[101,2,101,4],[139,2,139,4],[176,2,176,4]]}
["6 - Erhverv og husholdninger"]
[]
["Tabel 46",null,"Energirammen fastsat i bygningsreglementet"]
[]
[]
[null,"Energirammen (Etilfmax)","BR10","BR15","BR20"]
[null,null,"kWh/m2","kWh/m2","kWh/m2"]
[null,"Energirammen","52,5 + A/1650","30+A/1000",20]
[null,"Enfamilieshus 150 m2",64,37,20]
[null,"Etageejendom 800 m2",54,31,20]
[null,null,"A er bygningens areal"]
[]
["Tabel 47",null,"Primær energifaktor (PEF)"]
[]
[null,"PEF","Til og med BR10","BR15","BR20"]
[null,"Fjernvarme",1,0.8,0.6]
[null,"El",2.5,2.5,2.5]
[null,"Andre",1,1,1]
[]
["Tabel 48",null,"Effektiviteter af opvarmningsteknologier"]
[]
[null,"Effektivitet (η)",2010,2015,2020,2030]
[null,null,"Pct.","Pct.","Pct.","Pct."]
[null,"Fjernvarme",95,95,95,95]
[null,"Elvarme (direkte)",97,97,97,97]
[null,"El varmepumpe",280,330,370,400]
[null,"Gasfyr",99,99,100,100]
[null,"Træpillefyr",72,72,79,83]
[null,"Brændeovn",65,65,70,75]
[]
["Tabel 49",null,"Effektivitet/PEF faktor"]
[]
[null,"η / PEF   ","2010-15","2016-2020","Efter 2021"]
[null,"Fjernvarme",1.1000000000000001,0.8,0.6]
[null,"Elvarme (direkte)",2.6,2.6,1.9]
[null,"El varmepumpe",0.9,0.8,0.5]
[null,"Gasfyr",1,1,1]
[null,"Træpillefyr",1.4,1.4,1.3]
[null,"Brændeovn",1.5,1.5,1.4]
[null,"Antaget vægtet gennemsnit",1,0.85,0.7]
[]
[]
["Tabel 50",null,"Gennemsnitligt nettovarmeforbrug"]
[]
[]
[null,"Nettovarmeforbrug","2010-15","2016-2020","Efter 2021"]
[null,null,"kWh/m2","kWh/m2","kWh/m2"]
[null,"Enfamilieshus 150 m2",64,43,29]
[null,"Etageejendom 800 m2",55,37,29]
[]
[]
["Tabel 51",null,"Målt forbrug i forhold til beregnet forbrug på baggrund af energirammen"]
[]
[null,null,"BR2010-huse","A2015-huse","A2020-huse"]
[null,"Målte forbrug","kWh/m2","kWh/m2","kWh/m2"]
[null,"Forbrug 2014",63,57,60]
[null,"BBR 2015 forbrug",67]
[null,"Målt merforbrug i forhold til energirammen ","Pct.","Pct.","Pct."]
[null,"Forbrug 2014 / energiramme for fjernvarme ",0.04,0.31,0.89]
[null,"Forbrug 2014 / energiramme for gas",0,0.56999999999999995,2]
[null,"BBR 2015 forbrug / energiramme for fjernvarme ",0.11]
[null,"BBR 2015 forbrug / energiramme for gas",7.0000000000000007E-2]
[]
[]
["Tabel 52",null,"Energibrug tillagt nettoenergiforbruget beregnet ud fra BR energiramme"]
[]
[null,null,"2010-2015","2016-2020","2021-2030","Efter 2030"]
[null,"Tillæg","5 pct.","30 pct.","60 pct.","40 pct."]
[]
["Tabel 53",null,"Nettoenergiforbrug uden besparelser"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Årligt nettoenergiforbrug"]
[null,"Region","Område","Bygningstype","<1972","1972-2010","2010-2015","2016- 2020","2021-2030",">2030"]
[null,null,null,null,"kWh/m2/år","kWh/m2/år","kWh/m2/år","kWh/m2/år","kWh/m2/år","kWh/m2/år"]
[null,"DK-Øst","Central","Enfamilieshus",144,107,68,57,46,40]
[null,"DK-Øst","Central","Etageejendom",147,104,56,47,46,40]
[null,"DK-Øst","Decentral","Enfamilieshus",151,108,68,57,46,40]
[null,"DK-Øst","Decentral","Etageejendom",138,101,57,48,46,40]
[null,"DK-Øst","Individuel","Enfamilieshus",147,100,67,57,46,40]
[null,"DK-Øst","Individuel","Etageejendom",143,90,61,51,46,40]
[null,"DK-Vest","Central","Enfamilieshus",146,106,68,57,46,40]
[null,"DK-Vest","Central","Etageejendom",144,104,57,48,46,40]
[null,"DK-Vest","Decentral","Enfamilieshus",151,108,68,57,46,40]
[null,"DK-Vest","Decentral","Etageejendom",144,97,59,49,46,40]
[null,"DK-Vest","Individuel","Enfamilieshus",142,100,67,56,46,40]
[null,"DK-Vest","Individuel","Etageejendom",143,91,62,52,46,40]
[]
[]
["Tabel 54",null,"Besparelser i nettovarmebehovet før rebound"]
[]
[]
[null,"Husholdninger – opvarmning","Årlig besparelse 2016-2030",2020,2025,2030]
[null,null,"PJ"]
[null,null,null,"PJ","PJ","PJ"]
[null,"Bygningsreglement - eks. bygninger",1.6,5.6,11.2,16.8]
[]
[]
["Figur 52",null,"Fremskrevet økonomisk vækst fra Finansministeriets strukturelle fremskrivning ved FFL17"]
[]
[]
[null,"Pct.","BNP",null,null,"Følsomhed"]
[null,null,"Vækst","Lav","3års snit"]
[null,2000,3.7468751834719205E-2]
[null,2001,8.2318524259212822E-3]
[null,2002,4.6633997856477816E-3]
[null,2003,3.9007665685544257E-3]
[null,2004,2.635102995311267E-2]
[null,2005,2.4370295156933119E-2]
[null,2006,3.7966868904788287E-2]
[null,2007,8.2452533429242525E-3]
[null,2008,-7.1800878477306096E-3]
[null,2009,-5.0879360605417097E-2]
[null,2010,1.6251329181653507E-2]
[null,2011,1.1521425247505102E-2]
[null,2012,-7.3322003416564918E-4]
[null,2013,-2.4377928294128104E-3]
[null,2014,1.2619058384235604E-2]
[null,2015,9.880249954805187E-3,9.880249954805187E-3,9.880249954805187E-3,0]
[null,2016,8.9044803470732514E-3,7.9679295620380137E-3,1.0467929562038014E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2017,1.5163008007878398E-2,8.815912769918945E-3,1.1315912769918945E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2018,1.7549702119669108E-2,1.1372396824873586E-2,1.3872396824873586E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2019,2.0739148757257908E-2,1.5317286294935136E-2,1.7817286294935137E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2020,1.9314090850388821E-2,1.6700980575771948E-2,1.9200980575771947E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2021,1.4587092194671136E-2,1.5713443934105956E-2,1.8213443934105955E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2022,1.8596438257204584E-2,1.4999207100754848E-2,1.7499207100754848E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2023,1.3508454983363949E-2,1.3063995145079889E-2,1.556399514507989E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2024,1.1895986388318347E-2,1.2166959876295626E-2,1.4666959876295627E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2025,1.1499999259157123E-2,9.8014802102798053E-3,1.2301480210279806E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2026,1.0792086822872138E-2,8.8960241567825355E-3,1.1396024156782536E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2027,1.1124984287079753E-2,8.6390234563696704E-3,1.1139023456369671E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2028,9.5177019303143151E-3,7.9782576800887343E-3,1.0478257680088735E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2029,7.6099646964191692E-3,6.9175503046044126E-3,9.4175503046044131E-3,5.0000000000000001E-3]
[null,2030,1.5933931558647974E-2,8.5205327284604854E-3,1.1020532728460486E-2,5.0000000000000001E-3]
[]
[]
["Figur 53",null,"Vækst i erhvervenes produktionsværdi fra FM's strukturelle fremskrivning ved FFL17"]
[]
[]
[null,"Pct.","Fremstilling",null,null,"Følsomhed"]
[null,null,"Vækst","3års snit","Lav"]
[null,2000,5.1926396078720849E-2]
[null,2001,2.1052834254787989E-2]
[null,2002,-1.4888804175221093E-2]
[null,2003,-2.5065858435892041E-2]
[null,2004,1.3283573636240664E-2]
[null,2005,4.7281589780383548E-2]
[null,2006,4.044388402948762E-2]
[null,2007,2.7571044467362915E-2]
[null,2008,4.3496542660870219E-3]
[null,2009,-0.13472774367468154]
[null,2010,-1.5349481833969558E-2]
[null,2011,6.1631218495138862E-2]
[null,2012,2.4702628360154133E-2]
[null,2013,-1.1868541461906856E-3]
[null,2014,1.067804607186007E-2]
[null,2015,1.7357126602647099E-2,1.7357126602647099E-2,1.7357126602647099E-2,0]
[null,2016,1.9338794024291284E-2,1.5791322232932819E-2,1.3291322232932818E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2017,3.1059644709436451E-2,2.2585188445458277E-2,2.0085188445458278E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2018,4.6448720716390612E-2,3.2282386483372782E-2,2.9782386483372784E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2019,3.9610346097555649E-2,3.903957050779424E-2,3.6539570507794238E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2020,2.9855303531616473E-2,3.8638123448520911E-2,3.6138123448520909E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2021,1.1391376029027178E-2,2.6952341886066433E-2,2.4452341886066434E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2022,2.7002354482928093E-2,2.2749678014523916E-2,2.0249678014523917E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2023,1.8315429156503304E-2,1.8903053222819526E-2,1.6403053222819527E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2024,1.5385666163252543E-2,2.0234483267561314E-2,1.7734483267561316E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2025,1.45730102245889E-2,1.6091368514781584E-2,1.3591368514781583E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2026,1.1611758601814959E-3,1.0373284082674314E-2,7.8732840826743131E-3,5.0000000000000001E-3]
[null,2027,1.1037192567211918E-2,8.9237928839941052E-3,6.4237928839941047E-3,5.0000000000000001E-3]
[null,2028,9.8590663119229038E-3,7.3524782464387721E-3,4.8524782464387725E-3,5.0000000000000001E-3]
[null,2029,8.4699101929590626E-3,9.7887230240312952E-3,7.2887230240312947E-3,5.0000000000000001E-3]
[null,2030,1.473991062332991E-2,1.1022962376070625E-2,8.5229623760706245E-3,5.0000000000000001E-3]
[]
[]
["Figur 54",null,"Vækst i privat forbrug fra FM's strukturelle fremskrivning ved FFL17"]
[]
[null,"Pct.","Privatforbrug",null,null,"Følsomhed"]
[null,null,"Vækst","3års snit ","Lav"]
[null,2000,8.8654231292455421E-3]
[null,2001,2.7268293151825329E-3]
[null,2002,9.1916026163354481E-3]
[null,2003,1.9446452621646682E-2]
[null,2004,3.7875577965431395E-2]
[null,2005,3.3724557025567314E-2]
[null,2006,3.1261074936163924E-2]
[null,2007,2.5669620016346872E-2]
[null,2008,1.410856374748648E-2]
[null,2009,-2.813388719769927E-2]
[null,2010,2.6238064435275543E-3]
[null,2011,2.3730259144971733E-3]
[null,2012,7.0663028440716147E-3]
[null,2013,-5.7082048995343859E-3]
[null,2014,1.0359535348886784E-2]
[null,2015,2.8455759999999941E-2,2.8455759999999941E-2,2.8455759999999941E-2,0]
[null,2016,2.1096089999999901E-2,1.9970461782962207E-2,1.7470461782962209E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2017,1.8986240000000043E-2,2.2846029999999962E-2,2.0346029999999963E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2018,2.5372430000000001E-2,2.1818253333333315E-2,1.9318253333333316E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2019,2.5052279999999927E-2,2.3136983333333323E-2,2.0636983333333324E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2020,2.5556780000000057E-2,2.5327163333333329E-2,2.2827163333333331E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2021,2.0519739999999898E-2,2.3709599999999959E-2,2.120959999999996E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2022,1.821183000000004E-2,2.1429449999999999E-2,1.892945E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2023,1.7673019999999928E-2,1.8801529999999955E-2,1.6301529999999956E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2024,1.5721520000000044E-2,1.7202123333333336E-2,1.4702123333333336E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2025,1.4923199999999914E-2,1.6105913333333294E-2,1.3605913333333294E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2026,2.0997930000000053E-2,1.7214216666666671E-2,1.471421666666667E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2027,1.0808829999999992E-2,1.557665333333332E-2,1.307665333333332E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2028,1.2347300000000061E-2,1.4718020000000035E-2,1.2218020000000034E-2,5.0000000000000001E-3]
[null,2029,1.0504120000000006E-2,1.1220083333333353E-2,8.7200833333333522E-3,5.0000000000000001E-3]
[null,2030,2.2710659999999994E-2,1.518736000000002E-2,1.2687360000000019E-2,5.0000000000000001E-3]
[]
[]
["Tabel 55",null,"Effekt fra energiselskabernes spareindsats"]
[]
[]
[null,"Akkumulerede besparelser (PJ)",2020,2025,2030]
[null,"Erhvervene i alt",21.21,18.940000000000001,17.21]
[null,"   - heraf el",3.76,3.3,2.91]
[null,"   - heraf øvrig",17.45,15.63,14.3]
[]
["Tabel 56",null,"Effekt fra bygningsreglementetskrav for nye erhvervsbygninger"]
[]
[]
[null,"Akkumulerede besparelser (PJ)",2020,2025,2030]
[null,"Erhvervene i alt",1.4,3.12,4.84]
[null,"   - heraf el",0.35,0.78,1.21]
[null,"   - heraf øvrig",1.05,2.34,3.63]
[]
[]
["Tabel 57",null,"Effekt fra bygningsreglementetskrav for eksisterende erhvervsbygninger"]
[]
[]
[null,"Akkumulerede besparelser (PJ)",2020,2025,2030]
[null,"Erhvervene i alt",1.2,2.4,3.61]
[null,"   - heraf el",0.4,0.8,1.2]
[null,"   - heraf øvrig",0.8,1.6,2.4]
[]
[]
["Tabel 58",null,"Effekt af produktkrav for erhvervene"]
[]
[]
[null,"Akkumulerede besparelser (PJ)",2020,2025,2030]
[null,"Erhvervene i alt",4.55,5.83,7.1]
[null,"   - heraf el",4.3099999999999996,5.51,6.72]
[null,"   - heraf øvrig",0.24,0.31,0.38]
[]
[]
["Tabel 59",null,"Effekt af ecodesign og energimærkning af produkter i husholdninger"]
[]
[]
[null,"Akkumulerede besparelser (PJ)",2020,2025,2030]
[null,"Husholdninger i alt",3.58,4.58,5.58]
[null,"   - heraf el til appa + lys",3.33,4.26,5.2]
[null,"   - opvarmning",0.24,0.31,0.38]
[]
[]
["Figur 55",null,"Erhvervslivets samlede endelige energiforbrug"]
[]
[]
[null,"PJ","I alt","Lav","Følsomhed"]
[null,2000,247.40308849152137,247.40308849152137]
[null,2001,247.24919612754769,247.24919612754769]
[null,2002,243.45869487504098,243.45869487504098]
[null,2003,243.72966584127553,243.72966584127553]
[null,2004,244.57921544072784,244.57921544072784]
[null,2005,243.19424681436507,243.19424681436507]
[null,2006,250.01829150335081,250.01829150335081]
[null,2007,244.08561860548761,244.08561860548761]
[null,2008,239.1554631312635,239.1554631312635]
[null,2009,219.91152008228678,219.91152008228678]
[null,2010,221.12624487822572,221.12624487822572]
[null,2011,221.81973771033634,221.81973771033634]
[null,2012,211.76066355639028,211.76066355639028]
[null,2013,206.76352651183115,206.76352651183115]
[null,2014,203.48582082436167,203.48582082436167]
[null,2015,203.44247000736959,203.44247000736959]
[null,2016,200.02837964956302,199.73834365640255,0.4914810841763142]
[null,2017,197.79690276267772,196.69212542435957,1.3799968791750814]
[null,2018,199.32856901707569,196.06875239426157,5.2818032632721099]
[null,2019,202.32812343545586,196.91599902460808,9.2675327897744921]
[null,2020,204.91617407482329,197.41573374258522,13.302857952689635]
[null,2021,211.41639530891206,201.89718578749901,17.615791112749093]
[null,2022,218.01506992640338,206.39816672822769,22.18733318751751]
[null,2023,223.80610792048395,209.99697086504779,26.828467796579048]
[null,2024,228.51515804868336,212.8459656976695,30.570222523653229]
[null,2025,231.6519585019239,214.75474885939559,33.800457867391373]
[null,2026,234.14619973152884,216.04548727554965,36.756252894335887]
[null,2027,236.58898998921694,217.34353930156226,39.608993584528491]
[null,2028,238.69911571809916,218.35060496607463,42.411617300590592]
[null,2029,240.49169186897771,219.10156828665095,45.157725153847082]
[null,2030,242.73055908211666,220.31829300548955,47.953130243319009]
[]
[]
["Figur 56",null,"Sektorernes andel af det endelige energiforbrug"]
[]
[]
[]
[null,null,"Landbrug","Fremstilling","Bygge- og anlæg","Offentlig service","Privat service"]
[null,2000,0.16802396410434711,0.47526953498840174,3.0925298859062127E-2,9.8953658944857636E-2,0.22682754310333136]
[null,2005,0.15098198882823025,0.46580095825597434,3.3519023819110275E-2,0.10653712659942975,0.24316090249725533]
[null,2010,0.16015358434396013,0.42816737223197771,3.2287936029454067E-2,0.11218627168838438,0.26720483570622383]
[null,2015,0.16068940309123739,0.41482016221654328,3.2217732806277016E-2,0.1179684917796178,0.27430421010632461]
[null,2020,0.14521267313384151,0.41706752801716568,3.0204422990205319E-2,0.10473820325763764,0.30277717260114995]
[null,2025,0.14071593297508919,0.40712563772281096,2.9202789034748166E-2,9.5695466636984652E-2,0.32726017363036708]
[null,2030,0.1448501969340627,0.40354494303410848,2.8702510430261605E-2,9.3559150934690971E-2,0.32934319866687628]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 57",null,"Erhvervslivets samlede forbrug fordelt på energiarter"]
[]
[]
[null,null,"El","Fjernvarme","Kul, olie, gas","VE"]
[null,2000,0.31933057680593468,0.15222401172704522,0.4842675750618331,4.417783640518691E-2]
[null,2005,0.33542051286235097,0.16064691692564917,0.45798151518660057,4.5951055025399222E-2]
[null,2010,0.34595784793042722,0.17236194949889824,0.41867545107240234,6.3004751498272088E-2]
[null,2015,0.3565484811286298,0.18095493348942757,0.39637261442735794,6.6123970954584596E-2]
[null,2020,0.39023057155597846,0.16616940939144101,0.35989452191008403,8.3705497142496518E-2]
[null,2025,0.40580166607936591,0.15998327680716171,0.35050966966137304,8.3705387452099239E-2]
[null,2030,0.40364904607355451,0.15923176831579658,0.35270918226431863,8.4410003346330337E-2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 58",null,"Effektivitet i erhvervslivet"]
[]
[]
[null,null,"Effektivitet"]
[null,2000,11.030237199700606]
[null,2001,11.299811258268907]
[null,2002,11.59234424323423]
[null,2003,11.60354235188492]
[null,2004,11.835266724459265]
[null,2005,12.519081104430807]
[null,2006,12.846957039369068]
[null,2007,13.532150189227663]
[null,2008,13.911343301298322]
[null,2009,14.117829065245372]
[null,2010,14.057225553266228]
[null,2011,14.386991811194857]
[null,2012,15.183807965088761]
[null,2013,15.493699754713228]
[null,2014,15.995457259940562]
[null,2015,16.148003363216127]
[null,2016,16.640013330649758]
[null,2017,17.220191423683389]
[null,2018,17.594884354553084]
[null,2019,17.822043415750397]
[null,2020,18.021037235399518]
[null,2021,17.825592942342336]
[null,2022,17.676294468570067]
[null,2023,17.511308162762163]
[null,2024,17.417913879481191]
[null,2025,17.433281920815102]
[null,2026,17.432361348072639]
[null,2027,17.468770882391304]
[null,2028,17.500784989352397]
[null,2029,17.529412733753578]
[null,2030,17.65894394350201]
[]
[]
["Figur 59",null,"Endeligt energiforbrug i landbruget, samt fordling på energiarter"]
[]
[]
[null,"PJ","I alt","Nedre følsomhed","Følsomhed"]
[null,2000,41.569647660004001,41.569647660004001,0]
[null,2001,39.700083945255734,39.700083945255734,0]
[null,2002,39.522204231278778,39.522204231278778,0]
[null,2003,38.46196190072402,38.46196190072402,0]
[null,2004,36.847814994363176,36.847814994363176,0]
[null,2005,36.717951055616339,36.717951055616339,0]
[null,2006,38.352554679536034,38.352554679536034,0]
[null,2007,36.678073203257405,36.678073203257405,0]
[null,2008,37.022230931841413,37.022230931841413,0]
[null,2009,36.210673931678045,36.210673931678045,0]
[null,2010,35.414160709768105,35.414160709768105,0]
[null,2011,35.145243384165468,35.145243384165468,0]
[null,2012,32.799217641591852,32.799217641591852,0]
[null,2013,33.268576809796158,33.268576809796158,0]
[null,2014,32.540058709418865,32.540058709418865,0]
[null,2015,32.691049068891182,32.691049068891182,0]
[null,2016,31.735930835846727,31.697560225430085,7.3699319210948744E-2]
[null,2017,31.042112213160905,30.802128618770176,0.30421540747090248]
[null,2018,30.441497378833471,30.064553381194099,0.54704275160554872]
[null,2019,30.082309449747559,29.585356003039369,0.79391903283546128]
[null,2020,29.756425405764681,29.154696073961698,1.0391971729158058]
[null,2021,30.355043664211713,29.632207898186781,1.3625014573866814]
[null,2022,30.937399541377921,30.074156694569201,1.7075353083724458]
[null,2023,31.496756123984269,30.473312926821979,2.0585004128059374]
[null,2024,32.090864470579547,30.883864155012702,2.4113829467297023]
[null,2025,32.597121466104866,31.254051919023208,2.7670801895802732]
[null,2026,33.128642739377959,31.642145535688343,3.1248811663103453]
[null,2027,33.653756747320102,32.025248181523914,3.4866609163693241]
[null,2028,34.162834606291035,32.392158185555552,3.857256251782637]
[null,2029,34.662928461195101,32.753674413335631,4.2344098681106033]
[null,2030,35.159569284959737,33.114002370429581,4.6225509787512706]
[]
[]
[null,"Pct.","El","Fjernvarme","Kul, olie, gas","VE"]
[null,2010,0.19298353640964244,4.8237565860309577E-2,0.68606896009384533,7.2709937636202801E-2]
[null,2015,0.19710800673677475,5.1314814510166708E-2,0.65954311617711781,9.2034062575940739E-2]
[null,2020,0.21172615121654828,5.0378435221958437E-2,0.64261597472887455,9.5279438832618829E-2]
[null,2025,0.21526685879342214,5.0152667167455312E-2,0.63931216813207059,9.5268305907051987E-2]
[null,2030,0.21714487241052222,5.0032693075174939E-2,0.63767776404102094,9.5144670473281831E-2]
[]
[]
["Figur 60",null,"Effektivitet for landbruget"]
[]
[]
[null,"Mia. kr / PJ","Effektivitet"]
[null,2000,1.7223988686506617]
[null,2001,1.7829720257387591]
[null,2002,1.8043980995777025]
[null,2003,1.8293756011548785]
[null,2004,1.937616035588196]
[null,2005,1.9258411795737538]
[null,2006,1.8793185574178115]
[null,2007,2.0179897731644747]
[null,2008,1.8564023659482596]
[null,2009,1.9247354929317113]
[null,2010,2.0587442768124862]
[null,2011,2.0426449524950492]
[null,2012,2.24917661033024]
[null,2013,2.0662664279124034]
[null,2014,2.2578598547258952]
[null,2015,2.4085925480748553]
[null,2016,2.4580053022435311]
[null,2017,2.5531036247986538]
[null,2018,2.6555462364769507]
[null,2019,2.7409989918083801]
[null,2020,2.8264379986378647]
[null,2021,2.8261130588007655]
[null,2022,2.8283734994876299]
[null,2023,2.8337067815706791]
[null,2024,2.8368703790449215]
[null,2025,2.8486679539535071]
[null,2026,2.8590227363970069]
[null,2027,2.8707004213401977]
[null,2028,2.8844811001002295]
[null,2029,2.8997230247056005]
[null,2030,2.9159387240207209]
[]
[]
["Figur 61",null,"Endeligt energiforbrug for fremstillingsvirksomhed, samt fordling på energiarter"]
[]
[]
[null,null,"I alt","Nedre følsomhed","Følsomhed"]
[null,2000,117.58315082205976,117.58315082205976]
[null,2001,119.79122183692937,119.79122183692937]
[null,2002,112.96781198032724,112.96781198032724]
[null,2003,113.24637665949241,113.24637665949241]
[null,2004,114.86795619707416,114.86795619707416]
[null,2005,113.28011320847119,113.28011320847119]
[null,2006,115.73383868650947,115.73383868650947]
[null,2007,112.08036871006996,112.08036871006996]
[null,2008,106.86536891415177,106.86536891415177]
[null,2009,92.183764713412259,92.183764713412259]
[null,2010,94.67904320103473,94.67904320103473]
[null,2011,95.970135985358269,95.970135985358269]
[null,2012,90.275035299548406,90.275035299548406]
[null,2013,85.120084110356657,85.120084110356657]
[null,2014,84.207433725357276,84.207433725357276]
[null,2015,84.39203841019129,84.39203841019129]
[null,2016,83.415624020703234,83.248149344429223]
[null,2017,83.094474938131697,82.57538132873519,0.61403188936598951]
[null,2018,83.444082456453586,82.461790737699147,1.2374619450550881]
[null,2019,84.664614923578469,83.228659879148324,1.8897976691359588]
[null,2020,85.463882172121757,83.626676736855316,2.5628244972599674]
[null,2021,87.611184667571848,85.309802455832951,3.6919506834063753]
[null,2022,89.9311742335627,87.13053773007357,4.9861767306725255]
[null,2023,91.674772787639711,88.325264553703732,6.304547869822315]
[null,2024,93.332834185029569,89.360440614276229,7.6291792972284469]
[null,2025,94.311451334833905,89.972457765490489,8.9487822464057984]
[null,2026,94.936720511540727,90.150344931799026,10.228778018458456]
[null,2027,95.764063828668782,90.521372757161473,11.530597458628449]
[null,2028,96.496551126964576,90.798344611319308,12.846123389750105]
[null,2029,97.124120433956136,90.992308867511056,14.153170009022375]
[null,2030,97.952689637430069,91.389065403327592,15.506360104318205]
[]
[]
[null,null,"El","Fjernvarme","Kul, olie, gas","VE"]
[null,2010,0.31303310614745661,4.9052584798935858E-2,0.53543038121104247,0.10248392784256509]
[null,2015,0.34492048332994452,4.1745421711447808E-2,0.51301417886902534,0.10031991608958232]
[null,2020,0.34443509219014729,4.1540364414262163E-2,0.47604017369935558,0.13798436969623493]
[null,2025,0.33582554800382908,4.1988628054691723E-2,0.47888516696397282,0.14330065697750638]
[null,2030,0.32755513281937854,4.1947493397976744E-2,0.48507676548763434,0.1454206082950105]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 62",null,"Effektivitet for fremstilling"]
[]
[]
[null,"Mia. kr / PJ","Effektivitet"]
[null,2000,4.8681642033024248]
[null,2001,4.8790304970037877]
[null,2002,5.0966999291552293]
[null,2003,4.9567241004859657]
[null,2004,4.9516640286403382]
[null,2005,5.2584755468947781]
[null,2006,5.3551524225943412]
[null,2007,5.6821736480354481]
[null,2008,5.9853837157243843]
[null,2009,6.0038153326100243]
[null,2010,5.7558573138844134]
[null,2011,6.0283915245097885]
[null,2012,6.5670110040092595]
[null,2013,6.9564491759904534]
[null,2014,7.1069303706773406]
[null,2015,7.2144702580696158]
[null,2016,7.4400709009152122]
[null,2017,7.7008048596479881]
[null,2018,8.0247345290539922]
[null,2019,8.2223294351023934]
[null,2020,8.388617727017035]
[null,2021,8.2762330947988936]
[null,2022,8.2804405191268557]
[null,2023,8.2717269085958094]
[null,2024,8.2497845040807949]
[null,2025,8.283157801962842]
[null,2026,8.2381583901129023]
[null,2027,8.2571263017756547]
[null,2028,8.2752376042894173]
[null,2029,8.291404631047266]
[null,2030,8.3424494716028512]
[]
[]
["Figur 63",null,"Endeligt energiforbrug for bygge- og anlægsvirksomhed, samt fordeling på energiarter"]
[]
[]
[null,null,"I alt","PJ","PJ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El","Fjernvarme","Kul, olie, gas","VE",null,"I alt"]
[null,2000,7.6510144502552926,7.6510144502552926,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,1.3719600000000001,0,5.7677500490615472,0,null,7.1397100490615468]
[null,2001,8.0061477594253088,8.0061477594253088,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2015,1.2996000000000001,0,5.250235559380684,4.6195807657756589E-3,null,6.5544551401464597]
[null,2002,8.001587727193435,8.001587727193435,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2020,1.2896992599927584,0,4.8550647581686865,4.4610781129062214E-2,null,6.1893747992905075]
[null,2003,7.926684184087323,7.926684184087323,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2025,1.4133069594512166,0,5.2986734783672276,5.2902835799476196E-2,null,6.7648832736179205]
[null,2004,7.9669500268199434,7.9669500268199434,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,1.4883222591646112,0,5.4217450029752507,5.6909141657821377E-2,null,6.9669764037976831]
[null,2005,8.1516337516412865,8.1516337516412865]
[null,2006,8.2298336684501106,8.2298336684501106]
[null,2007,8.5420985418317983,8.5420985418317983]
[null,2008,8.4887528064361035,8.4887528064361035,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,0.19215906396371549,0,0.8078409360362846,0]
[null,2009,7.2795664844456622,7.2795664844456622,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2015,0.19827735062825685,0,0.80101784925228237,7.0480011946079683E-4]
[null,2010,7.1397100490615468,7.1397100490615468,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2020,0.2083731074325306,0,0.78441925325401629,7.2076393134531099E-3]
[null,2011,7.4230171167073822,7.4230171167073822,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2025,0.20891815901139227,0,0.7832616268533853,7.8202141352223635E-3]
[null,2012,6.7063618230489803,6.7063618230489803,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,0.21362527628962977,0,0.77820631056248013,8.1684131478901422E-3]
[null,2013,6.6227174452388553,6.6227174452388553]
[null,2014,6.5281641367335235,6.5281641367335235]
[null,2015,6.5544551401464597,6.5544551401464597]
[null,2016,6.4182941141410854,6.4132977288600044,9.963782251793063E-3]
[null,2017,6.3225962298741738,6.3070330297529154,2.5300400877566354E-2]
[null,2018,6.2571124762777428,6.2253408472459855,4.7530402212255574E-2]
[null,2019,6.2183939115735898,6.1685678972992273,7.4883408223915815E-2]
[null,2020,6.1893747992905075,6.1206967578408102,0.10539719970434103]
[null,2021,6.3336646212190413,6.2413479762952075,0.14927784506765995]
[null,2022,6.4717257223967728,6.3552853731009611,0.20044451512868022]
[null,2023,6.5880810331246185,6.446013397035455,0.25603668468274865]
[null,2024,6.6871910604351044,6.5170562979896802,0.31372625737792514]
[null,2025,6.7648832736179205,6.5690425263127503,0.37246310321263909]
[null,2026,6.824987210600856,6.6053664349543588,0.43123516128288664]
[null,2027,6.8727887984259759,6.6296658040123209,0.48945242366013897]
[null,2028,6.9066023886495644,6.640305687442182,0.5473351069032697]
[null,2029,6.9249497775321807,6.6363077992934976,0.60450444675424819]
[null,2030,6.966976403797684,6.6558795312601386,0.66338739576360695]
[]
[]
[]
["Figur 64",null,"Energieffektivitet for bygge- og anlægsvirksomhed, mia. kr./PJ"]
[]
[]
[null,null,"Effektivitet"]
[null,2000,26.39279227032495]
[null,2001,25.424986466395087]
[null,2002,25.409559400680397]
[null,2003,26.602509888351932]
[null,2004,26.954112675668817]
[null,2005,27.694602211580523]
[null,2006,30.453726492895193]
[null,2007,28.768641188136918]
[null,2008,27.904746081198301]
[null,2009,28.355340578949424]
[null,2010,26.785653154805303]
[null,2011,26.526086901525851]
[null,2012,29.030598880212587]
[null,2013,29.332943069605694]
[null,2014,30.336031149696115]
[null,2015,30.62167609985671]
[null,2016,31.810275490881139]
[null,2017,33.035101751698981]
[null,2018,34.875715018876456]
[null,2019,36.76355470639168]
[null,2020,38.557579240056249]
[null,2021,39.350675421803309]
[null,2022,40.131379999487876]
[null,2023,40.040104309745082]
[null,2024,40.095627140369686]
[null,2025,40.335902755647723]
[null,2026,40.432686928751494]
[null,2027,40.7979457007389]
[null,2028,41.016659488975414]
[null,2029,41.16361407250217]
[null,2030,41.453900345836765]
[]
[]
[]
["Figur 65",null,"Endeligt energiforbrugt privat service samt fordeling på energiarter"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Følsomhed"]
[null,null,null,"I alt","PJ","PJ","PJ"]
[null,null,2000,56.117834718707869,56.117834718707869,56.117834718707869,0]
[null,null,2001,55.553268119477032,55.553268119477032,55.553268119477032,0]
[null,null,2002,58.499160556702158,58.499160556702158,58.499160556702158,0]
[null,null,2003,58.885453875650789,58.885453875650789,58.885453875650789,0]
[null,null,2004,59.304532890788657,59.304532890788657,59.304532890788657,0]
[null,null,2005,59.135332537521272,59.135332537521272,59.135332537521272,0]
[null,null,2006,61.581673013329016,61.581673013329016,61.581673013329016,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El","Fjernvarme","Kul, olie, gas","VE"]
[null,null,2007,61.245837393303781,61.245837393303781,61.245837393303781,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,0.4974150235964882,0.35991600875336405,0.13075071517883319,1.1918252471314471E-2]
[null,null,2008,62.003514037332152,62.003514037332152,62.003514037332152,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2015,0.48841111301327805,0.38082599891494734,0.11821315969740305,1.2549728374371669E-2]
[null,null,2009,58.916214683686384,58.916214683686384,58.916214683686384,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2020,0.56647990909648016,0.32295778635580202,9.2190516106266926E-2,1.8371788441450786E-2]
[null,null,2010,59.086001933020519,59.086001933020519,59.086001933020519,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2025,0.60732382142188535,0.29288378646782509,8.2745669303672137E-2,1.7046722806617318E-2]
[null,null,2011,58.724761751210593,58.724761751210593,58.724761751210593,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,0.61207058244127155,0.28977782144734876,8.124950590195272E-2,1.6902090209427109E-2]
[null,null,2012,57.695874745281913,57.695874745281913,57.695874745281913,0]
[null,null,2013,57.47134734095593,57.47134734095593,57.47134734095593,0]
[null,null,2014,56.402956126663632,56.402956126663632,56.402956126663632,0]
[null,null,2015,55.805126037451153,55.805126037451153,55.805126037451153,0]
[null,null,2016,54.894532779233046,54.847946195363427,54.940832796735378,9.2886601371951372E-2]
[null,null,2017,54.331441253434285,54.196380356928749,54.40520433953666,0.20882398260791035]
[null,null,2018,56.693935663821087,55.080865823134189,58.174702958607746,3.0938371354735565]
[null,null,2019,59.358917484612313,56.250793211499577,62.263340724732025,6.0125475132324482]
[null,null,2020,62.04393980662006,57.435903314650659,66.389364742263552,8.9534614276128934]
[null,null,2021,65.49794269038324,59.5768138037634,71.122653217221284,11.545839413457884]
[null,null,2022,68.903567446116469,61.659577401316326,75.853639143966092,14.194061742649765]
[null,null,2023,72.137058176044803,63.55173915320912,80.426003346818575,16.874264193609456]
[null,null,2024,74.344146192247237,64.855120163234531,83.500271917731695,18.645151754497164]
[null,null,2025,75.810460161154211,65.726582876050557,85.631900558503276,19.905317682452718]
[null,null,2026,76.960183888836454,66.393049092604713,87.325899004851365,20.932849912246652]
[null,null,2027,77.887089594019798,66.901521450258841,88.736080873033671,21.834559422774831]
[null,null,2028,78.616688320757646,67.252639584288403,89.916893978686488,22.664254394398085]
[null,null,2029,79.170161028841534,67.45987830633139,90.902608933863874,23.442730627532484]
[null,null,2030,79.941658742303503,67.899009308878504,92.11081308292087,24.211803774042366]
[]
[]
["Figur 66",null,"Endeligt energiforbrugt privat service samt fordeling på energiarter"]
[]
[]
[null,null,null,"Effektivitet"]
[null,null,2000,15.796129569616943]
[null,null,2001,16.544415735620401]
[null,null,2002,16.194521173859247]
[null,null,2003,16.135175138434857]
[null,null,2004,16.641640091122667]
[null,null,2005,17.995007822186441]
[null,null,2006,18.465323953802063]
[null,null,2007,19.539929931632273]
[null,null,2008,19.679965507349809]
[null,null,2009,19.435120330493771]
[null,null,2010,19.559634156788423]
[null,null,2011,20.043311372691548]
[null,null,2012,20.464197968204996]
[null,null,2013,20.699885253387215]
[null,null,2014,21.484183128954271]
[null,null,2015,22.135712034644069]
[null,null,2016,23.023797025603752]
[null,null,2017,23.928687189678168]
[null,null,2018,23.735848905226245]
[null,null,2019,23.447344786090685]
[null,null,2020,23.10675238979811]
[null,null,2021,22.434362823343879]
[null,null,2022,21.846290770363897]
[null,null,2023,21.270669960146996]
[null,null,2024,20.985195192413894]
[null,null,2025,20.896471439191302]
[null,null,2026,20.870194855340028]
[null,null,2027,20.896551348227913]
[null,null,2028,20.928327793633052]
[null,null,2029,20.967815879483975]
[null,null,2030,21.234566372487865]
[]
[]
["Figur 67",null,"Endeligt energiforbrug i offentlig service, samt fordeling på energiarter"]
[]
[]
[null,null,null,"I alt","Følsomhed","Lavt forløb",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El","Fjernvarme","Kul, olie, gas","VE"]
[null,null,2000,24.481440840494439,0,24.481440840494439,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2010,0.37352307480212915,0.4230688424751971,0.16512259974955942,3.8285482973114425E-2]
[null,null,2001,24.198474466460244,0,24.198474466460244,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2015,0.35122998050976934,0.43172688216391569,0.16401882528934664,5.3024312036968502E-2]
[null,null,2002,24.467930379539386,0,24.467930379539386,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2020,0.36301543116587054,0.41765505099827016,0.15688187016997371,6.2447647665885619E-2]
[null,null,2003,25.209189221320997,0,25.209189221320997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2025,0.35459471416930122,0.41780612053778976,0.16332065521905678,6.4278510073852296E-2]
[null,null,2004,25.591961331681894,0,25.591961331681894,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2030,0.3452306444947561,0.42348042947155534,0.16562473902500979,6.5664187008678709E-2]
[null,null,2005,25.909216261114977,0,25.909216261114977]
[null,null,2006,26.120391455526164,0,26.120391455526164]
[null,null,2007,25.53924075702465,0,25.53924075702465]
[null,null,2008,24.775596441502035,0,24.775596441502035]
[null,null,2009,25.321300269064452,0,25.321300269064452]
[null,null,2010,24.807328985340845,0,24.807328985340845]
[null,null,2011,24.556579472894647,0,24.556579472894647]
[null,null,2012,24.284174046919134,0,24.284174046919134]
[null,null,2013,24.280800805483562,0,24.280800805483562]
[null,null,2014,23.80720812618836,0,23.80720812618836]
[null,null,2015,23.99980135068952,0,23.99980135068952]
[null,null,2016,23.563997899638931,6.2451009456037099E-2,23.531390162319813]
[null,null,2017,23.006278128076637,0.22762519885272425,22.811202090172554]
[null,null,2018,22.491941041689806,0.35593102892565298,22.236201604988132]
[null,null,2019,22.003887665943946,0.49638516634670893,21.682622033621612]
[null,null,2020,21.462551891026298,0.64197765519663008,21.077760859276733]
[null,null,2021,21.618559665526234,0.86622171343046261,21.137013653420684]
[null,null,2022,21.771202982949539,1.0991148906940538,21.178609529167666]
[null,null,2023,21.909439799690535,1.3351186356586133,21.200640834277493]
[null,null,2024,22.060122140391897,1.5707822678199825,21.229484467156361]
[null,null,2025,22.168042266213011,1.8068146457399337,21.232613772518597]
[null,null,2026,22.29566538117286,2.038508636037605,21.254581280503199]
[null,null,2027,22.411291020782308,2.267723363095751,21.265731108605706]
[null,null,2028,22.516439275436326,2.4966481577564963,21.267156897469189]
[null,null,2029,22.609532167452748,2.7229102024273963,21.259398900179374]
[null,null,2030,22.709665013625678,2.9490279904435397,21.260336391593743]
[]
[]
["Figur 68",null,"Effektiv, offentlig service"]
[]
[]
[null,null,null,"Effektivitet"]
[null,null,2000,17.988025554971156]
[null,null,2001,18.618778385416817]
[null,null,2002,18.662637090012648]
[null,null,2003,18.091339106447538]
[null,null,2004,18.063397806850677]
[null,null,2005,18.131804613241165]
[null,null,2006,18.467435789934708]
[null,null,2007,18.716072083321858]
[null,null,2008,19.924637642449266]
[null,null,2009,20.021235810670508]
[null,null,2010,20.629762158079131]
[null,null,2011,20.441778560709665]
[null,null,2012,20.772093446435022]
[null,null,2013,20.59958215551827]
[null,null,2014,21.098120724387986]
[null,null,2015,20.808011124771536]
[null,null,2016,21.488603787245086]
[null,null,2017,22.201096136909271]
[null,null,2018,22.94703579759782]
[null,null,2019,23.601379463569867]
[null,null,2020,24.284625775267511]
[null,null,2021,24.401214964120953]
[null,null,2022,24.503570714246734]
[null,null,2023,24.626213149117966]
[null,null,2024,24.747675317443488]
[null,null,2025,24.909311711640179]
[null,null,2026,25.068807544043214]
[null,null,2027,25.230376553159584]
[null,null,2028,25.404724140947657]
[null,null,2029,25.587822109973736]
[null,null,2030,25.767098873756975]
[]
[]
["Figur 69",null,"Husholdningernes samlede endelige energiforbrug til opvarmning"]
[]
[null,null,null,"Opvarmning (inkl. plæneklippere etc.)","Elapparater"]
[null,null,null,"PJ","PJ"]
[null,null,2000,159.09381947306014,30.180819999999994]
[null,null,2001,157.87116616173941,29.741890000000005]
[null,null,2002,160.56194486397885,30.514089999999999]
[null,null,2003,161.06640607723725,30.346349999999997]
[null,null,2004,160.88110986827212,31.079299999999996]
[null,null,2005,163.00451650917802,31.724239999999998]
[null,null,2006,166.60364203503988,32.457599999999999]
[null,null,2007,168.51243614092851,32.536869999999993]
[null,null,2008,166.01721140612398,32.196980000000003]
[null,null,2009,160.38799275625564,31.229139999999997]
[null,null,2010,160.51312897605516,31.071580000000001]
[null,null,2011,163.91390371069625,31.18074]
[null,null,2012,154.0585707096042,30.575890000000001]
[null,null,2013,155.51436699381162,31.500720000000001]
[null,null,2014,156.11668061125741,31.38627]
[null,null,2015,159.2634367958311,31.348389999999995]
[null,null,2016,158.29988503433694,30.877459886707562]
[null,null,2017,157.31329337282787,30.720089799556458]
[null,null,2018,156.29777575613301,30.467586159438753]
[null,null,2019,155.28225813943811,30.576091087552182]
[null,null,2020,154.26674052274322,30.588475552112833]
[null,null,2021,153.20735447791282,31.078247611502544]
[null,null,2022,152.14796843308238,31.451564231897638]
[null,null,2023,151.08858238825198,31.69727239681167]
[null,null,2024,150.02919634342152,31.952350141518014]
[null,null,2025,148.96981029859109,31.925434092330473]
[null,null,2026,147.90642774180031,32.00225161330831]
[null,null,2027,146.84304518500957,32.004910777465483]
[null,null,2028,145.7796626282188,31.971362719033429]
[null,null,2029,144.71628007142806,31.906436354518071]
[null,null,2030,143.65289751463729,31.918109524627553]
[]
[]
["Figur 70",null,"Opvarmet areal i husholdninger i eksisterende og nybygget areal"]
[]
[]
[null,null,null,2010,2015,2020,2025,2030,2035]
[null,null,"Eksisterende areal",289.34508592793497,302.44561588051204,298.82880230641285,295.21198873231356,291.59517515821449,287.97836158411531]
[null,null,"Aproksimeret nybygget areal",0,0,14.721388006508334,26.678543018029131,36.954830556598154,44.190418277994183]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 71",null,"Nettoopvarmningsbehov"]
[]
[]
[null,null,null,"Nettoenergi"]
[null,null,2005,136.45305999999999]
[null,null,2006,139.54161999999999]
[null,null,2007,140.08851000000001]
[null,null,2008,139.03960999999998]
[null,null,2009,135.18182999999999]
[null,null,2010,136.45743999999999]
[null,null,2011,139.77989000000002]
[null,null,2012,131.95680999999999]
[null,null,2013,133.16901000000001]
[null,null,2014,133.79752999999999]
[null,null,2015,135.78622000000001]
[null,null,2016,135.18182010051177]
[null,null,2017,134.57742020102356]
[null,null,2018,133.97302030153531]
[null,null,2019,133.3686204020471]
[null,null,2020,132.76422050255886]
[null,null,2021,132.03758442665796]
[null,null,2022,131.31094835075706]
[null,null,2023,130.58431227485616]
[null,null,2024,129.85767619895526]
[null,null,2025,129.13104012305433]
[null,null,2026,128.33243323973957]
[null,null,2027,127.5338263564248]
[null,null,2028,126.73521947311002]
[null,null,2029,125.93661258979525]
[null,null,2030,125.13800570648046]
[]
[]
["Figur 72",null,"Opvarmet areal og nettovarmebehov"]
[]
[]
[null,null,null,"Nettovarmebehov","Opvarmet areal"]
[null,null,2015,100,100]
[null,null,2016,99.554888633406065,100.73431875678412]
[null,null,2017,99.109777266812159,101.46863751356821]
[null,null,2018,98.664665900218225,102.20295627035232]
[null,null,2019,98.219554533624304,102.93727502713644]
[null,null,2020,97.774443167030384,103.67159378392057]
[null,null,2021,97.239310753814294,104.22312047166177]
[null,null,2022,96.704178340598219,104.77464715940299]
[null,null,2023,96.169045927382129,105.3261738471442]
[null,null,2024,95.633913514166053,105.87770053488541]
[null,null,2025,95.09878110094995,106.42922722262662]
[null,null,2026,94.510645660317778,106.86960219351734]
[null,null,2027,93.922510219685606,107.30997716440802]
[null,null,2028,93.334374779053434,107.75035213529871]
[null,null,2029,92.746239338421248,108.19072710618943]
[null,null,2030,92.158103897789061,108.63110207708012]
[]
[]
[]
["Figur 73",null,"Nettovarmebeov fordelt på teknologier"]
[]
[]
[null,null,null,"Olie","Gas+ bygas","Biomasse og sol","Elpaneler","Elvarmepumper \n(omg. varme og el) ","Fjernvarme"]
[null,null,2010,13.850660000000001,24.03341,24.512130000000003,3.4566048359350185,5.4670037499999999,65.180940000000007]
[null,null,2015,7.9591499999999993,22.148820000000001,29.581290000000003,2.0591720190651492,9.1370215330481628,65.002290000000002]
[null,null,2020,5.2829033201926423,18.497465440039406,29.255429634170891,1.8391415404408831,13.024285979295826,65.487812169165466]
[null,null,2025,3.5940161630221064,16.622968816923166,28.179585450975889,2.2891047102127979,16.915795389352134,62.149670746142469]
[null,null,2030,2.5967451855844752,15.01165390769596,27.497525553298161,2.2382915078554615,19.392797604857229,59.01810762081054]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 75",null,"Elforbrug til apparater i husholdninger"]
[]
[]
[null,null,null,"TWh","Følsomhed","Mindste forløb"]
[null,null,2000,8.3835611111111099,0,8.3835611111111099]
[null,null,2001,8.2616361111111125,0,8.2616361111111125]
[null,null,2002,8.47613611111111,0,8.47613611111111]
[null,null,2003,8.4295416666666654,0,8.4295416666666654]
[null,null,2004,8.6331388888888885,0,8.6331388888888885]
[null,null,2005,8.8122888888888884,0,8.8122888888888884]
[null,null,2006,9.016,0,9.016]
[null,null,2007,9.0380194444444424,0,9.0380194444444424]
[null,null,2008,8.9436055555555569,0,8.9436055555555569]
[null,null,2009,8.6747611111111098,0,8.6747611111111098]
[null,null,2010,8.6309944444444451,0,8.6309944444444451]
[null,null,2011,8.6613166666666661,0,8.6613166666666661]
[null,null,2012,8.4933027777777781,0,8.4933027777777781]
[null,null,2013,8.7501999999999995,0,8.7501999999999995]
[null,null,2014,8.7184083333333326,0,8.7184083333333326]
[null,null,2015,8.7078861111111099,0,8.7078861111111099]
[null,null,2016,8.5770721907520997,3.066621957629323E-2,8.5617339758678099]
[null,null,2017,8.5333582776545711,3.7921362257987923E-2,8.5081801608360692]
[null,null,2018,8.4632183776218763,7.1850393727208584E-2,8.4103474950816075]
[null,null,2019,8.4933586354311608,0.10793466577370836,8.4084534356966625]
[null,null,2020,8.4967987644757859,0.14251775269990929,8.381897073479541]
[null,null,2021,8.6328465587507068,0.28348168993200673,8.4400703701972315]
[null,null,2022,8.7365456199715652,0.4378588424848413,8.4657443890116078]
[null,null,2023,8.8047978880032414,0.5970205478848527,8.4488054507252972]
[null,null,2024,8.8756528170883371,0.75822150107040009,8.4238683393428548]
[null,null,2025,8.8681761367584642,0.92416849244477817,8.3514986103814337]
[null,null,2026,8.8895143370300858,1.090914398316837,8.297259199764266]
[null,null,2027,8.8902529937404111,1.2586522428780675,8.2223488706692454]
[null,null,2028,8.8809340886203962,1.4310891969703512,8.1369266353891891]
[null,null,2029,8.8628989873661315,1.6058528784787072,8.0445899219157191]
[null,null,2030,8.8661415346187642,1.7870668383401274,7.9742143489386645]

{"sheet":"Baggrund 7 - Transport","index":4,"n_rows":466,"n_cols":27,"rows_kept":466,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,0,87,4],[103,0,103,1],[107,0,107,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[6,0,6,1],[13,0,13,2],[78,0,78,4],[83,0,83,4]]}
["7 - Transport"]
[]
["Tabel 61",null,"Den anvendte vækst i trafikarbejdet i BF17 for vejtransporten"]
[]
[null,null,"BF2015",null,null,"BF2016"]
[null,null,"2010-2020","2021-2030","2031-2035","2010-2020","2020-2030","2031-2035"]
["Personbiler",null,1.9E-2,1.6400000000000001E-2,"0 %",1.7299999999999999E-2,1.66E-2,1.4800000000000001E-2]
["Varebiler",null,1.52E-2,1.24E-2,"0 %",1.29E-2,1.17E-2,0.01]
["Lastbiler",null,2.1000000000000001E-2,1.4999999999999999E-2,"0 %",1.6E-2,1.29E-2,9.7000000000000003E-3]
["Busser",null,4.7000000000000002E-3,4.7000000000000002E-3,"0 %",4.7000000000000002E-3,4.7000000000000002E-3,4.7000000000000002E-3]
[]
["Tabel 62 ",null,"Årlige reduktion i årskørsel for hver køretøjskategori for vejtransporten"]
[]
["Køretøjskategori",null,null,"Årlig reduktion i årskørsel"]
["Personbiler","Benzin","Lille (<1,4 l)","2,2 %"]
["Personbiler","Benzin","Mellem (1,4-2,0)","2,2 %"]
["Personbiler","Benzin","Stor (>2,0 l)","2,2 %"]
["Personbiler","Diesel","Lille","2,2 %"]
["Personbiler","Diesel","Mellem","2,2 %"]
["Personbiler","Diesel","Stor","2,2 %"]
["Personbiler","Gas","Alle","2,2 %"]
["Personbiler","El","Mellem (<1,6 t)","2,2 % *"]
["Personbiler","El","Stor (>1,6 t)","2,2 % *"]
["Personbiler","Brint","Alle","2,2 % *"]
["Varebiler","Benzin","Varebil","2,3 %"]
["Varebiler","Diesel","Varebil","4,4 %"]
["Varebiler","Gas","Varebil","2,3 % *"]
["Varebiler","El","Varebil","2,3 % *"]
["Anh & sættevognstog","Diesel","Diesel TT/AT 28 - 34t","9 %"]
["Anh & sættevognstog","Diesel","Diesel TT/AT 34 - 40t","9 %"]
["Anh & sættevognstog","Diesel","Diesel TT/AT 40 - 50t","9 %"]
["Anh & sættevognstog","Diesel","Diesel TT/AT 50 - 60t","9 %"]
["Anh & sættevognstog","Diesel","Diesel TT/AT >60t","9 %"]
["Sololastbil","Diesel","<12t","10 %"]
["Sololastbil","Diesel",">12t","10 %"]
["Anh & sættevognstog","Gas","Diesel TT/AT 28 - 34t","9 % *"]
["Anh & sættevognstog","Gas","Diesel TT/AT 34 - 40t","9 % *"]
["Anh & sættevognstog","Gas","Diesel TT/AT 40 - 50t","9 % *"]
["Anh & sættevognstog","Gas","Diesel TT/AT 50 - 60t","9 % *"]
["Anh & sættevognstog","Gas","Diesel TT/AT >60t","9 % *"]
["Sololastbil","Gas","<12t","10 % *"]
["Sololastbil","Gas",">12t","10 % *"]
["Rutebus","Diesel","Rutebus","4 %"]
["Rutebus","Gas","Rutebus","4 % *"]
["Rutebus","El","Rutebus","4 % *"]
["Turistbus","Diesel","Turistbus","4 %"]
["Motorcykel","Benzin","Alle","2,2 %"]
[]
[]
["Tabel 63",null,"Andelen af elbiler i bestand og nysalg igennem fremskrivningsperioden"]
[]
["Udvikling i bestand af elbiler og elvarebiler","BF15","BF17"]
[2016]
["Andel af salg",2E-3,7.0000000000000001E-3]
["Andel af bestand",2E-3,3.0000000000000001E-3]
[2020]
["Andel af salg",4.0000000000000001E-3,3.6999999999999998E-2]
["Andel af bestand",3.0000000000000001E-3,0.01]
[2025]
["Andel af salg",0.01,2.3E-2]
["Andel af bestand",4.0000000000000001E-3,1.6E-2]
[2030]
["Andel af salg",null,0.19]
["Andel af bestand",null,0.04]
[]
[]
["Tabel 64",null,"Biogassens energiindhold i forhold til dieselen anvendt til tung transport "]
[]
["År","Andel i %"]
[2020,"0,2 %"]
[2025,"0,5 %"]
[2030,"0,8 %"]
[2035,"1,1 %"]
[]
[]
["Tabel 65",null,"Den anvendte iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel"]
[]
[null,2016,2020,2025,2030]
["Krævet iblanding"]
["1. g. bioætanol","5 % v/v i benzin (E5)","5 % v/v i benzin (E5)","5 % v/v i benzin (E5)","5 % v/v i benzin (E5)"]
["1. g. biodiesel","7 % v/v i diesel (B7)","7 % v/v i diesel (B7)","7 % v/v i diesel (B7)","7 % v/v i diesel (B7)"]
["Avancerede biobrændstoffer",null,"0,9 % v/v","0,9 % v/v","0,9 % v/v"]
["Resultat ift. biobrændstofloven",5.3600000000000002E-2,6.0199999999999997E-2,6.0499999999999998E-2,6.0299999999999999E-2]
["Rest opfyldes via"]
["Biogas tickets",1E-3]
["HVO","0,15 %, svarende til 0,24 PJ biodiesel eller 0,23 % på energibasis HVO i diesel"]
["2. g. biobrændstoffer (her antaget baseret på animalsk fedt)","0,07 %, svarende til 0,12 PJ eller 0,12 % 2. g. biodiesel i diesel"]
["Total iblanding (på energibasis)"]
["Bioætanol i benzin","3,27 %","3,27 %","3,27 %","3,27 %"]
["Biodiesel i diesel","6,79 %",6.5600000000000006E-2,6.5600000000000006E-2,6.5600000000000006E-2]
["Biogas i naturgas","100 %","100 %","100 %","100 %"]
[]
[]
["Tabel 66",null,"Diesel- og elforbruget til jernbanen i 2015"]
[]
["PJ",2015]
["Diesel",3.36]
["El",1.43]
["I alt",4.78]
[]
[]
["Tabel 67",null,"De anvendte brændstoffer i indenrigs- og udenrigslftfarten i 2015"]
[]
["Lufttransport, indenrigs, fordelt på brændstoffer",null,2015]
[null,"Flyvebenzin",0.04]
[null,"JP1",1.22]
[null,"Øvrige",0]
["Lufttransport, udenrigs, fordelt på brændstoffer"]
[null,"Flyvebenzin",0]
[null,"JP1",36.97]
[]
[]
["Tabel 68"]
[]
["% årligt","2001-05","2006-2010","2011-15","2016-20","2021-2025","2026-2030"]
["Trafikarbejde","3,24 %","1,88 %","2,76 %","2,73 %","2,84 %","2,90 %"]
[]
[]
["Tabel 69",null,"Den årlige energieffektiviseing af trafikarbejdet for luftfarten"]
[]
["% årligt","2011-15","2016-20","2021-2025","2026-2030"]
["Energieffektivisering","0,69 %","1,55 %","2,03 %","2,37 %"]
[]
[]
["Tabel 70",null,"Iblandingen af biojet i jetbrændstoffet for luftfarten"]
[]
[null,2015,2020,2025,2030]
["Iblanding af biojet",0,"1 %","3 %","5 %"]
[]
[]
["Tabel 71",null,"Forsvarets brændstofforbrug i 2015"]
[]
["PJ",2015]
["Gas- og Dieselolie",0.74]
["Benzin og LVN",0]
["JP1 og JP4",0.61]
["Flyvebenzin",0]
["I alt",1.36]
[]
[]
["Tabel 72",null,"Søfartens brændstofforbrug i 2015"]
[]
["PJ",2015]
["Fuelolie og Spildolie",0.04]
["Diesel",5.6]
["I alt",5.64]
[]
[]
["Tabel 73",null,"Vejtransportens samlede energiforbrug i fremskrivningen"]
[]
["PJ",2015,2020,2025,2030]
["Vejtransport",160.1,160.4,159.4,159.5]
["  herunder"]
["  Personbiler",100.8,98.5,95.9,95.2]
["  Varebiler",28.5,29.8,30.7,30.9]
["  Lastbiler",22.6,24.2,25.1,25.8]
["  Busser",7.4,7.2,7,6.9]
["  Motorcykler ",0.8,0.8,0.8,0.8]
[]
[]
["Tabel 74",null,"Anvendte elasticiteter for trafikarbejdet"]
[]
["Elasticiteter"]
["Personbiler",0.44]
["Varebiler",0.46]
["Lastbiler",0.99]
["Busser",0]
[]
[]
["Tabel 75",null,"Andelen af elbiler i nysalget og bestand som følge af forskellige prisudviklinger for elbilen"]
[]
["Udvikling i bestand af elbiler og elvarebiler","Middel-forløb","6 % reduktion","2 % reduktion"]
[2016]
["Andel af salg",7.0000000000000001E-3,7.0000000000000001E-3,7.0000000000000001E-3]
["Andel af bestand",3.0000000000000001E-3,3.0000000000000001E-3,3.0000000000000001E-3]
[2025]
["Andel af salg",2.3E-2,0.12,6.0000000000000001E-3]
["Andel af bestand",1.6E-2,2.5999999999999999E-2,1.0999999999999999E-2]
[2030]
["Andel af salg",0.19,0.43,6.0000000000000001E-3]
["Andel af bestand",0.04,0.11,0.01]
[]
[]
["Figur 76",null,"Den forventede prisudvikling for en VW Golf på el og benzin under antagelse om uændret batteristørrelse"]
[]
[]
[null,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["4 pct.",286500,291129,299549.43999999994,316666.80639999988,316414.80518399982,299435.69465599977,275265.26686975977,252029.25619496941,229645.2859471706,217810.98980371351,209874.55021156496,202255.56820310239,194941.34547497827,187919.69165597914,181178.90398973998,174707.74783015039]
["Benzin",275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000]
["Benzin - 20 pct. billigere",220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 77",null,"Andelen af elbiler af det samlede nysalg"]
[]
["Elbilindfasning"]
[null,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Middelforløb",0.02,0.02,0.02,0.02,2.2499999999999999E-2,2.2499999999999999E-2,3.3571033720287448E-2,0.09,0.13400000000000001,0.186]
["Norges elbilsalg",null,null,null,null,null,2.0384190160309564E-2,5.4463792150359319E-2,0.125,0.18]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 78",null,"Transportens energiforbrug"]
[]
[null,2005,{"$f":"B226+1","v":2006},{"$f":"C226+1","v":2007},{"$f":"D226+1","v":2008},{"$f":"E226+1","v":2009},{"$f":"F226+1","v":2010},{"$f":"G226+1","v":2011},{"$f":"H226+1","v":2012},{"$f":"I226+1","v":2013},{"$f":"J226+1","v":2014},{"$f":"K226+1","v":2015},{"$f":"L226+1","v":2016},{"$f":"M226+1","v":2017},{"$f":"N226+1","v":2018},{"$f":"O226+1","v":2019},{"$f":"P226+1","v":2020},{"$f":"Q226+1","v":2021},{"$f":"R226+1","v":2022},{"$f":"S226+1","v":2023},{"$f":"T226+1","v":2024},{"$f":"U226+1","v":2025},{"$f":"V226+1","v":2026},{"$f":"W226+1","v":2027},{"$f":"X226+1","v":2028},{"$f":"Y226+1","v":2029},{"$f":"Z226+1","v":2030}]
["Samlet energiforbrug",215.78815951949997,217.72461998949998,224.01349404217504,221.55374559818478,208.35068266124998,209.73131905124993,210.22557030750005,207.25706218924998,205.26495247238995,207.26689831230573,211.65347122180711,212.78549375520501,212.93393606230933,213.79672112890995,214.25472784444082,214.47599967003606,214.43465482694253,214.49016979811276,214.98379538528752,215.180678010413,215.306653526421,215.64016068016306,216.06071906023709,216.41522811195682,216.62735783894485,216.577688305615]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 79",null,"Transportens samlede energiforbrug i fremskrivningen fordelt på drivmidler og transportmidler"]
[]
[null,null,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Benzin",null,57.970386670249653,56.351259773630048,54.884206909595122,53.787235686923076,52.75141583220487,51.819044601218465,51.063769775541552,50.529229757986947,50.200916756842659,50.058956756708369,50.060743512743997,50.178221778042818,50.357887782187291,50.504360175579038,50.540925942036594,50.441587926842757]
["Diesel",null,102.95387329776881,104.90637001849836,105.95412797835104,107.31174601592278,108.16779944252477,108.94065106726653,109.20437483660885,109.38074367842468,109.44176729782168,109.09675651095846,108.79972836550948,108.70739713513125,107.19181761284482,107.00579670227816,106.68762714457567,106.16132298957325]
["El",null,1.4292,1.5426518464212959,1.6381666783968518,1.7040257046700473,1.8292466064712845,1.9717450596102761,2.0787924458244529,2.1451084043690898,2.5582758460788328,2.8897283785731975,2.9537935781201101,3.0181022523025733,4.5265051942521541,4.67855208168712,4.9390060993483491,5.2974986608827876]
["Biobrændsler",null,8.7747387952776581,8.8498641138761354,8.9018635151272054,8.9653477656452711,8.9942466734427757,9.1566381274234843,9.3242262234030324,9.4958414106574018,9.6690598754701718,9.8446983608121847,10.02531023322136,10.207348193148144,10.394175417356507,10.574599694354136,10.743932542629917,10.895975225334784]
["Biogas",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Naturgas",null,7.6344183934999976E-2,7.6704019237752025E-2,7.5092789151889827E-2,7.3194904357540558E-2,7.653146763363497E-2,8.8214375546869506E-2,0.10496846695520036,0.12190742953817917,0.13775742453852741,0.15599765777338082,0.17418051272953913,0.1901623294190781,0.20598058449897882,0.22292467388359996,0.24297194842486386,0.26472894034141664]
["Brint",null,0,1.6148296143402797E-3,1.9543494840763192E-3,2.5295470657739107E-3,3.209193723026756E-3,3.8618064404807874E-3,4.607891674156402E-3,5.4470268084504505E-3,6.2540815103915006E-3,7.0205206283265112E-3,7.7496515844180554E-3,8.5424290039129019E-3,9.4097319130500203E-3,1.0186922374441071E-2,1.0920639156217707E-2,1.214331260743484E-2]
["JP1 og JP4",null,40.363405654575999,40.970877620517577,41.391868979904793,41.86547750264301,42.344599539664024,42.408097274762291,42.566448062578914,42.724883041284123,42.883386171072139,43.041939178597097,43.20052167862692,43.246968767077085,43.292860984215501,43.33817554303257,43.382888638854304,43.42697572398621]
["Flyvebenzin",null,4.6336019999999999E-2,4.6964927245926963E-2,4.7468226223156523E-2,4.7977384356136438E-2,4.8492469854236636E-2,4.8560733803677661E-2,4.8280499554961387E-2,4.782242173912829E-2,4.7191305511577832E-2,4.6394018769299578E-2,4.5439368506362106E-2,4.4231170278277318E-2,4.2895130035149991E-2,4.1445695137286971E-2,3.9898262253293793E-2,3.8268902230363389E-2]
["Fuelolie og Spildolie",null,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2,3.9186600000000002E-2]
[]
[]
["PJ",null,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["  Personbiler",null,100.81096992680916,100.53630260639166,99.927655296772741,99.723519613606754,99.170923082148519,98.461033563671833,97.729219166325365,97.114096669549554,96.602718857327915,96.195269363892393,95.909108605334751,95.731914059780948,95.656213469796384,95.578168003696945,95.44388935240768,95.190442273641636]
["  Varebiler",null,28.502961845576245,28.805332234806684,29.057379099333726,29.340178241268816,29.576654312734387,29.774370022053567,29.953997703311821,30.139348786934654,30.317425368325114,30.487884312005953,30.648454243824592,30.80063469510922,30.936104549424243,31.010711229321153,31.000966201374432,30.892562143653887]
["  Lastbiler",null,22.598006115318025,22.993604900440737,23.329811213049229,23.682829717500493,23.985311068913763,24.236953804751302,24.438167353257597,24.624572062978238,24.799490674848549,24.96493500739529,25.123697149836548,25.276559718421549,25.426052129780064,25.572975581751109,25.718713942745318,25.816508493009302]
["  Busser",null,7.3920321364724453,7.2946415875881288,7.3128837336107368,7.2657694868650156,7.2132691864567837,7.1653047113183623,7.1202119779678368,7.0808695132489801,7.0433514662010532,7.0098960565857897,6.9804954144874642,6.9533499940187449,6.9305462457085136,6.9063172421265744,6.8802460594329791,6.8569084471118273]
["  Motorcykler mv.",null,0.77516172456614707,0.77405568584352313,0.77306575307716485,0.77207705133789428,0.77112673567765022,0.77021396987106794,0.76933791973489685,0.76849778543295511,0.76769276908231243,0.76692210565245589,0.76618503198112964,0.76548081632888909,0.76480872874324624,0.76416806932713055,0.76355813989266574,0.76297827099950433]
["Banetransport",null,4.7847034713218699,4.7905074307231574,4.5310774400459168,4.536165829788831,4.5816251458525565,4.627084461916283,4.6513098840126057,4.6563982737555181,5.010129000483226,4.9735380819530972,4.7545680894990046,4.7596776039204975,4.7648616611696744,4.7699713416112832,4.775081022052893,4.7801907024945036]
["Indenrigsluftfart",null,1.2634797079038302,1.2783199086983865,1.2931999420180564,1.3082532012665213,1.3234817030536747,1.338887487465777,1.3494085544577556,1.3600123048090751,1.3706993883148482,1.3814704598768219,1.3923261795435102,1.399577852489621,1.4068672979954986,1.4141947128110905,1.4215602947111765,1.4289642425007072]
["Søfart",null,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196,5.6397066671672196]
["Forsvaret",null,1.3553533526163508,1.6933666419214704,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824,1.6357190746195824]
["Udenrigsluftfart",null,38.53109627405582,38.979656085460483,39.433437806539771,39.892502228162499,40.356910848894458,40.826725883237096,41.147576501286416,41.470948632312236,41.79686209247614,42.125336853671712,42.456393044748403,42.677540172546856,42.899839212899018,43.123296165894267,43.347917062875275,43.573707966600814]
[]
[]
["Figur 80",null,"Andelen af elpersonbiler i salg og bestand i fremskrivningen"]
[]
[null,"Andel af salg","Andel af bestand"]
[2015,null,2.8805577177427421E-3]
[2016,null,3.4382276584405619E-3]
[2017,null,4.4023102628391797E-3]
[2018,null,5.7961211418745282E-3]
[2019,null,7.8401242614268649E-3]
[2020,null,1.0358227792715726E-2]
[2021,2.0464141870470517E-2,1.1539374932699343E-2]
[2022,2.0251132158819227E-2,1.2661960902062244E-2]
[2023,1.9837164761882187E-2,1.371185383502992E-2]
[2024,1.9332596668119848E-2,1.468334255459885E-2]
[2025,2.1708265012327154E-2,1.5753140531846104E-2]
[2026,2.0847106403527424E-2,1.6701318440427704E-2]
[2027,3.1118634046745603E-2,1.8271575646943067E-2]
[2028,7.8901208646686039E-2,2.3167741208383552E-2]
[2029,0.11636198388276715,3.0475596029770596E-2]
[2030,0.15815585352230832,4.0493313438126038E-2]
[]
[]
["Figur 81",null,"Andelen af fossile drivmidler i transportens energiforbrug i fremskrivningen"]
[]
[null,2016,{"$f":"B299+1","v":2017},2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,{"$f":"K299+1","v":2026},{"$f":"L299+1","v":2027},{"$f":"M299+1","v":2028},{"$f":"N299+1","v":2029},{"$f":"O299+1","v":2030}]
["Fossile drivmidler i transporten",0.95109424275061427,0.95040230695919625,0.94996690600975242,0.94932635272200072,0.9478683125227344,0.9464858653877164,0.94529865717417627,0.94260652435845405,0.94029232749993952,0.93918089961487783,0.93812372901618268,0.93038882715693982,0.92895715479979302,0.92703150637238485,0.9246432903036006]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 82",null,"Effekten af variation i den økonomiske vækst på transportens samlede energiforbrug i fremskrivningen"]
[]
["PJ",null,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Middelforløb",null,211.65347122180711,212.78549374904148,212.93393602623411,213.79672111158362,214.25472782551861,214.47599964607207,214.43465480214113,214.49016977080797,214.98379535884595,215.18067798282036,215.30665350104223,215.6401606544031,216.06071903730344,216.41522808832633,216.6273578172792,216.57768828179897]
["Høj vækst",null,211.65347122180711,212.96641975580846,213.46375633538827,214.35859052883072,214.97866716564408,215.41966271074642,215.56601857392886,215.82420830982923,216.51205584943844,216.91909833881962,217.24543796223313,217.79643788678871,218.42357874476227,219.00256253227877,219.42672910619441,219.6048317280279]
["Lav vækst",null,211.65347122180711,212.60456774227438,212.38288599081829,213.2361843852444,213.51562225273472,213.53744294246809,213.31176920098068,213.16769351299226,213.47161742759801,213.46266081924273,213.39403371020725,213.51572407241994,213.7367494608925,213.87385288735587,213.88234291503076,213.61336360912512]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 83",null,"Effekten af variation i trafikarbejdet på transportens samlede energiforbrug i fremskrivningen"]
[]
["PJ",null,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Middelforløb",null,211.65347122180711,212.78549374904148,212.93393602623411,213.79672111158362,214.25472782551861,214.47599964607207,214.43465480214113,214.49016977080797,214.98379535884595,215.18067798282036,215.30665350104223,215.6401606544031,216.06071903730344,216.41522808832633,216.6273578172792,216.57768828179897]
["Høj",null,211.80863337811567,213.4624977881154,214.45623017179429,215.58685417389424,216.58348809560567,217.36744625015439,217.71506907594994,218.38384763402104,219.38921095376057,220.11883880584526,220.77550988279856,221.63592444739118,222.57939320242434,223.47847075515821,224.22967969842128,224.70382424818101]
["Lav",null,211.49830906549857,212.10921223815171,211.25080798651098,211.96961647172799,211.95079492920036,211.26873509999982,211.0952915325243,210.66324566343857,210.65510609130268,210.35058550561996,209.96298819035786,209.80734247217197,209.72607901578328,209.58092976289521,209.28051611685694,208.75609336815253]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 84",null,"Effekten af variation i energieffektivitetesudviklingen på transportens samlede energiforbrug i fremskrivningen"]
[]
[null,"PJ",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Middelforløb",null,211.65347122180711,212.78549374904148,212.93393602623411,213.79672111158362,214.25472782551861,214.47599964607207,214.43465480214113,214.49016977080797,214.98379535884595,215.18067798282036,215.30665350104223,215.6401606544031,216.06071903730344,216.41522808832633,216.6273578172792,216.57768828179897]
["Høj effektivitet",null,211.80863337811567,212.99957742029494,213.14508458195465,213.960065385582,214.33372233986015,214.43483912892088,214.21559938236251,214.08119224696088,214.37581537650527,214.36305667625163,214.27309560201243,214.35685670769669,214.52161844329859,214.62166290449795,214.58499578440305,214.30094589150957]
["Lav effektivitet",null,211.49830906549857,212.57220685275402,212.72520949709707,213.63866449480844,214.18555836300789,214.53360300521584,214.67753560368493,214.93132971302447,215.63331063558928,216.05030267901267,216.40375597689555,216.9985903439474,217.68752912633073,218.30991149580103,218.78493906572953,218.98418660944023]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 85",null,"Effekten af variation i energieffektivitetesudviklingen på transportens samlede energiforbrug i fremskrivningen"]
[]
[]
["kr",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["4 pct.",286500,291129,299549.43999999994,316666.80639999988,316414.80518399982,299435.69465599977,275265.26686975977,252029.25619496941,229645.2859471706,217810.98980371351,209874.55021156496,202255.56820310239,194941.34547497827,187919.69165597914,181178.90398973998,174707.74783015039]
["2 pct.",286500,298578,317335.36,348611.72829999996,365578.42292399984,362858.27070799982,349099.60529383982,335599.91318796301,322309.01492420369,309266.83462571958,296423.39793320524,283863.82997454109,271448.35337505024,259307.28630754928,247346.04058139824,235560.1197697703]
["6 pct.",286500,283680,282130.24,286025.57409999997,270229.75604399992,241083.75604399986,217047.69227254394,205188.8307361913,194041.5008920198,183563.01083849859,173713.23018818867,164454.43637689733,155751.17019428348,147570.09998262645,139879.89398366888,132651.10034464873]
["Benzin",275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000,275000]
["Benzin - 20 pct. billigere",220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000,220000]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 86",null,"Andelen af elbiler i nysalget som følge af forskellige prisudviklinger for elbilen"]
[]
[null,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["6 % reduktion",2.1000000000000001E-2,7.3749999999999996E-3,1.35625E-2,1.95E-2,2.9250000000000002E-2,3.6850000000000001E-2,2.9000000000000001E-2,0.03,3.1E-2,5.2648332412014012E-2,0.12083333333333333,0.17399999999999999,0.23683333333333331,0.29966666666666664,0.36249999999999999,0.42533333333333334]
["Middelforløb",2.1000000000000001E-2,7.3749999999999996E-3,1.35625E-2,1.95E-2,2.9250000000000002E-2,3.6850000000000001E-2,0.02,0.02,0.02,0.02,2.2499999999999999E-2,2.2499999999999999E-2,3.3571033720287448E-2,0.09,0.13400000000000001,0.186]
["2 % reduktion",2.1000000000000001E-2,7.3749999999999996E-3,1.35625E-2,1.95E-2,2.9250000000000002E-2,3.6850000000000001E-2,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3,6.3499999999999997E-3]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 87",null,"Andelen af elbiler i nysalget som følge af forskellige prisudviklinger for elbilen"]
[]
[]
[null,"PJ",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Middelforløb",null,211.65347122180711,212.78549374904148,212.93393602623411,213.79672111158362,214.25472782551861,214.47599964607207,214.43465480214113,214.49016977080797,214.98379535884595,215.18067798282036,215.30665350104223,215.6401606544031,216.06071903730344,216.41522808832633,216.6273578172792,216.57768828179897]
["Høj elektrificering",null,211.65347122180711,212.78549374904148,212.93393602623411,213.79672111158362,214.25472782551861,214.47599964607207,214.40503732116392,214.39968310713274,214.82929447969474,214.90725090261444,214.6966097768107,214.40963294083073,213.97884505856572,213.37811685233541,212.61840539744398,211.57349535289873]
["Lav elektrificering",null,211.65347122180711,212.78549258283672,212.93440277746521,213.80770762897808,214.2855142940183,214.52520486757197,214.53705835654284,214.68093935310796,215.26042222623303,215.5381303248858,215.74899871706543,216.1713636647041,216.70261756716221,217.33401010954969,218.05827826310815,218.72662557090101]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 88",null,"Andelen af små, mellem og store benzin og dieselbiler i nysalget "]
[]
[]
["Følger historisk salg",null,null,2014,{"$f":"D425+1","v":2015},{"$f":"E425+1","v":2016},2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Personbiler","Benzin og diesel","Lille (<1,4 l)",951495.70503948524,1031144.0698161353,1086749.0473721628,1163584.0994682794,1230960.4452533734,1299923.1254228535,1364182.0455379488,1430016.1167820247,1492735.5285145086,1553897.7417381455,1612575.8553491763,1666197.5793576424,1718230.6223875009,1762860.3018032587,1801636.6341420626,1830640.4547277088,1851940.3963797695]
["Personbiler","Benzin og diesel","Mellem (1,4-2,0)",1286950.8557474501,1268320.5332914642,1238865.4401841837,1226549.1841988941,1210679.6874329261,1199694.1466987212,1188693.6317569313,1182543.867962566,1178085.8388747601,1177217.4245077563,1179676.6979789503,1184215.2202535062,1193440.9310750561,1203177.4473193942,1214483.3560153509,1223492.7832715861,1231099.320306102]
["Personbiler","Benzin og diesel","Stor (>2,0 l)",189703.43921306441,190511.39689240002,182213.87083838732,175253.77045102895,167802.90225472566,160585.69539370455,153229.54588960845,146270.82514321891,139632.41967530988,133590.22638715134,128383.50474155248,123919.18883092493,120553.40955398021,117844.96139617276,115870.73627120427,114232.68054090055,112915.47037155103]
[]
["Følger bestand",null,null,2014,{"$f":"D430+1","v":2015},{"$f":"E430+1","v":2016},{"$f":"F430+1","v":2017},{"$f":"G430+1","v":2018},{"$f":"H430+1","v":2019},{"$f":"I430+1","v":2020},{"$f":"J430+1","v":2021},{"$f":"K430+1","v":2022},{"$f":"L430+1","v":2023},{"$f":"M430+1","v":2024},{"$f":"N430+1","v":2025},{"$f":"O430+1","v":2026},{"$f":"P430+1","v":2027},{"$f":"Q430+1","v":2028},{"$f":"R430+1","v":2029},{"$f":"S430+1","v":2030}]
["Personbiler","Benzin og diesel","Lille (<1,4 l)",951495.70503948524,1031144.0698161353,1056026.9953788118,1095110.0948192354,1150659.5292519697,1204913.1670066405,1237271.6924620962,1276865.9922121044,1306298.894960053,1339796.9279735191,1363878.5726362339,1389258.5119155562,1405708.1533961876,1422195.7696391095,1426703.481189853,1430818.253049446,1423193.6512946321]
["Personbiler","Benzin og diesel","Mellem (1,4-2,0)",1286950.8557474501,1268320.5332914642,1240739.7076699249,1230726.593981286,1240144.2761474967,1260386.5499150588,1269237.6539781629,1291306.2305745231,1305905.2624610933,1331390.7019526586,1353040.5072582294,1383385.9560578722,1411180.0013903244,1445959.2504903642,1473073.3774696882,1504160.0714877171,1523225.2267905846]
["Personbiler","Benzin og diesel","Stor (>2,0 l)",189703.43921306441,190511.39689240002,182792.81168617541,176544.16362365038,172020.1718750252,167661.01710659702,161576.14529641601,156673.9456490633,151793.40615969751,148468.4349458275,146002.84155006683,145453.46938795788,146286.05706228857,149316.94218137715,152572.85988243626,156908.03801310246,160112.91944767535]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 89",null,"Andelen af små, mellem og store benzin og dieselbiler i nysalget "]
[]
[null,"PJ",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Følger historisk salg (middelforløb)",null,211.65347122180711,212.78549374904148,212.93393602623411,213.79672111158362,214.25472782551861,214.47599964607207,214.43465480214113,214.49016977080797,214.98379535884595,215.18067798282036,215.30665350104223,215.6401606544031,216.06071903730344,216.41522808832633,216.6273578172792,216.57768828179897]
["Følger bestand",null,211.65347122180711,212.12830364682412,210.94350167966502,211.72008098209537,213.57972448661036,214.64686585619251,214.985500663902,215.40077196784748,216.13339552763776,216.60677561447108,217.00668666658143,217.65451777036586,218.40018443931356,219.08814572998003,219.60174776228206,219.82361168536687]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 90",null,"Samlet variation i transportens energiforbrug givet ovenstående variation i betydende parametre "]
[]
[null,"PJ",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
["Middelforløb",null,211.65347122180711,212.78549374904148,212.93393602623411,213.79672111158362,214.25472782551861,214.47599964607207,214.43465480214113,214.49016977080797,214.98379535884595,215.18067798282036,215.30665350104223,215.6401606544031,216.06071903730344,216.41522808832633,216.6273578172792,216.57768828179897]
["Høj",null,211.64697296758993,212.7416823259658,212.83781145930683,213.95055707353339,214.87142385758051,215.47471006958136,215.75486713490363,216.11320557029057,216.9258400267195,217.44135874030292,217.90530323550698,218.58145751951196,219.36947826899674,220.1365725919008,220.82578384822273,221.28961200446187]
["Lav",null,211.64568759862391,212.63263652864899,212.47859557141305,213.27163519533863,213.58287092879155,213.46806746493479,213.3665347409428,213.22669325756647,213.37099154001601,213.47583028690588,213.32859252725601,213.17254556550483,213.33985198956765,213.28031532643752,212.92406234779423,212.60090371091314]

{"sheet":"Baggrund 8 - Ikke-energiformål","index":5,"n_rows":279,"n_cols":18,"rows_kept":279,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[266,1,267,1]]}
["8 - Ikke-energiformål"]
[]
["Tabel 76",null,"Fremskrivning af bestanden af kvæg"]
[]
[]
[null,null,2015,2020,2025,2030]
[null,"Gns. mælkeydelse, kg leveret/ko",9246,9793,10400,11007]
[null,"Mælkeproduktion, 1000 tons",5270,5657,6155,6737]
[null,"Oksekødsproduktion, 1000 tons",122,129,131,134]
[null,"Besætning ultimo året (1000 dyr)"]
[null,"Antal malkekvæg",570,578,592,612]
[null,"Antal ammekvæg",94,95,93,90]
[null,"Antal kalve under 1 år",530,508,489,471]
[null,"Antal kvier o. 1 år",325,330,335,344]
[null,"Tyre og stude o. 1 år",46,47,48,49]
[]
[]
["Tabel 77",null,"Fremskrivning af bestanden af svin"]
[]
[]
[null,null,2015,2020,2025,2030]
[null,"Producerede grise pr. årsso",29.3,31.6,34.5,37.700000000000003]
[null,"Svinekød produktion, 1000 tons",1608,1681,1665,1674]
[null,"Antal producerede grise (1000 dyr)*",29848,30608,31124,31398]
[null,"Antal eksporterede levende grise (1000 dyr)",10991,11677,12390,13035]
[null,"Antal slagtede grise (1000 dyr)",19996,18942,18379,18126]
[null,"Besætning ultimo året (1000 dyr)"]
[null,"Antal søer (1000)",1019,967,902,833]
[null,"Antal svin i alt",12702,11631,11688,11465]
[]
[]
["Tabel 78",null,"Forventet nitrogen udskillelse pr. dyr"]
[]
[]
[null,null,2015,2016,2020,2025,2030,2035]
[null,"Svin (kg N per produceret dyr per år)"]
[null,"Søer",24.24,24.17,23.93,23.67,23.52,23.52]
[null,"Smågrise",0.48,0.47,0.44,0.44,0.43,0.43]
[null,"Slagte svin",2.9,2.88,2.83,2.82,2.79,2.79]
[null,"Kvæg (kg N pr. dyr pr. år)"]
[null,"Malkekvæg ",147,148,151,157,162,162]
[]
[]
["Tabel 79",null,"Fordeling af miljøteknologier, svin"]
[]
[null,null,null,2015,2020,2025,2030]
[null,"Søer","Samlet produktion",1031667,967391,902117,833004]
[null,null,"Kemisk luftvasker",1,1,1,2]
[null,null,"Gyllekøling",12,20,30,41]
[null,null,"Biologisk luftvasker",3,6,8,11]
[null,null,"Gylleforsuring",1,1,2,3]
[null,"Slagtesvin","Samlet produktion",19861372,18931150,18733750,18363320]
[null,null,"Kemisk luftvasker","<1",1,3,4]
[null,null,"Gyllekøling",1,5,9,13]
[null,null,"Biologisk luftvasker","<1",2,3,5]
[null,null,"Gylleforsuring",1,2,4,5]
[null,"Smågrise","Samlet produktion",31505372,30607850,31123640,31397870]
[null,null,"Kemisk luftvasker","<1",0,0,1]
[null,null,"Gyllekøling",2,8,13,19]
[null,null,"Biologisk luftvasker",1,3,5,7]
[null,null,"Gylleforsuring",1,3,5,7]
[]
["Tabel 81",null,"Fordeling af miljøteknologier, kvæg"]
[]
[]
[null,null,null,2015,2020,2025,2030]
[null,"Malkekvæg","Samlet produktion",561000,577700,591900,612100]
[null,null,"Gylleforsuring",5,7,10,12]
[null,null,null,2015,2020,2025,2030]
[null,"Kvier","Samlet produktion",492100,498100,504000,510000]
[null,null,"Gylleforsuring",2,4,5,6]
[]
[]
["Tabel 82",null,"Fremskrivningsresuktater for anvendelse af dyrket areal"]
[]
[null,"1000 ha.",2015,2020,2025,2030]
[null,"Hvede",704,657,662,665]
[null,"Byg",513,621,529,457]
[null,"Andet korn",190,85,107,116]
[null,"Raps",152,155,168,182]
[null,"Proteinafgrøder",8,8,8,8]
[null,"Kartofler",38,38,38,38]
[null,"Sukkerroer",39,38,38,38]
[null,"Andre afgrøder",118,118,118,118]
[null,"Helsæd, majs",146,157,175,200]
[null,"Græs og kløver i omdrift",446,441,435,428]
[null,"Vedvarende græsarealer",190,176,163,151]
[null,"Dyrket areal i alt",2545,2495,2441,2401]
[]
[]
["Figur 91",null,"Fremskrivningsresuktater for anvendelse af dyrket areal"]
[]
[]
[null,"Mio t. CO2e","Energi","Transport","Energi total","Non-energi","Øvrig","Non-energi total"]
[null,1990,48.00137253905914,11.878847616170154,59.880220155229296,12.552344538345151,4.106728333845469,16.65907287219062]
[null,1991,50.286678575205194,12.517824308503458,62.804502883708651,12.407980109063002,4.2395121441055945,16.647492253168597]
[null,1992,48.86759768412773,12.563472897516981,61.431070581644711,12.220903424691217,4.2729485102166382,16.493851934907855]
[null,1993,49.115622530347665,12.760733449051743,61.876355979399406,12.178149885355612,4.3411089518004964,16.519258837156109]
[null,1994,47.799530297712749,13.238212760940369,61.03774305865312,12.022749181499133,4.3847337579952459,16.407482939494379]
[null,1995,47.678715156028055,13.360619421157168,61.039334577185222,12.012454487326311,4.4762846827564235,16.488739170082734]
[null,1996,48.488168965056637,13.54115217526353,62.029321140320164,11.627002878452084,4.583531212931474,16.210534091383558]
[null,1997,45.93740909252022,13.656401899254792,59.593810991775015,11.624709089703408,4.5901633349929902,16.214872424696399]
[null,1998,44.125247620895273,13.609763833018173,57.735011453913444,11.630329932984258,4.6486694383206189,16.278999371304877]
[null,1999,43.489125250262667,13.549593409682377,57.038718659945047,11.259069701385954,4.9577741263280046,16.216843827713959]
[null,2000,41.861160093587905,13.209911959018319,55.071072052606226,11.163795153358521,5.1443145405253858,16.308109693883907]
[null,2001,42.540811176018693,13.165136292095569,55.70594746811426,11.175319882687264,5.0630196974512192,16.238339580138483]
[null,2002,40.796109330067161,13.220434412911777,54.016543742978939,11.217782343259186,5.0452349882295753,16.263017331488761]
[null,2003,40.318701468800626,13.669472492560235,53.988173961360857,10.969915639218959,5.0708144762411198,16.040730115460079]
[null,2004,38.885152898244506,14.121982576132211,53.007135474376717,10.923976428907734,4.5982806438793471,15.522257072787081]
[null,2005,38.421999313651668,14.231858037029971,52.653857350681641,10.733435388741167,4.0644778612555559,14.797913249996723]
[null,2006,39.34671152241468,14.416607136386252,53.763318658800934,10.458632195061927,4.1797485004429316,14.638380695504859]
[null,2007,38.678713165394036,15.047038349131455,53.725751514525491,10.683770782600226,4.1990684322615568,14.882839214861782]
[null,2008,37.758652186058022,14.642000719135758,52.40065290519378,10.646194993249077,3.8764698105098905,14.522664803758968]
[null,2009,35.497881241465883,13.924256692624555,49.422137934090436,10.368334941070152,3.351995976459623,13.720330917529775]
[null,2010,34.957651441850061,13.796117387919939,48.753768829769996,10.304555066865905,3.2243959327148914,13.528950999580797]
[null,2011,31.856365758070812,13.495561461075505,45.351927219146319,10.30488522050438,3.3623500349199187,13.667235255424298]
[null,2012,31.033183184503976,12.75826224372601,43.791445428229984,10.249268450077281,3.2729953855417317,13.522263835619013]
[null,2013,29.568687224730148,12.563584151427825,42.132271376157973,10.257927298438384,3.2556505081622777,13.513577806600662]
[null,2014,26.197279734599473,12.713626306158215,38.910906040757688,10.351732279990753,3.2461298413409221,13.597862121331675]
[null,2015,25.609961913679996,12.876635109549865,38.486597023229862,10.270353253818133,3.1442157736124763,13.414569027430609]
[null,2016,24.517501359084708,13.150958695411685,37.668460054496393,10.412621820997723,2.8644139591657449,13.277035780163468]
[null,2017,19.566692972025518,13.119132838199224,32.685825810224742,10.562509369599399,2.7231395317415705,13.28564890134097]
[null,2018,18.917693192525142,13.135722591998508,32.053415784523651,10.562487603377811,2.6382277974399977,13.200715400817808]
[null,2019,18.58687579477283,13.120899482362937,31.707775277135767,10.570251050553528,2.5812721308306918,13.151523181384221]
[null,2020,18.629464841247295,13.107832804602506,31.7372976458498,10.561676002635011,2.4772631191705097,13.03893912180552]
[null,2021,19.231315180460555,13.068852372260864,32.300167552721419,10.570807209573479,2.4884711052525326,13.059278314826011]
[null,2022,19.931577804105203,13.040733386900042,32.972311191005247,10.58761129522691,2.4664640726946292,13.05407536792154]
[null,2023,20.858834974127525,13.020870017450751,33.879704991578279,10.593679656666415,2.4349603927335011,13.028640049399916]
[null,2024,21.38256662374063,12.983439175654709,34.366005799395339,10.611311607015979,2.4122990212957851,13.023610628311765]
[null,2025,22.713298124261811,12.960943428869768,35.67424155313158,10.6256910353625,2.4085275868418519,13.034218622204353]
[null,2026,23.131392935631766,12.964510392208602,36.095903327840368,10.63787206221949,2.3968317395213714,13.034703801740861]
[null,2027,23.679058936126928,12.866058436719861,36.545117372846789,10.651794049002442,2.3968148754148473,13.048608924417289]
[null,2028,24.556799796744858,12.864069076941036,37.42086887368589,10.667312492697494,2.393891753547611,13.061204246245104]
[null,2029,25.048238504432241,12.844773914607122,37.893012419039366,10.685144324852807,2.3881145278137121,13.07325885266652]
[null,2030,25.011567108253068,12.800401389380191,37.811968497633259,10.700017980216044,2.3955628684226631,13.095580848638708]
[]
[]
["Tabel 83",null,"Andel af samlede udledninger, fordelt på gasarter"]
[]
[]
[null,"Andel af de samlede udledninger",1990,2015,2020,2030]
[null,"Energirelateret CO2",0.77,0.73,0.69,0.73]
[null,"Metan",0.03,0.03,0.04,0.04]
[null,"Lattergas",0.1,0.13,0.14000000000000001,0.12]
[null,"F-gasser",0.1,0.1,0.12,0.11]
[null,"Ikke-energirelateret CO2",0,0.01,0.01,0]
[]
[]
["Figur 92",null,"Samlede udledninger for ikke-energirelateret aktivitet, fordelt på gasarter"]
[]
[]
[null,"Mio. t. CO2e","Metan","Lattergas","F-gasser","Ikke-energi CO2"]
[null,1990,7.6243561060578537,7.803226246138121,4.2407999999999994E-2,1.9140741259092988]
[null,1991,7.8139208381431509,7.6601321729808758,6.0579599999999997E-2,1.9996780976450386]
[null,1992,7.8923907277905618,7.3871799572508019,8.8739299999999993E-2,2.0237959322480772]
[null,1993,8.0872762946453811,7.1988781753458762,0.19880029500000002,1.9759354838137932]
[null,1994,7.9773704279092197,7.1248544486091712,0.26284714798200004,2.0763681671761485]
[null,1995,8.0514546110407395,7.0671917635441979,0.34448672699749999,2.1986569866989734]
[null,1996,8.1650522981323483,6.7470869088350804,0.44010922840101302,2.1944738972730176]
[null,1997,8.0548823548502391,6.7695733507577875,0.45124543884143098,2.3176530880399429]
[null,1998,8.1106484963361574,6.8378054574537499,0.54362033278007504,2.1437376528457652]
[null,1999,8.0161595197211515,6.9147353944531735,0.6596507118744549,2.135878656641482]
[null,2000,7.9072699363485572,6.8622204439683649,0.78217449642991521,2.1471048763123228]
[null,2001,8.1459216070362856,6.6599830512437999,0.7916928634942586,2.0742701454878851]
[null,2002,8.073647001361639,6.6223281067338666,0.831484006296346,2.1224757793037137]
[null,2003,8.0796635633374283,6.5036816018649573,0.86615570842981326,1.9771973637225546]
[null,2004,7.904839106315543,6.064790331265697,0.92657381755884327,2.0264016248424297]
[null,2005,7.6713273406217359,5.4171606538028252,0.97130239031720922,2.0345923589527746]
[null,2006,7.5757014421799642,5.3010444576855971,1.0124328529651974,2.0261386495611324]
[null,2007,7.5601683392465224,5.4781770072193305,1.0386529833824325,2.0252698069283226]
[null,2008,7.4293544626047501,5.4450863164704399,1.0406827870540947,1.7656093285433088]
[null,2009,7.2848152622782436,5.1973478091581633,1.0053418646274812,1.2686295637855403]
[null,2010,7.3473379502113731,5.1170218035873871,1.0048468130368196,1.1822240082752205]
[null,2011,7.1852580339774974,5.1276335584265675,0.97153659281262095,1.3640593986917229]
[null,2012,7.0574177238621383,5.0069108863802434,0.92521048887167401,1.3848329851871839]
[null,2013,6.9505492946020775,5.016410198179023,0.92237590234946698,1.4506484300024205]
[null,2014,6.9468102398648419,5.0929691383453148,0.84270415418385214,1.4689682687766112]
[null,2015,6.8485071321897104,5.15339073738006,0.74195707536115296,1.4246657128686457]
[null,2016,6.7242065162730214,5.2266335595540951,0.64718736660116205,1.4783317565739069]
[null,2017,6.587421545524486,5.3733719349951787,0.58294078383672843,1.4931964606605965]
[null,2018,6.4492303592889595,5.4036525198211205,0.5442795077293322,1.5375612382854709]
[null,2019,6.3416774365750044,5.4100376653914095,0.53291142304234096,1.5853735560015281]
[null,2020,6.2233282239954963,5.3994347941518344,0.47224890373121992,1.6340189891916153]
[null,2021,6.2249419234620094,5.4181782544897956,0.43237003503231203,1.6848916049896605]
[null,2022,6.2614137519888704,5.4338770814468758,0.36182350327441515,1.733616235347516]
[null,2023,6.2604354457442151,5.4379877598961688,0.31066687149570421,1.7529551033449851]
[null,2024,6.2686889688452929,5.4444900135304595,0.26777091693262156,1.7726729815475859]
[null,2025,6.2766364481901578,5.4566849099300336,0.23471255729475729,1.8010338056878028]
[null,2026,6.2838048128973218,5.4613420089744737,0.2078072169525392,1.8149515343226035]
[null,2027,6.2855313768532621,5.4645024770435757,0.18610237821350759,1.8350166066306528]
[null,2028,6.2949726703236619,5.4698144946445897,0.1680382963592591,1.8482306685947154]
[null,2029,6.31138236675167,5.4746905315444394,0.1524884594647305,1.8558006512163268]
[null,2030,6.3136239045524123,5.4637946253806442,0.14069547226898316,1.8725912178516519]
[]
[]
["Tabel 84",null,"Reduktion ift. 1990, fordelt på gasarter"]
[]
[]
[null,null,2015,2020,2030]
[null,"Metan",0.12,0.18,0.17]
[null,"Lattergas",0.33,0.31,0.3]
[null,"Ikke-energi CO2",0.23,0.15,0.02]
[]
[]
["Tabel 85",null,"Metanudledninger fordelt på sektorer"]
[]
[]
[null,"Metan",1990,2015,2020,2030]
[null,"Energi",0.04,0.05,0.05,0.05]
[null,"Transport",0.01,0,0,0]
[null,"Landbrug",0.73,0.81,0.89,0.9]
[null,"Øvrig",0.22,0.14000000000000001,0.06,0.05]
[null,"Total udledninger, Mio. t CO2e",7.6,6.8,6.2,6.3]
[]
[]
["Tabel 86",null,"Lattergasudledninger fordelt på sektorer"]
[]
[]
[null,"Lattergas",1990,2015,2020,2030]
[null,"Energi",0.16,0.05,0.04,0.05]
[null,"Transport",0.01,0.03,0.03,0.03]
[null,"Landbrug",0.81,0.89,0.89,0.89]
[null,"Øvrig",0.01,0.03,0.04,0.04]
[null,"Total udledninger, Mio. t CO2e",7.8,5.2,5.4,5.5]
[]
[]
["Tabel 87",null,"Totale F-gas udledninger"]
[]
[]
[null,"F-gasser",1990,2015,2020,2030]
[null,"Total udledninger, Mio. t CO2e",0,0.7,0.5,0.1]
[]
[]
["Tabel 88",null,"Ikke energirelateret udslip fordelt på sektorer"]
[]
[]
[null,"Ikke-energi CO2",1990,2015,2020,2030]
[null,"Energi",0.68,0.88,0.88,0.9]
[null,"Landbrug",0.32,0.12,0.12,0.1]
[null,"Total udledninger, Mio. t CO2e",1.9,1.4,1.6,1.9]
[]
[]
["Tabel 90",null,"Udledning og optag fra jorde og skove i 1990"]
[]
[]
[null,"Mio. t CO2e",1990]
[null,"Skovrejsning",0]
[null,"Afskovning",0]
[null,"Skovforvaltning",0.3]
[null,"Dyrkede arealer",3.3]
[null,"Vedvarende græs",0.9]
[]
[]
["Tabel 91",null,"LULUCF, udledninger og optag"]
[]
[null,"Mio. t CO2e",2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030]
[null,"Skovrejsning",-0.6,-1.2,-1.1000000000000001,-1.1000000000000001,-1.1000000000000001,-1.1000000000000001,-1.9,-1.9,-1.9,-1.9,-1.9,-1.9,-1.9,-1.9,-1.9,-1.9]
[null,"Afskovning",0.3,0.2,0.2,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1]
[null,"Skovforvaltning",0.7,-0.2,0.4,0.3,0.3,0.3,0.3,0.1,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5]
[null,"Dyrkede arealer",1.9,1.4,1.3,0.7,-0.2,-0.8,-1.1000000000000001,-1.2,-1.2,-1.1000000000000001,-1.1000000000000001,-1,-1,-0.9,-0.8,-0.7]
[null,"Vedvarende græs",1.3,0.8,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7]
[]
[]
["Tabel 92",null,"Gennemsnitligt udslip for vedvarende græs og dyrkede arealer"]
[]
[]
[null," Mio. t CO2e","Gennemsnit"]
[null,null,"2005-2007"]
[null,"Dyrkede arealer",3.3]
[null,"Vedvarende græs",0.8]
[null,"Total",4.0999999999999996]
[]
[]
["Tabel 93",null,"Variationer af emissioner som følge af variationer i bestand af dyr"]
[]
[null,null,2015,2020,2025,2030]
[null,"Antal malkekvæg, centralt skøn, 1000 stk",570,578,592,612]
[null,"Følsomhed, +/- antal dyr","-",80,90,103]
[null,"Følsomhed, +/- mio. t CO2e","-",0.4,0.4,0.5]

{"sheet":"Baggrund 9 - Olie og gas","index":6,"n_rows":153,"n_cols":6,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["9 - Olie og gas"]
[]
["Figur 93",null,"Brændselsforbrug (fuel) "]
[]
[]
[null,null,"Fuel","Fuel","Fuel"]
[null,null,null,"Prognose","Prognose"]
[null,null,null,2015,2016]
[]
[null,null,"mia. Nm3","mia. Nm3","mia. Nm3"]
[null,1990,0.22151824099999998]
[null,1991,0.22702921400000001]
[null,1992,0.26350323600000003]
[null,1993,0.26449517099999997]
[null,1994,0.29931038500000001]
[null,1995,0.31427517699999996]
[null,1996,0.37462742100000002]
[null,1997,0.48780838999999998]
[null,1998,0.53850025599999995]
[null,1999,0.58512031484600002]
[null,2000,0.61760862494500002]
[null,2001,0.60400927222799994]
[null,2002,0.64812623915099998]
[null,2003,0.65207065740800008]
[null,2004,0.67870812282799997]
[null,2005,0.69394277922699998]
[null,2006,0.69693912897084798]
[null,2007,0.71115452997663187]
[null,2008,0.69858920569024019]
[null,2009,0.65792104049654987]
[null,2010,0.65069574341843273]
[null,2011,0.61979516995202732]
[null,2012,0.62818469285362311]
[null,2013,0.59736517878146478]
[null,2014,0.58028286000000007]
[null,2015,0.60506602600000003]
[null,2016,null,0.6087805773361975,0.58972253797501295]
[null,2017,null,0.6104830155746509,0.56815970231443302]
[null,2018,null,0.61107545649838879,0.55443789780315489]
[null,2019,null,0.58167158968850696,0.55443789780315489]
[null,2020,null,0.58820776653615603,0.36156693893125669]
[null,2021,null,0.61284141921624324,0.43422236894222954]
[null,2022,null,0.63747507189633068,0.52566265758143793]
[null,2023,null,0.65524782232077894,0.51093963420030264]
[null,2024,null,0.67988147500086615,0.50901305891297732]
[null,2025,null,0.69913204992454914,0.5273463788851942]
[null,2026,null,0.72166671031957808,0.55013450636699057]
[null,2027,null,0.72490599254866317,0.55909399442597429]
[null,2028,null,0.75365848525751122,0.58378193727456595]
[null,2029,null,0.78717765088890923,0.60079938658107035]
[null,2030,null,0.82672699066474165,0.53478886195191888]
[]
["Figur 94 ",null,"Flaring"]
[]
[]
[null,null,"Flaring","Flaring","Flaring"]
[null,null,null,"Prognose","Prognose"]
[null,null,null,2015,2016]
[]
[null,null,"mia. Nm3","mia. Nm3","mia. Nm3"]
[null,1990,0.10815396200000001]
[null,1991,0.22287684400000002]
[null,1992,0.23017356999999999]
[null,1993,0.198958361]
[null,1994,0.196153255]
[null,1995,0.15176371799999999]
[null,1996,0.16781660300000001]
[null,1997,0.243151277]
[null,1998,0.17676707200000003]
[null,1999,0.38557070686300005]
[null,2000,0.25010781873799998]
[null,2001,0.27020419620299996]
[null,2002,0.22219228164300001]
[null,2003,0.23365039649199998]
[null,2004,0.26169770615400001]
[null,2005,0.18430028446699998]
[null,2006,0.18517247347340798]
[null,2007,0.16890704190860004]
[null,2008,0.13186293170928717]
[null,2009,8.528966756067774E-2]
[null,2010,0.11911693649204019]
[null,2011,8.1293733556727546E-2]
[null,2012,7.0978455803035551E-2]
[null,2013,9.707181019221281E-2]
[null,2014,8.4754573E-2]
[null,2015,9.0067352000000003E-2]
[null,2016,null,7.2021874865735774E-2,8.6675852196845066E-2]
[null,2017,null,7.0009010472610086E-2,8.1775207728531446E-2]
[null,2018,null,6.8559292427497323E-2,8.0795078834868694E-2]
[null,2019,null,6.8363266648764784E-2,8.226527217536278E-2]
[null,2020,null,6.6746777658431788E-2,4.8908431793770142E-2]
[null,2021,null,6.6746777658431788E-2,6.0906955695257017E-2]
[null,2022,null,6.6746777658431788E-2,7.5786932899227957E-2]
[null,2023,null,6.6746777658431788E-2,7.2671610415701554E-2]
[null,2024,null,6.6746777658431788E-2,7.2377571747602731E-2]
[null,2025,null,6.6746777658431788E-2,7.0917923395205806E-2]
[null,2026,null,6.6746777658431788E-2,7.0819910505839537E-2]
[null,2027,null,6.2826262083780879E-2,6.8482482699225009E-2]
[null,2028,null,6.2826262083780879E-2,6.8384469809858739E-2]
[null,2029,null,6.2826262083780879E-2,6.8286456920492469E-2]
[null,2030,null,6.2826262083780879E-2,4.6146088911811982E-2]
[]
[]
["Figur 95",null,"Fuel prognose"]
[]
[null,null,"Fuel","Fuel","Fuel","Fuel"]
[null,null,"Prognose","Prognose","Prognose","Prognose"]
[null,null,"Felter og","Ny tek-",null,"Nye fund"]
[null,null,"fund (FF)","nologi (T)","FF+T",{"$f":"\"(E)\"","v":"(E)"}]
[null,null,"mia. Nm3","mia. Nm3","mia. Nm3","mia. Nm3"]
[null,1990]
[null,1991]
[null,1992]
[null,1993]
[null,1994]
[null,1995]
[null,1996]
[null,1997]
[null,1998]
[null,1999]
[null,2000]
[null,2001]
[null,2002]
[null,2003]
[null,2004]
[null,2005]
[null,2006]
[null,2007]
[null,2008]
[null,2009]
[null,2010]
[null,2011]
[null,2012]
[null,2013]
[null,2014]
[null,2015]
[null,2016,0.58972253797501295,null,0.58972253797501295]
[null,2017,0.56815970231443302,null,0.56815970231443302]
[null,2018,0.55443789780315489,null,0.55443789780315489]
[null,2019,0.55443789780315489,null,0.55443789780315489]
[null,2020,0.36156693893125669,null,0.36156693893125669]
[null,2021,0.43422236894222954,null,0.43422236894222954]
[null,2022,0.52566265758143793,null,0.52566265758143793]
[null,2023,0.51093963420030264,null,0.51093963420030264]
[null,2024,0.50901305891297732,null,0.50901305891297732]
[null,2025,0.50259799361607238,9.0824362606232289E-3,0.5116804298766956,1.5665949008498582E-2]
[null,2026,0.50063773582874693,1.8164872521246458E-2,0.51880260834999337,3.1331898016997164E-2]
[null,2027,0.48484883861860889,2.7247308781869688E-2,0.5120961474004786,4.6997847025495747E-2]
[null,2028,0.48478839619807879,3.6329745042492916E-2,0.52111814124057165,6.2663796033994329E-2]
[null,2029,0.48728178185589571,4.5412181303116146E-2,0.53269396315901185,6.8105423422058539E-2]
[null,2030,0.38830718272810399,5.3241926345609064E-2,0.44154910907371303,9.3239752878205864E-2]
[]
["Figur 96",null,"Flaring prognose 2016"]

{"sheet":"Baggrund 10 - Samlet energi","index":7,"n_rows":632,"n_cols":20,"rows_kept":632,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[501,1,502,1],[501,2,502,3],[501,4,502,6],[501,7,502,9],[492,1,493,1],[492,2,493,3],[492,4,493,6],[492,7,493,9],[196,1,198,1],[199,1,201,1],[202,1,204,1],[205,1,207,1],[141,1,143,1],[144,1,146,1],[147,1,149,1],[150,1,152,1]]}
["10 - Det samlede energisystem"]
[]
["Figur 97",null,"Biogas i naturgasnettet"]
[]
[null,null,"Iblandings-procent"]
[null,2016,3.8637303875059516E-2]
[null,2017,6.7676386765508217E-2]
[null,2018,9.4585450349521996E-2]
[null,2019,0.10626613469080812]
[null,2020,0.10779231056480526]
[null,2021,0.11148071473205838]
[null,2022,0.11591530055720617]
[null,2023,0.11518486786394491]
[null,2024,0.11555539355148607]
[null,2025,0.11539311279692402]
[null,2026,0.11544113461833481]
[null,2027,0.11593201867125395]
[null,2028,0.11601239145624122]
[null,2029,0.11625357885735242]
[null,2030,0.11897047937681654]
[]
[]
["Tabel 65",null,"Biogasforbrug fordelt på anvendelser"]
[]
[]
[null,"PJ","El og fjernvarme","Procesvarme","Transport","Opgradering","Total"]
[null,2016,5.5663337326962123,0.54414052129516977,1.1428571428571429E-2,3.2,9.3219028254199525]
[null,2017,5.8058594787048303,0.70414052129516969,1.7142857142857144E-2,5.5,12.027142857142858]
[null,2018,6.1358594787048304,0.75414052129516973,2.2857142857142857E-2,6.3,13.212857142857143]
[null,2019,6.48585947870483,0.85414052129516982,2.8571428571428571E-2,7.1,14.468571428571428]
[null,2020,6.5958594787048304,0.90414052129516964,4.8571428571428571E-2,7.85,15.398571428571428]
[null,2021,6.8958594787048311,0.95414052129516969,6.8571428571428575E-2,8.1999999999999993,16.118571428571428]
[null,2022,7.1958594787048309,1.0041405212951697,8.8571428571428579E-2,8.5499999999999989,16.838571428571427]
[null,2023,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[null,2024,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[null,2025,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[null,2026,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[null,2027,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[null,2028,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[null,2029,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[null,2030,7.4958594787048307,1.0541405212951698,0.10857142857142858,8.8999999999999986,17.55857142857143]
[]
[]
["Tabel 66",null,"Andele af kvoteomfattede forbrug fordelt på sektorer, i år 2020"]
[]
[]
[null,null,"Kul","Petrokoks","Fuelolie","Gasolie","Naturgas","Affald"]
[null,"Husholdninger","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct."]
[null,"Offentlig service","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","3 pct.","0 pct."]
[null,"Privat service","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct."]
[null,"Bygge og anlæg","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct."]
[null,"Landbrug og fiskeri","5 pct.","0 pct.","51 pct.","0 pct.","46 pct.","0 pct."]
[null,"Fremstilling","100 pct.","99 pct.","100 pct.","3 pct.","55 pct.","93 pct."]
[null,"Indenrigsluftfart","100 pct.","100 pct.","100 pct.","100 pct.","100 pct.","100 pct."]
[null,"Øvrig transport","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct."]
[null,"Decentral kraftvarme","0 pct.","0 pct.","21 pct.","25 pct.","43 pct.","46 pct."]
[null,"Fjernvarme (ren varme)","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct.","0 pct."]
[]
[]
["Figur 98",null,"Bruttoenergiforbrug"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 2"]
[]
["Figur 99",null,"Bruttoenergiforbrug fordelt på sektorer"]
[]
[]
[null,"PJ","Erhverv","Husholdninger","Transport","El og fjernvarme","Energisektor"]
[null,2000,130.64223431596858,86.874854359009134,199.95638786525001,357.42945841263423,43.021127484446311]
[null,2001,130.13391244514838,85.919023638632197,199.89063981624994,365.36975447162331,43.973315777556415]
[null,2002,124.56446798484174,87.136677863318241,196.14434124300004,359.9399737713544,42.444523451337545]
[null,2003,125.37967268825064,87.691249244523291,200.63430266374996,359.34208312449277,45.594101495748617]
[null,2004,124.45297848317345,87.803427714072399,209.34645768900006,353.76772004025673,46.260665881411263]
[null,2005,122.49203481408721,90.897628899917507,214.43826036949997,357.58109141626682,49.550768750494989]
[null,2006,127.98527590937624,93.230895237314584,216.37274973949991,362.71365841691551,45.081334738700029]
[null,2007,123.18638177123356,96.604349387681765,222.73799954217495,365.25562082047367,45.656750764766855]
[null,2008,119.40537612656347,93.127895280558761,220.19330559818479,365.47284472901822,47.844420902610722]
[null,2009,106.7427975532827,88.405049826811521,206.92868266124989,357.513490432119,41.257426651893859]
[null,2010,106.43551130931816,85.827088509781603,208.27633045124998,371.15837908365017,43.103820619851412]
[null,2011,106.5965340778383,87.839043913513166,208.79702595750004,343.48158176794129,42.165122158374658]
[null,2012,98.677862707246348,80.282341347737585,205.86893767925,344.89490071054684,42.788072431103124]
[null,2013,95.717367934336892,81.400122892027625,203.86866388239,332.86150072240383,38.299920618503769]
[null,2014,93.702911943521983,81.385418870135936,205.87060921269261,310.22737016648193,36.711958380438311]
[null,2015,93.850925397700777,84.982020166627365,208.66627669384741,305.1988598967568,39.829652051911566]
[null,2016,92.155934636910786,83.874943613593061,211.24122707300577,316.28994154587787,39.140604433876398]
[null,2017,90.981516639148992,82.79219041759815,211.29381499835327,300.71650992022353,38.284645614668435]
[null,2018,90.478144091646712,81.680511266417412,212.09016585984779,299.19621226333146,37.740809105163507]
[null,2019,90.657496776900771,80.568832115236646,212.4222720253243,302.34977222570114,37.741805236968389]
[null,2020,90.666122306644397,79.457152964055922,212.50039278002134,306.89878228513106,30.114171346325477]
[null,2021,92.887036317508915,78.742269077210494,212.35125446464249,307.09773401518902,32.994860168522457]
[null,2022,95.222202616638626,78.027385190365052,212.33961433963043,314.65562926822872,36.618869848853301]
[null,2023,97.136875249232915,77.312501303519625,212.41926543125672,325.90129167986208,36.042791736729555]
[null,2024,98.955860590668323,76.597617416674197,212.2839290836188,333.35315472986019,35.972419319570896]
[null,2025,100.32688275958422,75.882733529828769,212.34511027133766,341.5830543575334,36.701982954741972]
[null,2026,101.40913960342873,75.319981510738089,212.61351597309664,344.26555636782274,37.606525134132823]
[null,2027,102.59336486657226,74.757229491647422,211.52480411113822,351.632193980343,37.9644865035918]
[null,2028,103.68523370811093,74.194477472556727,211.72648908426481,358.47667092035255,38.944268515896873]
[null,2029,104.66431262953768,73.631725453466061,211.67743107877462,362.61543576507836,39.620365933783717]
[null,2030,105.82867095540918,73.068973434375394,211.2680463083087,365.79918358059717,37.013231606278175]
[]
[]
["Figur 100",null,"Endeligt energiforbrug"]
[]
[]
[null,"PJ","Endeligt energiforbrug","Følsomhed - lav","Følsomhed - høj","Følsomhed - spænd"]
[null,2000,650.50580388983144,650.50580388983144,650.50580388983144,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2001,647.16861999553703,647.16861999553703,647.16861999553703,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2002,643.2469900620199,643.2469900620199,643.2469900620199,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2003,648.67660794226276,648.67660794226276,648.67660794226276,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2004,660.12006245800001,660.12006245800001,660.12006245800001,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2005,665.77639014304305,665.77639014304305,665.77639014304305,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2006,679.02293309739071,679.02293309739071,679.02293309739071,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2007,682.11897562059107,682.11897562059107,682.11897562059107,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2008,669.95736565957213,669.95736565957213,669.95736565957213,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2009,630.37721700649513,630.37721700649513,630.37721700649513,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2010,633.4687358000308,633.4687358000308,633.4687358000308,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2011,639.5138745930326,639.5138745930326,639.5138745930326,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2012,615.17546009974456,615.17546009974456,615.17546009974456,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2013,610.68926535253274,610.68926535253274,610.68926535253274,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2014,608.81979608181177,608.81979608181177,608.81979608181177,0,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2015,614.68604236254805,614.68604236254805,614.68604236254805,0,null,null,null,null,null,null,1100]
[null,2016,612.5258723555346,612.02776166378931,612.738773948529,0.71101228473969513,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2017,609.29853647731215,607.64777793344138,609.52367909421355,1.8759011607721732,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2018,610.42439136266535,606.44915494421787,612.66885159042351,6.219696646205648,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2019,612.97426015974179,606.58462264562661,617.52974512455967,10.945122478933058,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2020,614.77979685481102,605.85778221543274,621.68097504573916,15.823192830306425,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2021,620.66831317429433,609.38699521172941,630.41246007714369,21.025464865414278,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2022,626.63559420088291,612.78033834772782,639.43148285263953,26.651144504911713,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2023,632.10577284838314,615.40227004899657,647.93606024631947,32.533790197322901,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2024,636.20663086131503,617.20618025947488,654.47291369706647,37.266733437591597,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2025,638.38237560780317,617.6470823213624,659.35281931787927,41.705736996516862,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2026,640.22276617753664,617.52234000399494,663.61655400537143,46.094214001376486,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2027,642.02452412258231,617.65377542175531,667.8255118670678,50.17173644531249,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2028,643.39145109680328,617.22962877208442,671.65159227934714,54.421963507262717,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2029,644.26711433854678,616.22781492639183,675.07068454213049,58.842869615738664,null,null,null,null,null,null,0]
[null,2030,645.40337995607297,615.8034308298395,678.88136457894711,63.077933749107615,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
["Figur 101",null,"Andel af endeligt energiforbrug, fordelt på sektorer"]
[]
[]
[null,"Sektor","År","Total"]
[null,"Husholdninger",2010,190.53192509484319]
[null,null,2020,183.93000449056373]
[null,null,2030,174.6457954549725]
[null,"Erhverv",2010,221.12624487822575]
[null,null,2020,204.91617407482335]
[null,null,2030,242.73055908211668]
[null,"Transport",2010,209.73145045124997]
[null,null,2020,214.47213783963161]
[null,null,2030,216.56554496919154]
[null,"Total",2010,621.38962042431899]
[null,null,2020,603.31831640501866]
[null,null,2030,633.94189950628061]
[]
[]
["Figur 102",null,"Endeligt energiforbrug, fordelt på sektorer"]
[]
[]
[null,"År","Produktionserhverv","Serviceerhverv","Husholdninger","Transport"]
[null,2000,166.80381293231906,80.599275559202312,187.92009667887794,201.20918786524999]
[null,2001,167.49745354161041,79.751742585937279,186.29646172938163,201.14307981624998]
[null,2002,160.49160393879944,82.967090936241533,189.76299858879705,197.456181243]
[null,2003,159.63502274430374,84.094643096971794,190.10932223398902,201.90402266375]
[null,2004,159.68272121825731,84.896494222470551,190.67192349370541,210.67953768900003]
[null,2005,158.14969801572883,85.044548798636256,193.47833703920946,215.78898036949994]
[null,2006,162.31622703449563,87.70206446885517,197.84568811075991,217.72526973949996]
[null,2007,157.30054045515917,86.785078150328445,199.85152645495816,224.01959954217503]
[null,2008,152.37635265242929,86.779110478834184,197.03497922652929,221.55374559818475]
[null,2009,135.67400512953597,84.237514952750828,190.49559509461466,208.35068266124995]
[null,2010,137.23291395986439,83.893330918361372,190.53192509484325,209.73145045124997]
[null,2011,138.53839648623111,83.281341224105248,194.12444227335689,210.22586595750002]
[null,2012,129.78061476418924,81.980048792201046,183.59179553992763,207.25637767924999]
[null,2013,125.01137836539165,81.752148146439495,186.0933609800779,205.25934388238997]
[null,2014,123.27565657150966,80.210164252851982,186.61101775246809,207.25804921269264]
[null,2015,123.63754261922892,79.804927388140669,189.7201347881097,210.09547669384744]
[null,2016,121.56984897069106,78.458530678871981,188.28105929193799,212.78387891942708]
[null,2017,120.45918338116678,77.337719381510922,187.10817158809201,212.93198167675007]
[null,2018,120.1426923115648,79.185876705510893,185.84015033127946,213.79419156451786]
[null,2019,120.96531828489961,81.362805150556269,184.933137642698,214.25151863179559]
[null,2020,121.40968237717695,83.506491697646354,183.93000449056373,214.47213783963159]
[null,2021,124.29989295300261,87.116502355909475,183.36039050512301,214.43004691046693]
[null,2022,127.3402994973374,90.674770429066001,182.67432108068766,214.48472274399953]
[null,2023,129.75960994474858,94.046497975735335,181.86064320077128,214.97754127733558]
[null,2024,132.11088971604423,96.404268332639134,181.05633490064722,215.17365746219201]
[null,2025,133.67345607455667,97.978502427367232,179.97003280662926,215.29890384945779]
[null,2026,134.89035046151955,99.255849270009307,178.98346777081628,215.63161822539922]
[null,2027,136.29060937441488,100.29838061480211,177.92274437818273,216.05130930539036]
[null,2028,137.56598812190512,101.13312759619397,176.82581376295991,216.40504116595193]
[null,2029,138.71199867268339,101.77969319629428,175.6975048416538,216.61643717812299]
[null,2030,140.0792353261875,102.65132375592921,174.64579545497247,216.56554496919154]
[]
[]
["Figur 103",null,"Endeligt energiforbrug, fordelt på sektorer og energivarer"]
[]
[]
[null,"Sektor","År","Fossile brændsler","VE","El","Fjernvarme"]
[null,"Husholdninger",2010,0.24017251331988507,0.20690550418656001,0.19281692546649401,0.36010505702706103]
[null,null,2020,0.14901556686326148,0.28011676266226143,0.20103099326494298,0.36983667720953417]
[null,null,2030,0.11036670476224955,0.30500047644021983,0.2323784635727803,0.35225435522475024]
[null,"Erhverv",2010,0.42284426777502121,5.8835934795653258E-2,0.34595784793042722,0.17236194949889827]
[null,null,2020,0.3695684287401037,7.4031590312476761E-2,0.3902305715559784,0.16616940939144101]
[null,null,2030,0.36221127904143763,7.4907906569211355E-2,0.40364904607355445,0.15923176831579655]
[null,"Transport",2010,0.987655098963797,5.4068857940005807E-3,6.9380152422024487E-3,0]
[null,null,2020,0.9478683125227344,4.2938208643736937E-2,9.193478833528574E-3,0]
[null,null,2030,0.9246432903036006,5.0895299356927291E-2,2.4461410339472082E-2,0]
[null,"Total",2010,0.55746800635933325,8.6203994386113772E-2,0.18457543549035912,0.17175256376419373]
[null,null,2020,0.50790820932091885,0.12580622036631811,0.1970965061899905,0.16918906412277257]
[null,null,2030,0.48496669098330142,0.13009339999311634,0.22692833367946055,0.15801157534412175]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 104",null,"Elforbrug fordelt på anvendelser"]
[]
[]
[null,"TWh","Klassisk elforbrug","Elvarme, elpatroner og varmepumper","Jernbane","Elbiler","Nye datacentre"]
[null,2000,32.805793243688008,2.1191508578034415,0.37080977670257487,0,0]
[null,2001,33.175419342642201,2.0261692968425673,0.37070322216903967,0,0]
[null,2002,33.05763309606715,1.9263293133454571,0.38828472020235139,0,0]
[null,2003,32.869977515218565,2.0008372792278006,0.37581783977873034,0,0]
[null,2004,33.322277252859948,1.8657027488486917,0.39457143768092962,0,0]
[null,2005,33.629688588224219,1.8011563970052513,0.39979260982415543,0,0]
[null,2006,34.189776403185419,1.7598073182972778,0.40032538249183153,0,0]
[null,2007,34.643156553124179,1.4991275716996628,0.37933413938539273,0,0]
[null,2008,34.492880844877199,1.5075187412155615,0.40266958222960647,0,0]
[null,2009,32.846020449793379,1.5414357213657732,0.42089040746412953,0,0]
[null,2010,33.329516942745606,1.7076729828813295,0.43069342454936999,0,0]
[null,2011,32.844771692574646,1.6657255861610356,0.42291494360129872,0,0]
[null,2012,32.199856360627692,1.7529272908449043,0.41066117224474813,0,0]
[null,2013,31.978623155072654,1.7863416308875464,0.41162016304656518,0,0]
[null,2014,31.695733473396249,1.747383253833857,0.41066117224474813,0,0]
[null,2015,31.592427174346788,1.8602255035179425,0.42302149813483403,0,0]
[null,2016,31.201987177959275,1.8393010519948247,0.43002735809351716,2.657416385834712E-2,0]
[null,2017,31.097995959246173,1.9813686928114,0.45150694857555579,3.3365513284226656E-2,0]
[null,2018,31.004999068174968,2.077582614934478,0.45851280853423887,4.5852925057833352E-2,0.74985599999999997]
[null,2019,31.21086208831068,2.1415411057145701,0.47746784966653039,6.396136942634939E-2,1.4997119999999999]
[null,2020,31.290769223817069,2.0310409344185318,0.49642289079882218,8.7183706637713354E-2,2.249568]
[null,2021,31.870356531396133,2.1452033457324911,0.50909302174546645,0.10619797653611476,2.8432040000000001]
[null,2022,32.408844653814469,2.25408133263275,0.51609888170414941,0.11882063332372328,3.4368400000000001]
[null,2023,32.813065940142543,2.3562516120175632,0.62629757940740116,0.13091322457414639,4.0304760000000002]
[null,2024,33.224077363699799,2.4509076359366584,0.71314740972855406,0.14216831088911924,4.3663490000000005]
[null,2025,33.393853189520307,2.5527272625767301,0.72051491460947825,0.1537631322680901,4.5558158205128212]
[null,2026,33.587944877672868,2.591366034022522,0.72788241949040233,0.16543001844211339,4.6789692538461543]
[null,2027,33.764903279182406,2.6315580779203138,1.159966131734212,0.17981067248329005,4.7659010891402716]
[null,2028,33.898257959472524,2.6700258032773347,1.16827955504452,0.21650081907885799,4.8307186856314992]
[null,2029,33.994915325909517,2.707129398077889,1.1765929783548283,0.28527783009984647,4.880985393114492]
[null,2030,34.180303848290549,2.7971567589543751,1.1849064016651365,0.38307276142884167,4.9211441213753613]
[]
[]
["Figur 105",null,"Totale VE-forbrug"]
[]
[null,"Se Hovedrapport Figur 3"]
[]
["Figur 106",null,"VE i bruttoenergiforbruget"]
[]
[]
[null,"Pct.","Affald (VE del)","Fast biomasse","Biobrændsler","Biogas","Vind","Omgivelsesvarme og sol"]
[null,2000,0.20810232430805325,0.51586522517802735,6.0818350527787378E-4,3.652442508565526E-2,0.1893293345958334,4.9570507327152756E-2]
[null,2005,0.18182857682836379,0.55394534423443964,6.1790825857616916E-3,2.8133392882913638E-2,0.19344685220299443,3.6466751265526905E-2]
[null,2010,0.12790633061128004,0.61672002632210221,1.9080516829583706E-2,2.5834353342062685E-2,0.17257235549804001,3.7886417396931389E-2]
[null,2015,0.10610790225786315,0.52081314708671111,4.6860165766067191E-2,3.1100900784897259E-2,0.2471945566071222,4.7923327497339088E-2]
[null,2020,7.6322387682071238E-2,0.52931712635501327,3.488479896891266E-2,5.549213484721003E-2,0.2258881727303079,7.8095379416484909E-2]
[null,2025,7.4792978872296856E-2,0.46736523033908423,3.7814278059981318E-2,6.2398051256009404E-2,0.2605235355138879,9.7105925958740374E-2]
[null,2030,7.4368666653119087E-2,0.48249772662732349,4.0513669576171869E-2,6.1925998324057568E-2,0.21947431768363718,0.12121962113569067]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 107",null,"Fast biomasse, vind og sol"]
[]
[]
[null,"Indeks (2015 = 100)","Fast biomasse - grundforløb","Vind","Sol"]
[null,2015,100,100,100]
[null,2016,117.30246715811951,84.679952864870998,147.63630379209184]
[null,2017,140.63022999263981,104.2888083789711,165.22672380013836]
[null,2018,142.01904075209549,110.55386278225706,199.07299088666431]
[null,2019,141.78064554216172,118.90392863403534,222.46654692422601]
[null,2020,135.97494217782173,122.25861307253953,243.98039554488022]
[null,2021,123.19600303959915,141.76409787532484,263.3490709938215,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[null,2022,124.3266245916961,145.16938947777624,279.89818531740178,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2023,125.6751423608558,142.35037496400852,296.44729964098201,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2024,127.81232846215286,141.25765937482407,312.99641396456229,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2025,121.73414305118241,142.9703571065767,329.54552828814252,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2026,120.86307762996029,141.18774172313985,357.53556619419209,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2027,123.46648532680342,137.2023401293994,400.56326343550063,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2028,124.93674034220257,128.22215845414169,443.59096067680912,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2029,126.02901663277892,122.54728390479754,486.61865791811761,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2030,126.63964365274853,121.36714940180391,529.64635515942609,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
["Figur 108",null,"Biogas på nettet"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,"PJ","Total"]
[null,2000,2.945483771981102]
[null,2001,3.0483303824283312]
[null,2002,3.3917873028797461]
[null,2003,3.589672060887743]
[null,2004,3.8863705393792962]
[null,2005,3.4627978189916386]
[null,2006,3.9716404306526942]
[null,2007,3.962675524381631]
[null,2008,3.9737215318876755]
[null,2009,4.1821632381425324]
[null,2010,4.2086980122169733]
[null,2011,4.1335443430833232]
[null,2012,4.357438206104133]
[null,2013,4.5964438804576471]
[null,2014,5.5804530694537569]
[null,2015,6.4013819589414895]
[null,2016,9.2866232444480143]
[null,2017,11.960161469108247]
[null,2018,13.121786642485791]
[null,2019,14.358090459417012]
[null,2020,15.281186713211184]
[null,2021,15.993432703661311]
[null,2022,16.704541919690413]
[null,2023,17.420613057042473]
[null,2024,17.421636096275375]
[null,2025,17.422470665887097]
[null,2026,17.423226148910835]
[null,2027,17.423718044081831]
[null,2028,17.424241711175775]
[null,2029,17.424608836670128]
[null,2030,17.423288888649509]
[]
[]
["Figur 109",null,"VE-andel (EU opgørelse)"]
[]
[null,"Se Hovedrapport Figur 4"]
[]
["Figur 110",null,"Dekomponering af VE-andel"]
[]
[]
[null,"Indeks (2016 = 100)","Udvidet endeligt energi (nævner)","VE-el (tæller)","VE-fjernvarme (tæller)","VE-brændsler i endelig energi (tæller)"]
[null,2016,100,100,100,100]
[null,2017,99.473247349771128,126.868649479464,120.21767604542275,102.83715515369329]
[null,2018,99.624994900874157,135.24126796331817,124.37525706479795,105.43972428191746]
[null,2019,100.00920416719588,143.27421000020027,126.06356113594987,106.92483432782163]
[null,2020,100.2702624920929,146.51436416621306,129.16721361625912,107.58639582104645]
[null,2021,101.20375288203603,159.81955037108108,124.69827925239861,109.01072784111223]
[null,2022,102.14777450026757,163.48177264592491,124.92354347048582,110.55759663193699]
[null,2023,103.01073257831462,162.06872842764,125.08365655466696,111.54963365138235]
[null,2024,103.65900115897315,161.96681134584418,124.92117434516869,112.52847744337018]
[null,2025,103.99727232736049,163.96007352943062,124.86649028631697,113.33028706871515]
[null,2026,104.28012874097668,163.26197178939304,123.0297364594757,113.98323874835789]
[null,2027,104.56961157133165,162.41109457696794,122.62546186117108,114.72694022764452]
[null,2028,104.77487587135535,156.44335132655002,122.15155267170732,115.40525820897692]
[null,2029,104.90187734133194,153.36644745604596,121.57174220833377,116.05314590668402]
[null,2030,105.07807571312003,153.66246450401513,120.9758314894283,116.93734535869736]
[]
[]
["Figur 111",null,"VE-andel i transport"]
[]
[]
[null,"Pct.","Transport VE-andel (EU-metode)","EU-mål for VE-andel"]
[null,2013,6.4632963617435951E-2,0]
[null,2014,6.7163613525185059E-2,0]
[null,2015,6.6790536228137257E-2,0]
[null,2016,6.6585396269204344E-2,0]
[null,2017,7.1379783603975511E-2,0]
[null,2018,7.3381390274932304E-2,0]
[null,2019,7.5956391322366729E-2,0]
[null,2020,8.7342337968510819E-2,0.1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 112",null,"Totalt forbrug af fossile brændsler"]
[]
[]
[null,"År","Fossile brændsler Total (PJ)","Alternativt forløb","Følsomhed - lav","Følsomhed - høj","Følsomhed - spænd"]
[null,2000,758.2499600000001,758.2499600000001,758.2499600000001,758.2499600000001,0]
[null,2001,751.82243999999992,751.82243999999992,751.82243999999992,751.82243999999992,0]
[null,2002,734.41385000000002,734.41385000000002,734.41385000000002,734.41385000000002,0]
[null,2003,728.10616999999991,728.10616999999991,728.10616999999991,728.10616999999991,0]
[null,2004,724.00929999999994,724.00929999999994,724.00929999999994,724.00929999999994,0]
[null,2005,727.16920999999991,727.16920999999991,727.16920999999991,727.16920999999991,0]
[null,2006,737.01440999999988,737.01440999999988,737.01440999999988,737.01440999999988,0]
[null,2007,732.47208000000001,732.47208000000001,732.47208000000001,732.47208000000001,0]
[null,2008,721.10784000000001,721.10784000000001,721.10784000000001,721.10784000000001,0]
[null,2009,670.44889000000001,670.44889000000001,670.44889000000001,670.44889000000001,0]
[null,2010,651.40155000000004,651.40155000000004,651.40155000000004,651.40155000000004,0]
[null,2011,630.51622999999995,630.51622999999995,630.51622999999995,630.51622999999995,0]
[null,2012,601.82267000000002,601.82267000000002,601.82267000000002,601.82267000000002,0]
[null,2013,576.88059999999984,576.88059999999984,576.88059999999984,576.88059999999984,0]
[null,2014,558.66134999999997,558.66134999999997,558.66134999999997,558.66134999999997,0]
[null,2015,537.30265551449679,537.30265551449679,537.30265551449679,537.30265551449679,0]
[null,2016,529.98972631343759,529.98985248129384,527.56667530202924,533.84842048405039,6.2817451820211545]
[null,2017,472.06404597822188,472.06426674597645,467.21794395540519,479.78143431944761,12.563490364042423]
[null,2018,461.22735229899553,461.22766061646257,453.95819926477049,472.80343481083412,18.845235546063634]
[null,2019,456.86194338442664,456.86228955293711,447.16973933879325,472.29672006687809,25.126980728084845]
[null,2020,454.79716828927457,454.79751922479096,442.68191323223283,474.09063914233889,31.408725910106057]
[null,2021,460.91154195519397,441.88004221761281,442.50672373423089,485.30495719966763,42.798233465436738]
[null,2022,468.75454402034438,449.50970865504434,444.06016263546002,498.24790365622738,54.187741020767362]
[null,2023,478.79212617169833,428.81649869814999,447.80818162289262,513.38543019899066,65.577248576098043]
[null,2024,484.22395147355178,432.87122094087294,446.95044376082478,523.91719989225339,76.96675613142861]
[null,2025,498.16105221925631,418.56273886286817,454.59798134260797,542.95424502936726,88.356263686759291]
[null,2026,503.14181276170802,423.86141702402267,453.2280607348938,554.97489070001177,101.74682996511797]
[null,2027,508.08717432264643,429.04997504067779,451.82274114566627,566.96013738914303,115.13739624347676]
[null,2028,518.10894243430857,437.64431451924281,455.49382810716253,584.02179062899802,128.52796252183549]
[null,2029,523.5090127972021,443.2837829738566,454.54321731989012,596.46174612008429,141.91852880019417]
[null,2030,522.15776589171855,442.46630916768851,446.84128926424069,602.15038434279359,155.3090950785529]
[]
[]
["Figur 113",null,"Andelen af fossile brændsler i bruttoenergiforbruget"]
[]
[]
[null,"År","Kul","Olie","Naturgas","Affald (Fossil del)"]
[null,2000,0.23129512595028687,0.49636133182255632,0.2533522191019964,1.8991323125160466E-2]
[null,2005,0.22762151879340431,0.48388863989442016,0.26469212028380573,2.3797721028369724E-2]
[null,2010,0.22618923765225918,0.47870969910955852,0.27001472440463187,2.5086338833550523E-2]
[null,2015,0.20029348589216295,0.52150347837137845,0.24494632142543926,3.3256714311019515E-2]
[null,2020,0.15811810558911255,0.61159916612035237,0.19247246774906854,3.7810260541466689E-2]
[null,2025,0.21906869837495777,0.56282906027790247,0.18380338806520646,3.4298853281933231E-2]
[null,2030,0.25376404529964014,0.53768570704583551,0.17576373700147108,3.2786510653053179E-2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Figur 114",null,"Kul, olie og naturgas"]
[]
[]
[null,"Indeks (2015 = 100)","Kul - Grundforløb","Olie","Naturgas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2016-linje"]
[null,2015,100,100,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1]
[null,2016,95.619043447257255,101.7549629499709,94.733627009676482,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2017,58.530408923374146,100.44022965918158,83.890045243096807,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2018,60.764581925064817,99.806984842311437,75.343764666189969,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2019,59.68462352392865,99.774636502420904,72.978781820519728,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2020,66.821087952941255,99.267809847344694,66.511456433299841,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2021,71.366664113987497,99.399782123122208,67.206197566703253,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2022,75.302575841132111,99.538766058246139,69.700793353565487,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2023,83.870919314912925,99.81836109479832,69.788949992974153,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2024,88.649653327559335,99.840575148915121,69.952669342384084,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2025,101.4061479669648,100.06220908686532,69.571821480626312,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2026,104.71163694345424,100.22961503932328,70.270340811673165,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2027,109.66368277695815,99.944782544143678,70.583860179045814,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2028,117.08960525569438,100.16125454333653,71.664115731445747,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2029,121.10250364136724,100.22168995948657,72.343451213627645,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[null,2030,123.12493616498206,100.1968427946788,69.733443346816287,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,-1100]
[]
[]
[]
["Figur 115",null,"Ikke-kvoteomfattet kul, olie og naturgas"]
[]
[]
[null,"År","Husholdninger","Serviceerhverv","Produktionserhverv","Transport","El og fjernvarme"]
[null,2016,100,100,100,100,100]
[null,2017,94.249424614329357,95.993303742007257,95.638370832329613,99.989380558196302,74.130497477066484]
[null,2018,88.743714102602311,92.770634864140021,93.559035053141045,100.34308997380099,58.287843360211312]
[null,2019,84.360115408530774,90.938954553075106,92.580644633079743,100.48330811464112,53.910261415258546]
[null,2020,80.686909364166709,90.066047272594645,91.957605490353316,100.43095206696904,51.82075884407201]
[null,2021,77.841190452105863,91.834338922034789,93.868787860509983,100.26120817646913,48.757868237094563]
[null,2022,74.959841222025531,93.490873082136162,95.792052044652692,100.15782442716934,48.127079416184628]
[null,2023,72.409758766016026,95.285297821384319,97.609696490235393,100.09919672579879,45.971569324841191]
[null,2024,69.791430012384197,96.748178545780632,99.385451114027205,99.941014816126852,45.364317504943529]
[null,2025,67.205358150357384,98.059683472662797,100.85265873998542,99.878097768833754,45.27702697887851]
[null,2026,65.225524601939682,99.085126968229233,102.11873977093909,99.919412325074717,44.971127544027176]
[null,2027,63.221220441405315,99.909561547905525,103.40438109207726,99.283493256625533,44.60557349724224]
[null,2028,61.240533501829454,100.59664290319085,104.62386476351978,99.292391519516158,44.830644047796284]
[null,2029,59.251593784452325,101.06885651798036,105.74727767361583,99.181938681831298,44.761290202783101]
[null,2030,57.136287959330659,101.61514615381562,106.89086544619997,98.900618803904834,41.67842476651974]
[]
[]
[]
[]
["Figur 116",null,"Samlede danske udledninger"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 5"]
[]
[]
["Tabel 97",null,"Realiserede og forventede reduktioner i drivhusgasudledninger"]
[]
[]
[null,"1990 (basisåret)",2015,null,2020,null,null,2030]
[]
[null,"Mio. t CO2e","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct","Inkl. følsomhed","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct","Inkl. følsomhed"]
[null,"70,8*",51.9,0.27,44.8,0.37,"34% til 39%",50.9,0.28000000000000003,"19% til 39%"]
[]
[]
["Tabel 97",null,"Realiserede og forventede reduktioner i drivhusgasudledninger i forhold til korrigerede 1990 udledninger"]
[]
[]
[null,"1990 (korrigeret basisåret)",2015,null,2020,null,null,2030]
[]
[null,"Mio. t CO2e","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct","Inkl. følsomhed","Mio. t CO2e","Reduktion i fht. 1990, pct","Inkl. følsomhed"]
[null,76.3,51.9,0.32,44.8,0.41,"39% til 43%",50.9,0.33,"25% til 43%"]
[]
[]
["Figur 117",null,"Udvikling af sektorers udledninger "]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 20"]
[]
[]
["Figur 118",null,"Ikke-kvoteomfattede udledninger og EU-målsætninger"]
[]
[]
[null,"Mio. t CO2e",2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020]
["Udledning","Grundforløb",33.2280295250183,33.205064195686859,33.390411180600481,33.165959593941075,32.41134763851187,31.840134608618023,31.510822027762316,31.168838246881069]
[null,"Højere",null,null,null,null,0.15516856521974026,0.31563582319605094,0.45147212053823577,0.5937281813008306]
[null,"lavere",null,null,null,null,-0.11542227753203918,-0.22415257423690513,-0.35602980944917245,-0.47816282236476365]
[null,"Højere",33.2280295250183,33.205064195686859,33.390411180600481,33.165959593941075,32.566516203731609,32.155770431814076,31.96229414830055,31.762566428181898]
[null,"lavere",33.2280295250183,33.205064195686859,33.390411180600481,33.165959593941075,32.29592536097983,31.615982034381119,31.154792218313144,30.690675424516307]
["Følsomhed","Total følsomhed",null,null,null,0,0.27059084275177947,0.53978839743295604,0.80750192998740822,1.0718910036655942]
[]
[null,"Reduktionssti",36.829163000000001,35.925170999999999,35.021178999999997,34.117187000000001,33.213194999999999,32.309202999999997,31.40521,30.501218000000001]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Tabel 99",null,"Udledninger og reduktionsforpligtelser"]
[]
[]
[null,"mio. t CO2e",2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,"Total","Total inkl.  følsomhed"]
[null,"Udledning",33.200000000000003,33.200000000000003,33.4,33.200000000000003,32.4,31.8,31.5,31.2]
[null,"Reduktionssti",36.799999999999997,35.9,35,34.1,33.200000000000003,32.299999999999997,31.4,30.5]
[null,"Manko",-3.6,-2.7,-1.6,-1,-0.8,-0.5,0.1,0.7,-9,"-8 til -11"]
[]
[]
["Figur 119",null,"Ikke-kvoteomfattede udledninger og potentielle forpligtelser"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 6"]
[]
[]
["Tabel 100",null,"Udledninger og reduktionsforpligtelser i de ikke-kvoteomfattede sektorer"]
[]
[]
[null,"mio. t CO2e",2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,"Total","Total inkl.  følsomhed"]
[null,"Udledning",31.1,31,30.9,30.8,30.8,30.8,30.7,30.6,30.6,30.5]
[null,"Reduktionssti",32.5,31.6,30.7,29.7,28.8,27.9,27,26.1,25.2,24.3]
[null,"Manko",-1.4,-0.6,0.3,1.1000000000000001,2,2.8,3.6,4.5,5.4,6.2,24,"17 til 34"]
[]
[]
["Figur 120",null,"Udfaldsrum for bruttoenergiforbrug"]
[]
[null,"Se Hovedrapport figur 4"]
[]
[]
["Figur 121",null,"Udfaldsrum for endeligt energiforbrug"]
[]
[null,"Se figur 100"]
[]
["Figur 122",null,"Udfaldsrum for det totale elforbrug"]
[]
[]
[null,"TWh","Elforbrug grundforløb","Følsomhed - lav","Følsomhed - høj","Følsomhed - spænd"]
[null,2000,35.295777415309004,35.295777415309004,35.295777415309004,0]
[null,2001,35.572297282385868,35.572297282385868,35.572297282385868,0]
[null,2002,35.372270500391828,35.372270500391828,35.372270500391828,0]
[null,2003,35.246641276298377,35.246641276298377,35.246641276298377,0]
[null,2004,35.582590592696206,35.582590592696206,35.582590592696206,0]
[null,2005,35.830638272109596,35.830638272109596,35.830638272109596,0]
[null,2006,36.349909625138658,36.349909625138658,36.349909625138658,0]
[null,2007,36.521618478936595,36.521618478936595,36.521618478936595,0]
[null,2008,36.403067425738939,36.403067425738939,36.403067425738939,0]
[null,2009,34.808705205272751,34.808705205272751,34.808705205272751,0]
[null,2010,35.469888045630682,35.469888045630682,35.469888045630682,0]
[null,2011,34.937341454962706,34.937341454962706,34.937341454962706,0]
[null,2012,34.375310822034798,34.375310822034798,34.375310822034798,0]
[null,2013,34.18609183775925,34.18609183775925,34.18609183775925,0]
[null,2014,33.861178376788907,33.861178376788907,33.861178376788907,0]
[null,2015,33.890768966594727,33.890768966594727,33.890768966594727,0]
[null,2016,33.508195072830247,33.456265588311787,33.536301778235448,8.0036189923660572E-2]
[null,2017,33.580438993507968,33.477679318909672,33.592171991823719,0.11449267291404652]
[null,2018,34.355896357589543,33.78362155095585,34.76737812778677,0.98375657683092044]
[null,2019,35.413414222239268,34.370026775834198,36.229788485742191,1.8597617099079926]
[null,2020,36.164196481515496,34.643716437663599,37.380051140194695,2.7363347025310958]
[null,2021,37.484497259242389,35.431379614036302,39.171141638848091,3.7397620248117889]
[null,2022,38.74601217392577,36.170510407246333,40.952317495654967,4.7818070884086339]
[null,2023,39.968775658272264,36.850839536536462,42.687141909826927,5.8363023732904651]
[null,2024,40.908373127670245,37.364770850275598,44.003756339091822,6.6389854888162247]
[null,2025,41.388819372931728,37.587933173487819,44.91692109382965,7.3289879203418309]
[null,2026,41.763681024608402,37.683788490265663,45.573663007711893,7.8898745174462306]
[null,2027,42.514272849048616,38.19668009592133,46.638170018003436,8.4414899220821056]
[null,2028,42.795848577509631,38.25336422469109,47.229880232679427,8.9765160079883373]
[null,2029,43.056809424583449,38.30426198983217,47.798972984657681,9.4947109948255104]
[null,2030,43.481804040758689,38.534204505665642,48.587931092001959,10.053726586336317]
[]
[]
["Figur 123",null,"VE-andel i udvidet endeligt energiforbrug"]
[]
[null,"Se Hovedrapport Figur  4"]
[]
[]
["Figur 124",null,"Bionaturgas i naturgasnettet"]
[]
[]
[null,null,"Iblandings-procent","Følsomhed - lav","Følsomhed - høj","Følsomhed - spænd"]
[null,2015,1.0516145976344302E-2,1.0516145976344302E-2,1.0516145976344302E-2,0]
[null,2016,3.8637303875059516E-2,3.8404976830582443E-2,3.8851216382086953E-2,4.4623955150450978E-4]
[null,2017,6.7676386765508217E-2,6.7211732676554073E-2,6.8104211779563092E-2,8.9247910300901956E-4]
[null,2018,9.4585450349521996E-2,9.3888469216090772E-2,9.5227187870604316E-2,1.3387186545135432E-3]
[null,2019,0.10626613469080812,0.10533682651289983,0.10712178471891787,1.7849582060180391E-3]
[null,2020,0.10779231056480526,0.10663067534241989,0.10886187309994245,2.2311977575225628E-3]
[null,2021,0.11148071473205838,0.10823273270577605,0.11283094633990727,4.5982136341312235E-3]
[null,2022,0.11591530055720617,0.11058097172702686,0.11754620123776677,6.965229510739912E-3]
[null,2023,0.11518486786394491,0.10776419222986863,0.11709643761721721,9.3322453873485728E-3]
[null,2024,0.11555539355148607,0.10604837111351281,0.11774763237747007,1.1699261263957261E-2]
[null,2025,0.11539311279692402,0.10379974355505379,0.11786602069561972,1.4066277140565922E-2]
[null,2026,0.11544113461833481,0.10290953455379701,0.11819359868350912,1.5284064129712116E-2]
[null,2027,0.11593201867125395,0.10246218778404854,0.11896403890290688,1.6501851118858338E-2]
[null,2028,0.11601239145624122,0.10160432974636822,0.11932396785437276,1.7719638108004532E-2]
[null,2029,0.11625357885735242,0.10090728632481183,0.11984471142196258,1.8937425097150754E-2]
[null,2030,0.11897047937681654,0.10268595602160836,0.12284116810790531,2.0155212086296947E-2]

{"sheet":"Tabeller","index":8,"n_rows":130,"n_cols":9,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tabeller med nøgletal"]
[]
["Bruttoenergiforbrug"]
["PJ","Total ","Kul","Olie","Naturgas","Affald (fossilt)","VE"]
[2017,735,63,281,110,17,263]
[2018,732,65,280,99,17,270]
[2019,734,64,280,96,17,277]
[2020,730,72,278,88,17,275]
[2021,735,77,279,88,17,274]
[2022,747,81,279,92,17,279]
[2023,759,90,280,92,17,281]
[2024,768,95,280,92,17,283]
[2025,777,109,280,92,17,279]
[2026,782,113,281,92,17,279]
[2027,789,118,280,93,17,281]
[2028,798,126,281,94,17,279]
[2029,803,130,281,95,17,279]
[2030,804,133,281,92,17,281]
[]
[]
["VE i bruttoenergiforbrug"]
["PJ","VE Total","Affald \n(VE-del)","Fast biomasse","Bio-brændsler","Biogas","Vind","Solceller","Andet*"]
[2017,263,21,151,10,12,53,4,13]
[2018,270,21,152,9,13,56,4,14]
[2019,277,21,152,10,14,60,5,15]
[2020,275,21,146,10,15,62,5,16]
[2021,274,21,132,10,16,72,6,17]
[2022,279,21,133,10,17,74,6,18]
[2023,281,21,135,10,17,72,6,19]
[2024,283,21,137,10,17,72,7,19]
[2025,279,21,130,11,17,73,7,20]
[2026,279,21,130,11,17,72,8,20]
[2027,281,21,132,11,17,70,9,21]
[2028,279,21,134,11,17,65,10,21]
[2029,279,21,135,11,17,62,11,22]
[2030,281,21,136,11,17,62,12,23]
["*Herunder solvarme og omgivelsesvarme forbrugt i varmepumper"]
[]
[]
["Endeligt energiforbrug"]
["PJ","I alt","Ikke-energi-formål","Transport","Produktions-erhverv","Service-virksom-heder","Hushold-ninger"]
[2017,609,11,213,120,77,188]
[2018,610,11,214,120,79,187]
[2019,613,11,214,121,81,186]
[2020,615,11,214,121,84,185]
[2021,621,11,214,124,87,184]
[2022,627,11,214,127,91,184]
[2023,632,11,215,130,94,183]
[2024,636,11,215,132,96,182]
[2025,638,11,215,134,98,181]
[2026,640,11,216,135,99,180]
[2027,642,11,216,136,100,179]
[2028,643,11,216,138,101,178]
[2029,644,11,217,139,102,177]
[2030,645,11,217,140,103,176]
[]
[]
["VE-andel"]
["Pct.","Udvidet endeligt energiforbrug \n(EU-metode)"]
[2017,38]
[2018,39]
[2019,40]
[2020,40]
[2021,40]
[2022,41]
[2023,40]
[2024,40]
[2025,40]
[2026,40]
[2027,40]
[2028,39]
[2029,39]
[2030,39]
[]
[]
["Gennemsnitlige CO2-udledninger fra el og fjernvarme"]
["CO2 kg/MWh","El","Fjern-varme"]
[2017,208,80]
[2018,192,73]
[2019,183,69]
[2020,197,65]
[2021,181,72]
[2022,187,72]
[2023,211,72]
[2024,224,72]
[2025,236,71]
[2026,243,74]
[2027,257,74]
[2028,282,74]
[2029,297,74]
[2030,303,73]
["Resultater er for dansk produktion ab værk"]
[]
[]
["Klimagasudledninger"]
["Mio ton CO2e.","Energi","Transport","Landbrug","Øvrige","I alt"]
[2017,19.600000000000001,13.1,10.6,2.7,46]
[2018,18.899999999999999,13.1,10.6,2.6,45.3]
[2019,18.600000000000001,13.1,10.6,2.6,44.9]
[2020,18.600000000000001,13.1,10.6,2.5,44.8]
[2021,19.2,13.1,10.6,2.5,45.4]
[2022,19.899999999999999,13,10.6,2.5,46]
[2023,20.9,13,10.6,2.4,46.9]
[2024,21.4,13,10.6,2.4,47.4]
[2025,22.7,13,10.6,2.4,48.7]
[2026,23.1,13,10.6,2.4,49.1]
[2027,23.7,12.9,10.7,2.4,49.6]
[2028,24.6,12.9,10.7,2.4,50.5]
[2029,25,12.8,10.7,2.4,51]
[2030,25,12.8,10.7,2.4,50.9]
["\"Energi\" omfatter energirelaterede udledninger (også landbrugets) bortset fra transport."]
["\"Landbrug\" omfatter landbrugets ikke-enerigrelaterede udledninger"]
[]
[]
["Klimagasudledninger fordelt på kvote og ikke-kvote"]
["Mio ton CO2e.","Kvote","Ikke-kvote","I alt"]
[2017,13.6,32.4,46]
[2018,13.4,31.8,45.3]
[2019,13.3,31.5,44.9]
[2020,13.6,31.2,44.8]
[2021,14.3,31.1,45.4]
[2022,15,31,46]
[2023,16,30.9,46.9]
[2024,16.5,30.8,47.4]
[2025,17.899999999999999,30.8,48.7]
[2026,18.399999999999999,30.8,49.1]
[2027,18.899999999999999,30.7,49.6]
[2028,19.8,30.6,50.5]
[2029,20.3,30.6,51]
[2030,20.399999999999999,30.5,50.9]